**ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA, ZMIANA DO ZAPROSZENIA NR 1**

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy **18/P/INFR/2025** którego przedmiotem jest:: **Dostawa** **tablic informacyjnych**

Zamawiający: **KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia**

otrzymał zapytanie w dniu 24.04.2025 dotyczące Zaproszenia do złożenia oferty i 25.04.2025r. udzielił następujących wyjaśnień i dokonał zmian:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienie zamawiającego i zmiana do zaproszenia |
| 1 |  **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia : Poz. 1- 8** „ Czy na pewno ma być to Materiał: wykonana z twardej płyty PCV grubości min.5 mm ? Czy ktoś przy tworzeniu nie popełnił błedu ? Sa 2 rodzaje podłoży pcv twarde i spienione 5mm ( różnicy gołym okiem tam nie widać - jedynie twardość ale to trzeba być wybitnym fachowcem aby to określić) 2 rzecz PCV twarde w tej grubści jest strasznie cieżkie- 1 tak płyta będzie ważyć koło 2-3 kg(może więcej) z PCV 5 mm twarda , a z PCV spienionej to połowa wagi. No i kwestia ceny bo PCV 5 mm twarda to najdroższy materiał na rynku o ile jest dostępny... w Gdańsku w chwili obecnej jest stan 0 u producenta. 99% realizacji dla WOGów na tablice robimy na PCV 5 mm Spienione.”  | Odp: Zamawiający dopuszcza 2 rodzaje podłoża PCV twarde i spienione.Zamawiający dokonał modyfikacji treści zaproszenia . |
| 2 | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia : Poz 9.****„** Czy na pewno też blacha ocynk 0,8 mm ? Waga tej tablicy będzie około 5 kg szt . Czy może być ewentualnie jakiś zamiennik jak DIbond 3mm? Lżejszy, tańszy i podobna wytrzymałość.Jeśli Blacha cynk to warunek nie do przeskoczenia, to czy może być to wykonane w technologii Blacha + Naklejka ( z folii) bo taka technika wykonujemy.Wymaganych 6 otworów - w jakiej płaszczyźnie ? otwory pionowe ( po 2 szt) poziome ( po 2 szt) strona.” | Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na płycie dibond.Zamawiający dopuszcza TABLICĘ wykonaną z blachy + naklejki z folii, otwory po 3 szt. z lewej i prawej strony.  Zamawiający dokonał modyfikacji treści zaproszenia .  |
| 3 | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia** : **Poz.10”**  „Czy zadruk może być zrobiony bezpośrednio na dibondzie? MY drukujemy metoda Cyfrowa UV i mamy możliwość zadruku bezpreśdniego na płycie dibonda ( nie mamy potrzeby robienia dibondu i umieszczania na nim foli) - Na wydruk dajemy 24 msc gwarancji. ( na każdy nasz produkt).”  | Odp: Zamawiający dopuszcza nadruk na płycie dibondzie. Zamawiający dokonał modyfikacji treści zaproszenia .  |
| 4 | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia** : **Poz.11”**   "czy Materiał: blacha stalowa,- emaliowana ,warunek konieczny ? Czy możne być zamiennik np dionnd? bądź blacha ocynk + naklejka. Koszt tablicy emaliowanej to cena kosmos chyba ze Państwo sie z tym liczą.poz .12 TABLICA urzędowa z godłem państwowym o wymiarach 300 mm x 500 mm-1 szt.- czy wymiar jest do ruszenia ) vczy moze być inny np : 300x400 ? badz 400 x 500 mm ?Materiał: blacha stalowa, emaliowana - czy to warunek konieczny ? znaki emaliowany to koszt koło 500 zł przy czy może być tańszy zamiennik dibond alumiowy? | Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy treści zaproszenia  |
| 5 | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia** : **Poz.12**„TABLICA urzędowa z godłem państwowym o wymiarach 300 mm x 500 mm-1 szt.- czy wymiar jest do ruszenia ) czy może być inny np : 300x400 ? bądź 400 x 500 mm ?Materiał: blacha stalowa, emaliowana - czy to warunek konieczny ? znaki emaliowany to koszt koło 500 zł przy czy może być tańszy zamiennik dibond alumiowy? | Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy treści zaproszenia.  |
| 6 | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia** : **Poz.13-14**„ Materiał: tablica wykonana z blachy stalowej, ocynkowanej ? \_ warunek konieczny ( czy ewentualnie może być zamiennik - diobond )Jeśli TYLKO blacha ocnyk , czy wykonanie może być tak jak robimy , blacha + naklejka z folii ? I jakiej grubości ma być blacha 0,8 mm jak w innych czy może być coś cieńszego ? Pytam dlatego, że po 1 to waga a 2 cena do wyceny. | Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na płytę dibond. Dopuszcza się tablicę wykonaną z blachy + naklejki z folii, grubość min.0,8 mm. Zamawiający dokonał modyfikacji treści zaproszenia.  |
| 7 | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia** : **Poz. 17** „Czy na pewno ma być to Materiał: wykonana z twardej płyty PCV grubości min.5 mm ? Czy ktoś przy tworzenie nie popełnił błędu ? są 2 rodzaje podłoży pcv twarde i spienione 5mm ( różnicy gołym okiem tam nie widać - jedynie twardość ale to trzeba być wybitnym fachowcem aby to określić) 2 rzecz PCV twarde w tej grubości jest strasznie ciężki - 1 tak płyta będzie ważyć koło 2-3 kg(może więcej) z PCV 5 mm twarda , a z PCV spienionej to połowa wagi. No i kwestia ceny bo PCV 5 mm twarda to najdroższy materiał na rynku o ile jestem dostępny... w Gdańsku w chwili obecnej jest stan 0 u producenta. 99% realizacji dla WOGów na tablice robimy na PCV 5 mm Spienione. | Odp: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza 2 rodzaje podłoża PCV (twarde i spienione). Zamawiający dokonał zmiany treści zaproszenia.  |
| 8 |  **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia : Poz. 18** „ Czy zadruk może być zrobiony bezpośrednio na dibondzie? MY drukujemy metoda Cyfrowa UV i mamy możliwość zadruku bezpośredniego na płycie dibona ( nie mamy potrzeby robienia wyklejanki dibondu i umieszczania na nim foli) - Na wydruk dajemy 24 miesiące gwarancji. ( na każdy nasz produkt) | Odp: Zamawiający dopuszcza nadruk na płycie dibond. Zamawiający dokonał zmiany treści zaproszenia .  |
| 9 | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia** :**Poz. 19 .** „Materiał: Biała tablica PCV 5mm Jakie podłoże ? Twarda czy - czy może być PCV spienione 5mm ?Takich znaków w ostatnim tygodniu zrealizowaliśmy około 3000 szt właśnie na PCV 5 mm Spienione dla WOgów i innych instytucji objętych rozporządzeniem MON | Odp : Zamawiający wyraża zgodę, dokonuje zmiany treści zaproszenia. Zamawiający dopuszcza 2 rodzaje podłoża PCV(twarde i spienione) . |
| 10 | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia** :**Poz. 19 .** Czy jest możliwość przedstawienia oferty na wykonanie tylko tablic ,, zakaz fotografowania"?Jesteśmy firmą, która realizuje takie zamówienie dla Oddziału Wojskowego w innej miejscowości. | Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych . Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie pozycje .  |

**ZMIANA NR 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Stara treść  | Nowa Treść  |
| 1 |  **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia : Poz. 1****TABLICA zewnętrzna o wymiarach szer. 620 mm, wys. 300 mm- łącznie 4 szt.**- z napisem „**417**” – **1 szt**.- z napisem **„418**” – **1 szt.**- z napisem „**420**” – **1 szt.**- z napisem „**421**” – **1 szt.****Materiał:** wykonana z twardej płyty PCV grubości min.5 mm, odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV. Prostokątna, białe tło, czcionka czarna Arial, wysokość 200 mm, dostosowanie wymiaru do rozmiaru tablicy. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Pogórze**  | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia : Poz.1****TABLICA zewnętrzna o wymiarach szer. 620 mm, wys. 300 mm- łącznie 4 szt.**- z napisem „**417**” – **1 szt**.- z napisem **„418**” – **1 szt.**- z napisem „**420**” – **1 szt.**- z napisem „**421**” – **1 szt.****Materiał:** wykonana z twardej płyty PCV grubości min.5 mm, odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV. Prostokątna, białe tło, czcionka czarna Arial, wysokość 200 mm, dostosowanie wymiaru do rozmiaru tablicy. Zamawiający dopuszcza 2 rodzaje podłoża PCV twarde i spienione. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Pogórze** . |
| 2 | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia : Poz. 2****TABLICE zewnętrzne o wymiarach szer. 1000 mm, wys. 500 mm- łącznie 4 szt.**- z napisem: **STACJA POMIAROWA „SP-1” (NABRZEŻE PÓŁNOCNE) MEASUREENT STATION ,,SP-1’’ (PÓŁNOCNE QUAY) – 1 szt.**- z napisem: **STACJA POMIAROWA „SP-2” (NABRZEŻE PÓŁNOCNE) MEASUREENT STATION ,,SP-2’’ (PÓŁNOCNE QUAY) – 1 szt..**- z napisem: **STACJA POMIAROWA „SP-1” (NABRZEŻE OKSYWSKIE)** **MEASUREENT STATION ,,SP-1’’ (OKSYWSKIE QUAY)** – **1 szt.**- z napisem: **STACJA POMIAROWA „SP-2” (NABRZEŻE OKSYWSKIE)** **MEASUREENT STATION ,,SP-2’’ (OKSYWSKIE QUAY)** – **1 szt.****Materiał:** wykonana z twardej płyty PCV grubości min.5 mm, odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV. Prostokątna, białe tło, czcionka czarna, czerwona Arial wysokość 40 mm, dostosowanie napisów do wymiaru tablicy. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Pogórze**  | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia : Poz.2****TABLICE zewnętrzne o wymiarach szer. 1000 mm, wys. 500 mm- łącznie 4 szt.**- z napisem: **STACJA POMIAROWA „SP-1” (NABRZEŻE PÓŁNOCNE) MEASUREENT STATION ,,SP-1’’ (PÓŁNOCNE QUAY) – 1 szt.**- z napisem: **STACJA POMIAROWA „SP-2” (NABRZEŻE PÓŁNOCNE) MEASUREENT STATION ,,SP-2’’ (PÓŁNOCNE QUAY) – 1 szt..**- z napisem: **STACJA POMIAROWA „SP-1” (NABRZEŻE OKSYWSKIE)** **MEASUREENT STATION ,,SP-1’’ (OKSYWSKIE QUAY)** – **1 szt.**- z napisem: **STACJA POMIAROWA „SP-2” (NABRZEŻE OKSYWSKIE)** **MEASUREENT STATION ,,SP-2’’ (OKSYWSKIE QUAY)** – **1 szt.****Materiał:** wykonana z twardej płyty PCV grubości min.5 mm, odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV. Prostokątna, białe tło, czcionka czarna, czerwona Arial wysokość 40 mm, dostosowanie napisów do wymiaru tablicy. Zamawiający dopuszcza 2 rodzaje podłoża PCV twarde i spienione. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Pogórze**  |
| 2 | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia : Poz 3****TABLICA zewnętrzna o wymiarach szer. 120 mm, wys. 120 mm – 4 szt.**- z napisem: **GOTOWY (READY)** **Materiał :** wykonana z twardej płyty PCV grubości min.5 mm, odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV, białe tło, czcionka niebieska Arial, wysokość 10 mm , dostosowanie napisów do wymiaru tablicy. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Pogórze**  |  **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia : Poz.3****TABLICA zewnętrzna o wymiarach szer. 120 mm, wys. 120 mm – 4 szt.**- z napisem: **GOTOWY (READY)** **Materiał :** wykonana z twardej płyty PCV grubości min.5 mm, odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV, białe tło, czcionka niebieska Arial, wysokość 10 mm , dostosowanie napisów do wymiaru tablicy. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza 2 rodzaje podłoża PCV twarde i spienione. Dostawa do magazynu **SOI Pogórze**  |
| 3 | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia Poz.4****TABLICA zewnętrzna o wymiarach szer. 120 mm, wys. 120 mm – 4 szt.** - z napisem: **NIE GOTOWY (NOT READY)** **Materiał:** wykonana z twardej płyty PCV grubości min.5 mm, odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV, białe tło, czcionka czerwona Arial, wysokość 10 mm, dostosowanie napisów do wymiaru tablicy. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Pogórze**  |  **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia Poz.4****TABLICA zewnętrzna o wymiarach szer. 120 mm, wys. 120 mm – 4 szt.** - z napisem: **NIE GOTOWY (NOT READY)** **Materiał:** wykonana z twardej płyty PCV grubości min.5 mm, odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV, białe tło, czcionka czerwona Arial, wysokość 10 mm, dostosowanie napisów do wymiaru tablicy. Zamawiający dopuszcza 2 rodzaje podłoża PCV twarde i spienione . Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Pogórze**  |
| 4 | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia Poz.5****TABLICA zewnętrzna o wymiarach szer. 200 mm, wys. 150 mm - 4 szt.**- z napisem**: AWARYJNE ZATRZYMANIE NALEWU W TRYBIE AUTOMATYKI** **Materiał:** wykonana z twardej płyty PCV grubości min.5 mm, odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV, białe tło, czcionka czerwona Arial, wysokość czcionki zgodna z opisem .Dostosowanie napisów do wymiaru tablicy. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Pogórze**  | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia Poz.5****TABLICA zewnętrzna o wymiarach szer. 200 mm, wys. 150 mm - 4 szt.**- z napisem**: AWARYJNE ZATRZYMANIE NALEWU W TRYBIE AUTOMATYKI** **Materiał:** wykonana z twardej płyty PCV grubości min.5 mm, odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV, białe tło, czcionka czerwona Arial, wysokość czcionki zgodna z opisem .Dostosowanie napisów do wymiaru tablicy. Zamawiający dopuszcza 2 rodzaje podłoża PCV twarde i spienione Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Pogórze**  |
| 5 | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia Poz.6****TABLICA zewnętrzna o wymiarach szer. 80 mm, wys. 160 mm – łącznie 4 szt.**- z napisem**: Presz 31 sterowanie (control)** – **1 szt**.- z napisem: **Presz 41 sterowanie (control)** – **1 szt.**- z napisem: **Presz 51 sterowanie (control)** – **1 szt**.- z napisem: **Presz 61 sterowanie (control)** – **1 szt**.**Materiał:** wykonana z twardej płyty PCV grubości min.5 mm, odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV, białe tło, czcionka czarna, czerwona Arial, wysokość czcionki zgodna z opisem. Dostosowanie napisów do wymiaru tablicy. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Pogórze**  | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia Poz.6****TABLICA zewnętrzna o wymiarach szer. 80 mm, wys. 160 mm – łącznie 4 szt.**- z napisem**: Presz 31 sterowanie (control)** – **1 szt**.- z napisem: **Presz 41 sterowanie (control)** – **1 szt.**- z napisem: **Presz 51 sterowanie (control)** – **1 szt**.- z napisem: **Presz 61 sterowanie (control)** – **1 szt**.**Materiał:** wykonana z twardej płyty PCV grubości min.5 mm, odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV, białe tło, czcionka czarna, czerwona Arial, wysokość czcionki zgodna z opisem. Dostosowanie napisów do wymiaru tablicy. Zamawiający dopuszcza 2 rodzaje podłoża PCV twarde i spienione. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Pogórze**  |
| 6 | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia Poz.7****TABLICE zewnętrzne o wymiarach szer. 200 mm, wys. 160 mm – łącznie 4 szt.**- z napisem: **ZR -1 F-75 (RESZTKI**) – **2 szt.**- z napisem: **ZR -2 F-75 (RESZTKI)** – **2 szt.****Materiał:** wykonana z twardej płyty PCV grubości min.5 mm, odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV, białe tło, czcionka czarna, czerwona, dostosowanie napisów do wymiaru tablicy. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Pogórze**  | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia Poz.7****TABLICE zewnętrzne o wymiarach szer. 200 mm, wys. 160 mm – łącznie 4 szt.**- z napisem: **ZR -1 F-75 (RESZTKI**) – **2 szt.**- z napisem: **ZR -2 F-75 (RESZTKI)** – **2 szt.****Materiał:** wykonana z twardej płyty PCV grubości min.5 mm, odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV, białe tło, czcionka czarna, czerwona, dostosowanie napisów do wymiaru tablicy. Zamawiający dopuszcza 2 rodzaje podłoża PCV twarde i spienione. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Pogórze**  |
| 7 | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia Poz.8****TABLICE zewnętrzne o wymiarach szer. 200 mm, wys. 160 mm – łącznie 4 szt.**- z napisem: **ZBIORNIK RESZTEK (SLOOP TANK) ZR-1 DOPUSZCZALNY POZIOM** **PALIWA 930mm – 2 szt.**- z napisem: **ZBIORNIK RESZTEK (SLOOP TANK) ZR-2 DOPUSZCZALNY POZIOM PALIWA 930mm – 2 szt.****Materiał:** wykonana z twardej płyty PCV grubości min.5 mm, odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV, białe tło, czcionka czarna, czerwona, dostosowanie napisów do wymiaru tablicy. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Pogórze**  | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia Poz.8****TABLICE zewnętrzne o wymiarach szer. 200 mm, wys. 160 mm – łącznie 4 szt.**- z napisem: **ZBIORNIK RESZTEK (SLOOP TANK) ZR-1 DOPUSZCZALNY POZIOM** **PALIWA 930mm – 2 szt.**- z napisem: **ZBIORNIK RESZTEK (SLOOP TANK) ZR-2 DOPUSZCZALNY POZIOM PALIWA 930mm – 2 szt.****Materiał:** wykonana z twardej płyty PCV grubości min.5 mm, odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV, białe tło, czcionka czarna, czerwona, dostosowanie napisów do wymiaru tablicy. Zamawiający dopuszcza 2 rodzaje podłoża PCV twarde i spienione. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Pogórze**  |
| 8 | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia Poz.9****TABLICA informacyjna zewnętrzna o wymiarach szer. 600 mm, wys.1000 mm -118 szt.**- z napisem **TEREN WOJSKOWY WSTĘP WZBRONIONY** w czterech językach **PL/ENG/GER/RUS** **Materiał:** blacha stalowa, ocynkowana, grubość: min 0,8 mm; odporna na działanie warunków atmosferycznych. Czcionka TIMES NEW ROMAN, wysokość czcionki 7,5cm. żółte tło, czarne napisy. Wymaganych 6 otworów umożliwiających samodzielny montaż (otwory 6 mm). Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Oksywie** | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia Poz.9****TABLICA informacyjna zewnętrzna o wymiarach szer. 600 mm, wys.1000 mm -118 szt.**- z napisem **TEREN WOJSKOWY WSTĘP WZBRONIONY** w czterech językach **PL/ENG/GER/RUS** **Materiał:** blacha stalowa, ocynkowana, grubość: min 0,8 mm; odporna na działanie warunków atmosferycznych. Czcionka TIMES NEW ROMAN, wysokość czcionki 7,5cm. żółte tło, czarne napisy. Wymaganych 6 otworów umożliwiających samodzielny montaż (otwory 6 mm). Zamawiający dopuszcza TABLICĘ wykonaną z blachy + naklejki z folii, otwory po 3 szt. z lewej i prawej strony . Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Oksywie** |
| 9 | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia Poz.10****Tablica informacyjna zewnętrzna o wymiarach szer. 800 mm, wys.1200 mm - 35 szt.**  - z napisem **ZAKAZ lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi czterojęzyczna: PL/ENG/GER/RUS****Materiał:** wykonana z białej płyty kompozytowej typu d-bond, pokryta folią UV; odporna na działanie czynników atmosferycznych, grubość min. 3 mm; Szczegółowe wymiary oraz kolor czcionek poszczególnych wierszy obrazuje grafika; żółte tło, czarna ramka o szerokości 2 cm. Wymaganych 6 otworów umożliwiających samodzielny montaż(otwory6mm). Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Oksywie** | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia Poz.10****Tablica informacyjna zewnętrzna o wymiarach szer. 800 mm, wys.1200 mm - 35 szt.**  - z napisem **ZAKAZ lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi czterojęzyczna: PL/ENG/GER/RUS****Materiał:** wykonana z białej płyty kompozytowej typu d-bond, pokryta folią UV; odporna na działanie czynników atmosferycznych, grubość min. 3 mm; Szczegółowe wymiary oraz kolor czcionek poszczególnych wierszy obrazuje grafika; żółte tło, czarna ramka o szerokości 2 cm. Wymaganych 6 otworów umożliwiających samodzielny montaż(otwory6mm). Zamawiający dopuszcza nadruk na płycie dibondzie Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Oksywie** |
| 10 | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia Poz.13****TABLICA wojskowa NF003 o wymiarach szer. 750 mm, wys. 500 mm - 16 szt**  -z napisem **WSTĘP WZBRONIONY STRZELNICA WOJSKOWA STREFA ZAGROŻENIA PRZEBYWANIE GROZI ŚMIERCIĄ LUB KALECTWEM****Materiał:** tablica wykonana z blachy stalowej, ocynkowanej odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Żółte tło, czerwona obwódka, czarne napisy dostosowane do wielkości tablicy. Wymagane otwory do samodzielnego montażu. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Oksywie** | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia Poz.13****TABLICA wojskowa NF003 o wymiarach szer. 750 mm, wys. 500 mm - 16 szt**  -z napisem **WSTĘP WZBRONIONY STRZELNICA WOJSKOWA STREFA ZAGROŻENIA PRZEBYWANIE GROZI ŚMIERCIĄ LUB KALECTWEM****Materiał:** tablica wykonana z blachy stalowej, ocynkowanej odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Żółte tło, czerwona obwódka, czarne napisy dostosowane do wielkości tablicy. Wymagane otwory do samodzielnego montażu. Dopuszcza się tablicę wykonaną z blachy + naklejki z folii, grubość min.0,8 mm. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Oksywie** |
| 11 | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia Poz.14****TABLICA informacyjna wojskowa NF002 o wymiarach szer. 600 mm, wys. 400 mm -16 szt.**- z napisem **TEREN WOJSKOWY WSTĘP WZBRONIONY****Materiał:** tablica wykonana z blachy stalowej, ocynkowanej odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Żółte tło, cienka czerwona obwódka, czarne i czerwone napisy. Wysokość liter 10 cm. Wymagane otwory do samodzielnego montażu. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Oksywie** | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia Poz.14****TABLICA informacyjna wojskowa NF002 o wymiarach szer. 600 mm, wys. 400 mm -16 szt.**- z napisem **TEREN WOJSKOWY WSTĘP WZBRONIONY****Materiał:** tablica wykonana z blachy stalowej, ocynkowanej odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Żółte tło, cienka czerwona obwódka, czarne i czerwone napisy. Wysokość liter 10 cm. Wymagane otwory do samodzielnego montażu. Dopuszcza się tablicę wykonaną z blachy + naklejki z folii, grubość min.0,8 mm. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Oksywie** |
| 12 | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia Poz.17****TABLICA informacyjna** **o wymiarach szer. 800 mm x wys.600 mm** – **40 szt.**- z napisem : **ZAKAZ PALENIA WYROBÓW TYTONIOWYCH ORAZ PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W OBIEKTACH ORAZ POJAZDACH SŁUŻBOWYCH POZA MIEJSCAMI DO TEGO CELU WYZNACZONYMI I OZNAKOWANYMI.****W realizacji zapisów zawartych w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 września 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów jednostek organizacyjnych lub organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz urzędu obsługującego tego ministra, a także w środkach przewozu osób używanych przez te podmioty.****Materiał:** wykonana z twardej płyty PCV grubości min.5 mm, odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV. Tło żółte, czcionka czarna, , dostosowanie napisów do wymiaru tablicy. Wymagane 6 otworów do samodzielnego montażu. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Pogórze - 7 szt. , SOI Oksywie -10 szt. , SOI Witomino- 5 szt., SOI Hel-9 szt., GZ Gdańsk-9 szt.**  | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia Poz.17****TABLICA informacyjna** **o wymiarach szer. 800 mm x wys.600 mm** – **40 szt.**- z napisem : **ZAKAZ PALENIA WYROBÓW TYTONIOWYCH ORAZ PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W OBIEKTACH ORAZ POJAZDACH SŁUŻBOWYCH POZA MIEJSCAMI DO TEGO CELU WYZNACZONYMI I OZNAKOWANYMI.****W realizacji zapisów zawartych w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 września 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów jednostek organizacyjnych lub organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz urzędu obsługującego tego ministra, a także w środkach przewozu osób używanych przez te podmioty.****Materiał:** wykonana z twardej płyty PCV grubości min.5 mm, odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV. Tło żółte, czcionka czarna, , dostosowanie napisów do wymiaru tablicy. Wymagane 6 otworów do samodzielnego montażu. Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza 2 rodzaje podłoża PCV (twarde i spienione). Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Pogórze - 7 szt. , SOI Oksywie -10 szt. , SOI Witomino- 5 szt., SOI Hel-9 szt., GZ Gdańsk-9 szt.**  |
| 13 | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia Poz.18****Tablica informacyjna zewnętrzna o wymiarach szer.1590 mm, wys. 840 mm - 1 szt.**- z napisem: **1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA SKŁAD GDYNIA****Materiał:** Płyta typu Dibond w formie planszy, kolor tła granatowy, litery białe, wydruk grafiki na folii z zabezpieczeniem UV, odporna na warunki atmosferyczne, dostosowanie napisów do wymiarów tablicy. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Pogórze** | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia Poz.18****Tablica informacyjna zewnętrzna o wymiarach szer.1590 mm, wys. 840 mm - 1 szt.**- z napisem: **1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA SKŁAD GDYNIA****Materiał:** Płyta typu Dibond w formie planszy, kolor tła granatowy, litery białe, wydruk grafiki na folii z zabezpieczeniem UV, odporna na warunki atmosferyczne, dostosowanie napisów do wymiarów tablicy. Zamawiający dopuszcza nadruk na płycie dibond Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Pogórze** |
| 14 | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia Poz.19****Tablica o wymiarach szer. 600 mm, wys. 600****mm – 306 szt. (prawo opcji 200 szt.)**  -z napisem **ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA****Materiał:**  Biała tablica PCV 5mm w kształcie kadratu o boku 600 mm, z czerwoną obwódką o szerokości 33,5 mm, z umieszczonym na górze napisem „ZAKAZ” złożonym z liter w czarnym kolorze o wysokości 74,5 mm oraz z umieszczonym pod nim napisem „FOTOGRAFOWANIA” złożonym z liter w czarnym kolorze o wysokości 33,5 mm z umieszczonymi poniżej na środku trzema czarno-białymi rysunkami na białym tle obrazującymi aparat fotografiszny, kamerę oraz telefon komórkowy, znajdującymi się w trzech okręgach o średnicy 160 mm, z czerwoną obwódką o szerokości 15 mm, przekreślonymi po skosie od lewej górnej części okręgu do prawej dolnej części okręgu czerwoną linią o szerokości 15 mm. Pod rysunkami umieszcza się napisy w czterech językach obcych złożone z liter w czarnym kolorze o wysokości 22,4 mm, będące tłumaczeniem napisu „ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA” na język angielski, niemiecki, rosyjski i arabski. Dostawa do magazynu **SOI Oksywie-80 szt., SOI Pogórze-112 szt., -SOI Witomino-20 szt.,GZ Gdańsk-14 szt., SOI Hel-80 szt.**  | **Dotyczy zał. nr 1 do zaproszenia Poz.19****Tablica o wymiarach szer. 600 mm, wys. 600 mm – 306 szt. (prawo opcji 200 szt.)**  -z napisem **ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA****Materiał:**  Biała tablica PCV 5mm w kształcie kadratu o boku 600 mm, z czerwoną obwódką o szerokości 33,5 mm, z umieszczonym na górze napisem „ZAKAZ” złożonym z liter w czarnym kolorze o wysokości 74,5 mm oraz z umieszczonym pod nim napisem „FOTOGRAFOWANIA” złożonym z liter w czarnym kolorze o wysokości 33,5 mm z umieszczonymi poniżej na środku trzema czarno-białymi rysunkami na białym tle obrazującymi aparat fotografiszny, kamerę oraz telefon komórkowy, znajdującymi się w trzech okręgach o średnicy 160 mm, z czerwoną obwódką o szerokości 15 mm, przekreślonymi po skosie od lewej górnej części okręgu do prawej dolnej części okręgu czerwoną linią o szerokości 15 mm. Pod rysunkami umieszcza się napisy w czterech językach obcych złożone z liter w czarnym kolorze o wysokości 22,4 mm, będące tłumaczeniem napisu „ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA” na język angielski, niemiecki, rosyjski i arabski. Zamawiający dopuszcza 2 rodzaje podłoża PCV(twarde i spienione) . Dostawa do magazynu **SOI Oksywie-80 szt., SOI Pogórze-112 szt., -SOI Witomino-20 szt.,GZ Gdańsk-14 szt., SOI Hel-80 szt.**  |