**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Oznaczenie sprawy: PN-22/25**

**CZĘŚĆ NR 5**

**CIEPLARKA – 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent, typ (model) | | Podać | |
| Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024) nowy, nieużywany, niedemonstracyjny | | Tak, podać | |
| Cena jednostkowa (jeśli poszczególne moduły nie obejmują całego zamówienia, opisać) | | Tak, podać | |
| Gwarancja minimum 24 miesiące | | Tak, podać | |
| Zakres przetwarzania danych osobowych przez urządzenia | | Tak, podać | |
| Termin dostawy nie później niż do 30.06.2025 r. | | Tak, podać | |
| **LP.** | **Opis wymagania** | **Wartość wymagana** | **Wartość deklarowana** |
| **CIEPLARKA – 1 szt.** | | | |
|  | Instrukcja papierowa i elektroniczna w języku polskim. | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu użytkowania. | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego (prawidłowa eksploatacja, czyszczenie, czynności serwisowe niewymagające specjalistycznych urządzeń pomiarowych i oprogramowania). | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w tym przeglądy jeśli są wymagane. | Tak, jaka częstotliwość przeglądów |  |
|  | Jeśli wymagane przeglądy, wskazanie pełnego wykazu czynności serwisowych przewidzianych dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem wymiany części eksploatacyjnych. | Tak |  |
|  | Certyfikat CE i noty zgodności pozwalające na pracę w UE. | Tak |  |
|  | Wykaz wszystkich części zamiennych, akcesoriów jedno- i wielorazowych koniecznych do wymiany okresowej przewidzianych przez producenta i określonych jako eksploatacyjne wraz ze wskazaniem okresu używalności poszczególnych elementów. Dokument w osobnym pliku ze wskazaniem numerów REF. | Tak |  |
|  | Pojemność komory min. 40L | TAK |  |
|  | Podgrzewanie płynów w temp. min 30 do 60 stopni | Tak |  |
|  | Możliwość pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Wbudowany wyświetlacz temperatury oraz czasu ogrzewania | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury co 0,1 stopnia Celsjusza | TAK – 2 pkt  Nie – 0 pkt |  |
|  | Aparat wyposażony w wizualne i cyfrowe alarmy na wypadek:  - przegrania lub niedogrzania płynu w stosunku do zadanej temperatury  - uszkodzenia elementów ogrzewających komorę lub jej oświetlenia  - uszkodzenia pojemnika z płynem | TAK – 2 pkt  Nie – 0 pkt |  |
|  | Maksymalne wymiary zew.: 750 x 500 x 500mm | TAK |  |
|  | Wyposażenie w minimum dwie półki | TAK – 2 pkt  Nie – 0 pkt |  |