Załącznik nr 2

**Zakres prac**

1. Prace obejmują dostawę i wymianę łożysk w silnikach szt.3 :

* Wymiana łożysk silnika 2,2kW nawiewnego centrali NW4 (typ AF15 Frapol)
* Wymiana łożysk silnika 2,2kW nawiewnego centrali NW6 (typ AF20 Frapol)
* Wymiana łożysk silnika 0,75kW nawiewnego centrali NW7 (typ AF07 Frapol)

2. Dalsze prace obejmują dostawę i wymianę motoreduktorów szt.3 :

* Wymiana motoreduktora centrali NW7 (typ AF07 Frapol)
* Wymiana motoreduktora centrali NW7A (typ AF07 Frapol)
* Wymiana motoreduktora centrali NW8 (typ AF07 Frapol)

3.Przed przystąpieniem do wymiany należy silniki/ motoreduktory wymontować z w/w central wentylacyjnych a po wymianie łożysk/ motoreduktorów ponownie zamontować.

4.Dokonać sprawdzenia poprawności działania silników/motoreduktorów poprzez załączenie central wentylacyjnych.

5.Dostawa i wymiana motoreduktorów obejmuje również dostawę i montaż pasków napędowych ze spinkami.

6. Typ motoreduktorów: Tech Top Motor MS562-4; przekładnia Transtecno TCM030015UTTN.