Ogólne wytyczne dot. zakresu wykonania naprawy dachów obiektów PEWIK GDYNIA branża budowlana

Poniżej podano wybiórczo roboty które wchodzą w zakres naprawy dachów

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp | Rodzaj robót | Jedn. | wartość |
| **1.0** | **Pokrycie dachu- papa termozgrzewalna** |  |  |
| 1.1 | Rozebranie obróbek murów ogniowych okapów, kołnierzy, gzymsów itp. Z blachy nadającej się do użytku | m2 |  |
| 1.2. | Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej modyfikowanej- 1 warstwa z papy nawierzchniowej ( istniejące pokrycie pozostaje) | m2 |  |
| 1.3 | Jw. 2 warstwy papa podkładowa i nawierzchniowa (istniejące pokrycie pozostaje) | m2 |  |
| 1.4 | Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej modyfikowanej- 1 warstwa z papy nawierzchniowej łącznie z rozbiórką istniejącego podłoża | m2 |  |
| 1.5 | Jw. 2 warstwy papa podkładowa i nawierzchniowa z rozbiórką istniejącego podłoża | m2 |  |
| 1.6 | Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu | m2 |  |
| 1.7 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – obróbki z papy wierzchniego krycia | m2 |  |
| 1.8 | Drobne naprawy pokrycia dachu polegające na wstawieniu łat | m2 |  |
| **2.0** | **Pokrycie dachu- blacha trapezowa** |  |  |
| 2.1 | Położenie nowej blachy trapezowej łącznie z rozbiórką istniejącej | m2 |  |
| 2.2 | Uszczelnienie dachu związane z demontażem blachy oraz ponownym montażem, oraz uszczelnieniem blachy na łączeniach | m2 |  |
| **3.0** | **Elementy odwodnienia dachu** |  |  |
| 3.1 | Wymiana skorodowanych rynien na rynny ze stali nierdzewnej | mb |  |
| 3.1.1 | Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć  | mb |  |
| 3.2 | Wymiana skorodowanych rur spustowych na rury ze stali nierdzewnej | mb |  |
| 3.3 | Wymiana skorodowanych obróbek blacharskich na blachy ocynkowanej | m2 |  |
| 3.3.1 | Napraw obróbek blacharskich, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń | m2 |  |
| 3.4 | Wymiana skorodowanych obróbek blacharskich na blachy ocynkowana powlekanej | m2 |  |
| 3.5 | Wymiana skorodowanych pozostałych opierzeń murków na blachę ze stali ocynkowanej | m2 |  |
| 3.6 | Dwukrotne malowanie istn. rur i rynien, rur spustowych po uprzednim przygotowaniu powierzchni tj. oczyszczenie pow.  | mb |  |
| 3.7 | Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną obróbek blacharskich po uprzednim przygotowaniu powierzchni | m2 |  |
| **4.0** | **Pozostałe roboty związane w naprawą dachu** |  |  |
| 4.1 | Wymiana kominków odpowietrzających dach, na kominki ze stali nierdzewnej | szt |  |
| 4.2 | Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną wywietrzaków dachowych | m2 |  |
| 4.3 | Naprawa gzymsów |  |  |
| 4.3.1 | Naprawa spękań łącznie z miejscowym uzupełnieniem tynku i malowaniem farbą silikatową | m2 |  |
| 4.3.2 | Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowo- silikonowego na styropianie gr. 2cm | m2 |  |
| 4.4 | Naprawa komina |  |  |
| 4.4.1 | Miejscowa naprawa tynków z malowaniem farbą silikatową  | m2 |  |
| 4.4.2 | Rozbiórka istn. komina i odtworzenie z cegły klinkierowej | m2 |  |
|  |  |  |  |