**Załącznik nr 1e**

|  |
| --- |
| *pieczęć Wykonawcy* |

**Kosztorys ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz.** | **Cena jednostkowa** | **Wartość** |
| **1.** | **Budynek wymiennikowi przy Alei Wolności** | | | | | |
| 1 d.1 | KNR 921-0106-02-00 | Czyszczenie i mycie elewacji: ciśnieniowe wodą zimną | m2 | 254.840 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 0004-0101-02-00 | Przygotowanie podłoża polegające na uzupełnieniu ubytków w tynkach | m2 | 5.000 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 0004-0101-06-00 | Przygotowanie podłoża – gruntowanie podłoża  z tynku strukturalnego dwukrotnie | m2 | 254.840 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 0004-0103-07-00 | Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach  i słupach zaprawą klejową | m2 | 254.840 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 0004-0104-01-00 | Ochrona kątownikiem narożników: prostych | m | 68.000 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 0004-0108-01-00 | Wykonanie tynków sylikonowych na gotowym podłożu z zaprawy silikonowej o uziarnieniu  1,5 mm i fakturze: baranek w kolorze RAL 7046 | m2 | 233.010 |  |  |
| 7 d.1 | KNR 0004-0108-01-00 | Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy silikonowej o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze: baranek w kolorze RAL 7040 | m2 | 21.830 |  |  |
| 8 d.1 | KNR 202-1604-01-00 | Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m | m2 | 267,090 |  |  |
| 9 d.1 |  | Rozliczenie pracy rusztowania | kpl | 1,000 |  |  |
| **2.** | **Budynek wymiennikowni przy ul. Bohaterów Monte Cassino** | | | | | |
| 10 d.2 | KNR 921-0106-02-00 | Czyszczenie i mycie elewacji: ciśnieniowe wodą zimną | m2 | 149.080 |  |  |
| 11 d.2. | KNR 0004-0101-02-00 | Przygotowanie podłoża polegające na uzupełnieniu ubytków w tynkach | m2 | 4.000 |  |  |
| 12 d.2 | KNR 0004-0101-06-00 | Przygotowanie podłoża – gruntowanie podłoża  z tynku strukturalnego dwukrotnie | m2 | 149.080 |  |  |
| 13 d.2 | KNR 0004-0103-07-00 | Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach zaprawą klejową | m2 | 149.080 |  |  |
| 14 d.2 | KNR 0004-0104-01-00 | Ochrona kątownikiem narożników: prostych | m | 33,500 |  |  |
| 15 d.2 | KNR 0004-0108-01-00 | Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy silikonowej o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze: baranek w kolorze RAL 7040 | m2 | 133,160 |  |  |
| 16 d.2 | KNR 0004-0108-01-00 | Wykonanie tynków sylikonowych na gotowym podłożu z zaprawy silikonowej o uziarnieniu  1,5 mm i fakturze: baranek w kolorze RAL 7046 | m2 | 18,150 |  |  |
| 17 d.2 | KNR 401-0534-01-00 | Wymiana rur spustowych okrągłych z wykonaniem nowych z blachy powlekanej o średnicy: do 12 cm w kolorze szarym | m | 4,00 |  |  |
| 18 d.2 | KNR 202-1640-01-00 | Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m | m2 | 151.000 |  |  |
| 19 d.2 |  | Rozliczenie pracy rusztowania | kpl | 1.000 |  |  |
| **3.** | **Budynek wymiennikowni przy ul. Emilii Plater** | | | | | |
| 20 d.3 | KNR 921-0106-02-00 | Czyszczenie i mycie elewacji: ciśnieniowe wodą zimną | m2 | 315.000 |  |  |
| 21 d.3 | KNR 0004-0101-02-00 | Przygotowanie podłoża polegające na uzupełnieniu ubytków w tynkach | m2 | 4.700 |  |  |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz.** | **Cena jednostkowa** | **Wartość** |
| 22 d.3 | KNR 0004-0101-06-00 | Przygotowanie podłoża – gruntowanie podłoża  z tynku strukturalnego dwukrotnie | m2 | 315.000 |  |  |
| 23 d.3 | KNR 0004-0103-07-00 | Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach  i słupach zaprawą klejową | m2 | 315.000 |  |  |
| 24 d.3 | KNR 0004-0104-01-00 | Ochrona kątownikiem narożników: prostych | m | 52.000 |  |  |
| 25 d.3 | KNR 0004-0108-01-00 | Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy silikonowej o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze: baranek w kolorze RAL 7040 | m2 | 289.000 |  |  |
| 26 d.3 | KNR 0004-0108-01-00 | Wykonanie tynków sylikonowych na gotowym podłożu z zaprawy silikonowej o uziarnieniu  1,5 mm i fakturze: baranek w kolorze RAL 7046 | m2 | 26.000 |  |  |
| 27 d.3 | KNR 202-1640-01-00 | Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m | m2 | 315.000 |  |  |
| 28 d.3 |  | Rozliczenie pracy rusztowania | kpl | 1.000 |  |  |
| **4.** | **Budynek magazynowy** | | | | | |
| 29 d.4 | KNR 921-0106-02-00 | Czyszczenie i mycie elewacji: ciśnieniowe wodą zimną | m2 | 33.000 |  |  |
| 30 d.4 | KNR 0004-0101-02-00 | Przygotowanie podłoża – gruntowanie podłoża  z tynku strukturalnego dwukrotnie | m2 | 33.000 |  |  |
| 31 d.4 | KNR 0004-0103-07-00 | Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach  i słupach zaprawą klejową | m2 | 33.000 |  |  |
| 32 d.4 | KNR 0004-0104-01-00 | Ochrona kątownikiem narożników: prostych | m | 10.000 |  |  |
| 33 d.4 | KNR 0004-0108-01-00 | Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy silikonowej o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze: baranek w kolorze pomarańczowym | m2 | 33.000 |  |  |
| 34. d.4 | KNR 202-1640-01-00 | Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m | m2 | 33.000 |  |  |
| 35 d.4 |  | Rozliczenie pracy rusztowania | kpl | 1.000 |  |  |