**Cz. 15**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OFERTA TECHNICZNA**

**Zakup oraz dostawa Analizator widma do pomiarów EMC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie przedmiotu zamówienia** | **Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę analizator widma do pomiarów EMC – 1 sztuka** | |
| **Funkcja**  **i przeznaczenie przedmiotu zamówienia** | Funkcja: Zakup urządzenia typu analizator widma EMC będzie stanowić wyposażenie tworzonego Nowego Laboratorium Wysokoczęstotliwościowego w technologii GaN SiC , to kluczowe urządzenie, które znacząco pozwoli na rozwój i zwiększenie możliwości badawczych w w/w zakresie. Wprowadzenie sprzętu do pomiaru oraz analizy widma umożliwi dokładne pomiary widma częstotliwościowego sygnałów występujących podczas pomiaru urządzeń .  Przeznaczenie: Dostawa jest częścią projektu inwestycyjnego pn. „Rozbudowa potencjału badawczego Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki”, obejmującego swoim zakresem m.in. modernizację Laboratorium Konstrukcji Przekształtników Energoelektronicznych.  Zakup w ramach realizacji Projektu pn. „Rozbudowa potencjału badawczego Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki” ubiegającego się o wsparcie ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności Inwestycja A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału Badawczego, Schemat B: Infrastruktura badawcza - przedsięwzięcia realizowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz, Nabór wniosków nr KPOD.01.18-IW.03-002/23 | |
| **Kod CPV** | 38500000-0- Aparatura kontrolna i badawcza  38552000-9- Mierniki elektroniczne  31600000-2- Sprzęt i aparatura elektryczna  42962200-6- Wyposażenie laboratoriów elektrycznych | |
| **Wymagane parametry techniczne**  **i funkcjonalności** | **Wymagane parametry techniczne** | **Oferowane parametry techniczne** |
| Kluczowe parametry wymagane (zaoferowane urządzenie musi spełniać):    Urządzenie musi być fabrycznie nowe.  Musi posiadać wymagane parametry :   1. Analizator musi posiadać możliwość pomiaru w zakresie pasma 9kHZ-4,5GHzw czasie rzeczywistym wraz z możliwością pomiaru analizy przemiatania; 2. Pasmo analizy w czasie rzeczywistym do 40MHz; 3. Pomiar analizy wektorowej sygnału; 4. Możliwość pomiaru EMI; 5. Poziom szumu fazowego; 6. Kolorowy wyświetlacz min 10 cali zapewniający optymalne wyświetlanie sygnałów pomiarowych; 7. Interfejsy komunikacyjne LAN,USB,HDMI; 8. Różnorodne tryby pomiarowe; 9. Zasilanie 230V AC | Opis techniczny oferowanego urządzenia:  Urządzenie fabrycznie nowe –**TAK/NIE\***  Musi posiadać wymagane parametry :   1. Analizator musi posiadać możliwość pomiaru w zakresie pasma 9kHZ-4,5GHzw czasie rzeczywistym wraz z możliwością pomiaru analizy przemiatania -**TAK/NIE\*** 2. Pasmo analizy w czasie rzeczywistym do 40MHz - **TAK/NIE\*** 3. Pomiar analizy wektorowej sygnału - **TAK/NIE\*** 4. Możliwość pomiaru EMI -**TAK/NIE\*** 5. Poziom szumu fazowego -**TAK/NIE\*** 6. Kolorowy wyświetlacz min 10 cali zapewniający optymalne wyświetlanie sygnałów pomiarowych - **TAK/NIE\*** 7. Interfejsy komunikacyjne LAN,USB,HDMI - **TAK/NIE\*** 8. Różnorodne tryby pomiarowe - **TAK/NIE\*** 9. Zasilanie 230V AC - **TAK/NIE\***   \*uzupełnić /zaznaczyć odpowiednie |
| **Wymagane dokumenty dostarczone wraz**  **z przedmiotem zamówienia** | Wraz z dostawą wykonawca dostarczy:   * Świadectwa jakości producenta potwierdzające parametry określone przez Zamawiającego * Deklarację CE producenta urządzeń * Kartę gwarancyjną producenta urządzeń * Instrukcja obsługi | |
| **Termin realizacji zamówienia** | **2 tygodnie** (kryterium oceny ofert) od dnia zawarcia umowy.  Wszelkie zmiany umowy w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia nie mogą wydłużyć realizacji zamówienia poza 31 grudnia 2025 r.  Wykonawca jest zobowiązany do awizacji dostawy w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem dostawy. Brak awizacji może skutkować brakiem możliwości rozładunku, posadowienia i odbioru urządzeń przez Zamawiającego.  Termin płatności wynosi 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. | |
| **Wymagania dotyczące dostawy, transportu, rozładunku**  **i instalacji przedmiotu zamówienia** | Miejsce realizacji dostawy: ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, budynek nr 20 w miejscu przeznaczenia wskazanym przez zamawiającego . | |
| **Odbiór przedmiotu zamówienia** | Odbiór przedmiotu zamówienia po dostawie urządzenia. Podstawą odbioru jest protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego. | |
| **Gwarancja**  **i serwis** | Zamawiający wymaga gwarancji w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. | |

***Niniejszy plik należy opatrzyć***

***kwalifikowanym podpisem elektronicznym***