**ZAŁACZNIK NR 2C DO SWZ**

**PROJEKT WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO**

**CZĘŚĆ III**

**MEBLE W POKOJACH SOCJALNYCH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **RODZAJ WYPOSAŻENIA** | **OPIS** |
| 1 | **ZABUDOWA KUCHENNA TYP 1** | Szafki stojące / szafki wiszące – wykonać wg. części rysunkowej projektu.  Korpusy z płyty meblowej 18mm melaminowanej Orzech Select Jasny K008PW wg próbnika Kronospan lub podobna pod względem wybarwienia i rysunku usłojenia. Fronty – szafki stojące płyta meblowa melaminowana 18mm w kolorze korpusów, szafki wiszące płyta meblowa melaminowana unikolor U544 VL Szary Łąkowy wg próbnika Kronospan lub podobna pod względem wybarwienia.  Fronty górne i dolne drzwiczek i szuflad otwierane uchwytami dwupunktowymi, montaż poziomy. Cichy domyk. Szuflady na prowadnicach typu modern slide lub zbliżony pod względem funkcjonalności. Blat – granitowy gr. 2 cm bianco cristal (sól/pieprz), wykonać otwór pod zlew jednokomorowy. Pod korpusami szafek wiszących zamontować oświetlenie ciągłe (pasek LED w profilu aluminiowym z przesłoną mleczną.) Cokół z płyty meblowej w kolorze inox, zabezpieczonej obrzeżem gr. 2mm, lub cokół systemowy. Pomiędzy szafkami górnymi i dolnymi ścianę zabezpieczyć formatkami szklanymi (szkło z nadrukiem – np: Adobe Stock 137963713 lub podobnym - skonsultować z Zamawiającym), w szkle wykonać otwory pod gniazda zasilające (przyjąć 2 szt). Zlew granitowy jednokomorowy, z ociekaczem, wpuszczany. Bateria kuchenna sztorcowa, jednouchwytowa. Uwaga! Przed przystąpieniem do wykonania zabudowy, należy skorygować wymiary z projektu z pomiarami z natury.  Lodówka wolnostojąca wysoka  Wykonawca wykona prace podłączeniowe do mediów. |
| 2 | **ZABUDOWA KUCHENNA TYP 2** | Szafki stojące / szafki wiszące – wykonać wg. części rysunkowej projektu. Korpusy z płyty meblowej 18mm melaminowanej Orzech Select Jasny K008PW wg próbnika Kronospan lub podobna pod względem wybarwienia i rysunku usłojenia. Fronty – szafki stojące płyta meblowa melaminowana 18mm w kolorze korpusów, szafki wiszące I zespół szafek (zamykający zabudowę) płyta meblowa melaminowana unikolor U544 VL Szary Łąkowy wg próbnika Kronospan lub podobna pod względem wybarwienia. Fronty górne i dolne drzwiczek oraz szuflady otwierane uchwytami dwupunktowymi, montaż poziomy. Cichy domyk. Szuflady na prowadnicach typu modern slide lub zbliżony pod względem funkcjonalności. Blat – granitowy gr. 2 cm bianco cristal (sól/pieprz), wykonać otwór pod zlew jednokomorowy. Pod korpusami szafek wiszących zamontować oświetlenie ciągłe (pasek LED w profilu aluminiowym z przesłoną mleczną.) Cokół z płyty meblowej w kolorze inox, zabezpieczonej obrzeżem gr. 2mm, lub cokół systemowy. Pomiędzy szafkami górnymi i dolnymi ścianę zabezpieczyć formatkami szklanymi (szkło z nadrukiem – np: Adobe Stock 137963713 lub podobnym - skonsultować z Zamawiającym), w szkle wykonać otwory pod gniazda zasilające (przyjąć 2 szt na ścianę). Zlew granitowy jednokomorowy, z ociekaczem, wpuszczany. Bateria kuchenna sztorcowa, jednouchwytowa. Uwaga! Przed przystąpieniem do wykonania zabudowy, należy skorygować wymiary z projektu z pomiarami z natury.  Lodówka wolnostojąca wysoka  Wykonawca wykona prace podłączeniowe do mediów. |
| 3 | **ZABUDOWA KUCHENNA TYP 3** | Szafki stojące / szafki wiszące – wykonać wg. części rysunkowej projektu. Korpusy z płyty meblowej 18mm melaminowanej Orzech Select Jasny K008PW wg próbnika Kronospan lub podobna pod względem wybarwienia i rysunku usłojenia. Fronty – szafki stojące płyta meblowa melaminowana 18mm w kolorze korpusów, szafki wiszące I zespół szafek (zamykający zabudowę) płyta meblowa melaminowana unikolor U2508 VL Oliwkowy wg próbnika Kronospan lub podobna pod względem wybarwienia. Fronty górne i dolne drzwiczek oraz szuflady otwierane uchwytami dwupunktowymi, montaż poziomy. Cichy domyk. Szuflady na prowadnicach typu modern slide lub zbliżony pod względem funkcjonalności. Blat – granitowy gr. 2 cm bianco cristal (sól/pieprz), wykonać otwór pod zlew jednokomorowy. Pod korpusami szafek wiszących zamontować oświetlenie ciągłe (pasek LED w profilu aluminiowym z przesłoną mleczną.) Cokół z płyty meblowej w kolorze inox, zabezpieczonej obrzeżem gr. 2mm, lub cokół systemowy. Pomiędzy szafkami górnymi i dolnymi ścianę zabezpieczyć formatkami szklanymi (szkło z nadrukiem – np: Adobe Stock 137963713 lub podobnym - skonsultować z Zamawiającym), w szkle wykonać otwory pod gniazda zasilające (przyjąć 2 szt na ścianę). Zlew granitowy jednokomorowy, z ociekaczem, wpuszczany. Bateria kuchenna sztorcowa, jednouchwytowa. Uwaga! Przed przystąpieniem do wykonania zabudowy, należy skorygować wymiary z projektu z pomiarami z natury.  Lodówka wolnostojąca wysoka. Zmywarka „45” w zabudowie.  Wykonawca wykona prace podłączeniowe do mediów. |
| 4 | **ZABUDOWA KUCHENNA TYP 4** | Szafki stojące / szafki wiszące – wykonać wg. części rysunkowej projektu. Korpusy z płyty meblowej 18mm melaminowanej Orzech Select Jasny K008PW wg próbnika Kronospan lub podobna pod względem wybarwienia i rysunku usłojenia. Fronty – szafki stojące płyta meblowa melaminowana 18mm w kolorze korpusów, szafki wiszące I zespół szafek (zamykający zabudowę) płyta meblowa melaminowana unikolor U2508 VL Oliwkowy wg próbnika Kronospan lub podobna pod względem wybarwienia. Fronty górne i dolne drzwiczek oraz szuflady otwierane uchwytami dwupunktowymi, montaż poziomy. Cichy domyk. Szuflady na prowadnicach typu modern slide lub zbliżony pod względem funkcjonalności. Blat – granitowy gr. 2 cm bianco cristal (sól/pieprz), wykonać otwór pod zlew jednokomorowy. Pod korpusami szafek wiszących zamontować oświetlenie ciągłe (pasek LED w profilu aluminiowym z przesłoną mleczną.) Cokół z płyty meblowej w kolorze inox, zabezpieczonej obrzeżem gr. 2mm, lub cokół systemowy. Pomiędzy szafkami górnymi i dolnymi ścianę zabezpieczyć formatkami szklanymi (szkło z nadrukiem – np: Adobe Stock 137963713 lub podobnym - skonsultować z Zamawiającym), w szkle wykonać otwory pod gniazda zasilające (przyjąć 2 szt na ścianę). Zlew granitowy jednokomorowy, z ociekaczem, wpuszczany. Bateria kuchenna sztorcowa, jednouchwytowa. Uwaga! Przed przystąpieniem do wykonania zabudowy, należy skorygować wymiary z projektu z pomiarami z natury.  Lodówka wolnostojąca wysoka. Zmywarka „60” w zabudowie.  Wykonawca wykona prace podłączeniowe do mediów. |