Klucz udarowy z płynną regulacją

Dane techniczne:

Napięcie: 18 lub 28 V

Akumulator Li-ion o pojemności: 5,0 Ah

Maksymalny moment obrotowy (Nm): 440 (±10%)

Moment zrywający (Nm): 340 (± 10%)

Przełącznik bezstopniowej zmiany obrotów

Prędkość bez obciążenia: w zakresie od 0 i nie mniej 1400

Częstotliwość udaru (ud./min): w zakresie od 0 i nie mniej 2300

Uchwyt narzędzia:

Maksymalna średnica śruby: nie mniej niż M16

Uchwyt narzędzia: ½ cala kwadratowy

W zestawie minimum:

W walizce, klucz udarowy, dwa akumulatory, ładowarka do akumulatorów,