Najważniejsze cechy produktu

urządzenie przeznaczone do cięcia stali lub aluminium rur kanałów wentylacyjnych z czterostronnymi nożami z możliwością ich regulowania.

Zasilanie:

Moc nominalna: 700 W (±10%)

Moc na wyjściu: min. 400 W

Maksymalna grubość stali: 1,5 mm (±10%)

Maksymalna grubość aluminium: 2,1 mm (±10%)

Moc oddawana: 475 W

Minimalny promień skrętu: 30 mm (±15%)

Skoki biegu jałowego: 4000/min (±10%)

Skład zestawu:

nożyce do blachy, klucz sześciokątny, nóż górny / dolny do blach, Instrukcję obsługi w języku polskim. Opakowanie zapewniające identyfikację produktu.