Pneumatyczny pistoletowy młotek blacharski do odkuwania starych powłok lakierniczych lub od odłupywania (odkuwania z zabrudzeń ) maszyn budowlanych

Dane techniczne

Źródło zasilania: sprężone powietrze

Ciśnienie wlotowe powietrza 6,0 bar (±5%)

Średnie zużycie powietrza: ok. 270l/min (±5%)

Wlot powietrza: 1/4 cala

Skok tłoka: 60 mm (±10%)

W skład zestawu wchodzi:

Pistoletowy młot pneumatyczny, zestaw dłut (min.: 5), walizka