Szlifierka kątowa zasilana sieciowo:

Minimalny skład zestawu:

1. Szlifierka kątowa z rękojeścią
2. Walizka systemowa
3. Osłonka ochronna
4. Podkładka i nakrętka mocująca tarczę
5. Klucz widełkowy
6. Instrukcja w języku polskim
7. Karata gwarancyjna
8. Schemat techniczny

Parametry

Zasilanie 230/50Hz

Moc silnika 1000 W (±15%)

Średnice tarcz y: 125 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: nie mniej niż 9500 obr./min (±10%)

Zakres regulacji obrotów od 2700 obr./min (±10%) do maksymalnej prędkości obrotowej

Gwint wrzecionowy M14

Maksymalna długość gwintu: 22 mm

Włącznik dwukierunkowy

Długość przewodu: min 1,8 m

Szlifierka powinna posiadać płynną regulację obrotów