**Załącznik nr 1e**

|  |
| --- |
| *pieczęć Wykonawcy* |

**Kosztorys ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz.** | **Cena Jednostkowa** | **Wartość** |
| **1.** | **Malowanie warsztatu** | | | | | |
| 1. d.1 | KNR 401-1202-09-10 | Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 | m2 | 481,070 |  |  |
| 2. d.1 | KNR 401-1204-08-00 | Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności/sfalowań powierzchni tynku | m2 | 481,070 |  |  |
| 3. d.1 | KNR 401 1204-01-00 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach | m2 | 165.463 |  |  |
| 4. d.1 | KNR 401 1204-02-00 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach | m2 | 315.607 |  |  |
| 5. d.1 | NNRKB 010-2014-01-00 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm, na stropach, wykonywane na podłożu z: tynku | m2 | 30.000 |  |  |
| 6. d.1 | KNR 401 1206-05-00 | Malowanie olejne, z dwukrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu, farbą olejną, dwukrotnie | m2 | 180.876 |  |  |
| 7. d.1 | KNR 401 1202-09-10 | Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 | m2 | 55.205 |  |  |
| 8. d.1 | KNR 007 0102-01-00 | Gruntowanie ręczne środkiem powierzchni podłoża – z tynku gładkiego | m2 | 55.205 |  |  |
| 9. d.1 | KNR 202-0827-01-00 | Wyprawy tynkarskie z masy mozaikowej o grubości 1,5-3,0 mm wykonane mechanicznie przy użyciu agregatu tynkarskiego na: ścianach | m2 | 55.205 |  |  |
| 10. d.1 | KNR 007-0102-01-00 | Gruntowanie ręczne środkiem powierzchni podłoża – z tynku gładkiego | m2 | 52.604 |  |  |
| 11. d.1 | NNRKB 010-2012-01-00 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm, na ścianach , wykonywane na podłożu z: tynku | m2 | 52.604 |  |  |
| 12.d.1 | KNR 401-1212-02-00 | Malowanie farbą olejną, z jednokrotnym szpachlowaniem, powierzchni metalowych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża | m2 | 14.040 |  |  |
| 13. d.1 | KNR 401 1212-28-00 | Malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża | m | 86.000 |  |  |
| 14. d.1 | KNR 401 1212-31-00 | Malowanie farbą olejną rur o średnicy ponad 50 mm do 100 mm: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża | m | 19.000 |  |  |
| 15. d.1 | KNR 401 1212-34-00 | Malowanie farbą olejną rur o średnicy ponad 100 mm do 200 mm: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża | m | 4.000 |  |  |
| 16. d.1 | KNR 401 1212-19-00 | Malowanie farbą olejną grzejników: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża | m2 | 1.440 |  |  |
| 17. d.1 | KNR 401-1212-02-00 | Malowanie farbą olejną, z jednokrotnym szpachlowaniem, drzwi metalowych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża | m2 | 45.320 |  |  |
| 18. d.1 | KNR 401-1209-10-00 | Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni: ponad 1,0 m2 | m2 | 8.000 |  |  |
| 19. d.1 | KNR 202-1110-05-00 | Podłogi na gotowym podłożu drewnianym z płyt OSB 25mm | m2 | 16.388 |  |  |
| 20. d.1 | KNR 202-1112-04-10 | Posadzki z wykładziny rulonowej PVC /np. Tarkett-Rekord 2mm/ układane na kleju winylowym osakrylowym | m2 | 16.388 |  |  |
| 21. d.1 | KNR 202-1113-07-00 | Listwy przyścienne z polichlorku winylu: zgrzewane | m | 16.440 |  |  |
| **L.p.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz.** | **Cena Jednostkowa** | **Wartość** |
| **2.** | **Malowanie garażu** | | | | | |
| 22. d.2 | KNR 401-1202-09-10 | Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 | m2 | 573.511 |  |  |
| 23. d.2 | KNR 401- 1204-08-00 | Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku | m2 | 573.511 |  |  |
| 24. d.2 | KNR 401- 1204-01-00 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach | m2 | 223.345 |  |  |
| 25. d.2 | KNR 401-1204-02-00 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach | m2 | 350.166 |  |  |
| 26. d.2 | KNR 401-1206-05-00 | Malowanie olejne, z dwukrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ponad 5m2 w jednym miejscu, farbą: olejną, dwukrotne | m2 | 145.578 |  |  |
| 27. d.2 | KNR 401-1212-02-00 | Malowanie farbą olejną, z jednokrotnym szpachlowaniem, drzwi metalowych: dwukrotne  z oczyszczeniem podłoża | m2 | 10.000 |  |  |
| 28. d.2 | KNR 401-1212-28-00 | Malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża | m | 40.000 |  |  |
| 29. d.2 | KNR 401- 1212-02-00 | Malowanie farbą olejną, z jednokrotnym szpachlowaniem, teowników 50 mm: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża | m2 | 11.460 |  |  |
| 30 d.2 | KNR 202-1605-03-00 | Montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych rurowych, jednopomostowych, do robót wykonywanych na sufitach o wysokości: do 7 m | m2 | 170.427 |  |  |
| 31. d.2 | KNR 202-1605-07-00 | Nakłady uzupełniające do rusztowań wewnętrznych rurowych - za dodatkowe pomosty do robót  wykonywanych na ścianach, przy wysokości rusztowania: do 7 m | m | 350.166 |  |  |
| 32. d.2 |  | Rozliczenie pracy rusztowania | kpl. | 1.000 |  |  |