**RZP.271.2.6.2025**

Załącznik nr 3 do SWZ

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
na
„Zakup samochodu osobowego (mikrobus 9-osobowy) przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolbromiu”**

1. Samochód winien spełniać następujące minimalne parametry techniczno-użytkowe:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.**  | **OPIS MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  |
|  | Samochód typ VAN/BUS fabrycznie nowy nieużywany bezwypadkowy, bez żadnych napraw mechanicznych i lakierniczych, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (homologacja) rok produkcji przynajmniej 2024 |
|  | Silnik wysokoprężny - turbodoładowany, moc min. 140 KM.Pojemność silnika max 2000cm3 |
|  | Wysokość pojazdu min 2300mm |
|  | Rozstaw osi min 3600mm |
|  | Skrzynia biegów manualna 6 – biegowa lub automatyczna |
|  | Rodzaj nadwozia - 9 osobowe |
|  | Napęd na przednią oś |
|  | Hamulce tarczowe min. na jednej osi |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego  |
|  | Immobiliser + autoalarm  |
|  | Centralny zamek z pilotem w kluczyku  |
|  | Autoalarm z niezależnym zasilaniem  |
|  | Kolumna kierownicy regulowana, kierownica multifunkcyjna |
|  | System ABS, system ESP, system ASR,  |
|  | Samochód musi spełniać normę EURO 6 |
|  | System awaryjnego ostrzegania i hamowania, wykrywanie pojazdów, pieszych i rowerzystów |
|  | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wspomaganie ruszania pod górę |
|  | Siedzenie kierowcy z regulacjami |
|  | Asystent utrzymania toru jazdy |
|  | Asystent bocznego wiatru |
|  | Pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów i kierowcy  |
|  | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów z przodu pojazdu |
|  | Elektrycznie sterowane szyby przednie  |
|  | Ogrzewana szyba przednia elektrycznie |
|  | Lusterko wewnętrze  |
|  | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane |
|  | Światła LED do jazdy dziennej  |
|  | Światła przeciwmgielne przód i tył |
|  | Radio, Bluetooth, min 4 głośniki,  |
|  | Zestaw głośno mówiący  |
|  | Kamera cofania wraz z czujnikami przód tył. |
|  | Komputer z wyświetlaczem ekran min.5 cali |
|  | Drzwi boczne odsuwane z prawej strony przeszklone |
|  | Zabezpieczenie drzwi przesuwnych i drzwi tylnych przed dziećmi  |
|  | Stopień przy drzwiach przesuwnych |
|  | 2 i 3 rząd siedzeń wyposażony w system szybkiego montażu i demontażu |
|  | Poręcze i rączki przy drzwiach wejściowych |
|  | Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego, szyby boczne i tylne przyciemniane |
|  | Dodatkowe ogrzewanie części pasażerskiej |
|  | Oświetlenie części pasażerskiej  |
|  | Klimatyzacja przestrzeni kierowcy i przestrzeni pasażerskiej wraz z panelem nadmuch. |
|  | Podłoga antypoślizgowa w części pasażerskiej |
|  | Tapicerka w całej części przedziału pasażerskiego |
|  | Drzwi tylne z szybami ogrzewanymi i wycieraczkami |
|  | Kierunkowskazy dachowe. |
|  | Komplet pokrowców na wszystkie siedzenia  |
|  | Dywaniki gumowe w I,II,III rzędzie |
|  | Atestowane mocowania dla wózka inwalidzkiego (listwy cargo w podłodze, pasy mocujące wózek, 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim). |
|  | Najazdy aluminiowe dla wózka inwalidzkiego |
|  | Młotki bezpieczeństwa na szybach bocznych |
|  | Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica min. 2kg. |
|  | Komplet kół wielosezonowych z ozdobnymi deklami lub kołpakami. |
|  | Koło zapasowe, pełnowymiarowe z felgą stalową, podnośnikiem i zestawem narzędzi fabrycznych. |
|  | Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami)  |
|  | Gwarancja mechaniczna i elektryczna (obejmująca również całe wyposażenie) 24 miesiące lub 100 tyś. km. |
|  | Gwarancja na powłokę lakierniczą 24 miesiące  |
|  | Gwarancja na perforację elementów nadwozia 36 miesięcy  |
|  | Pakiet ubezpieczeń OC/AC/NW na rok |

1. Tam, gdzie w zapisach Specyfikacji Warunków Zamówienia czy w którymkolwiek z załączników do SWZ został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej oraz będą zgodne pod względem:

a)gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych, itp.),

b)charakteru użytkowego (tożsamość funkcji, itp.),

c)charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów, itp.),

d)parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja, itp.),

e)parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

f)standardów emisyjnych.

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.

Ilekroć w dokumentacji przetargowej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa
w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy.