**TIMER STRZELECKI M1A2**

* Pojemność baterii do 1000Mah
* Temp. Pracy 0-70 st. C
* Temp. Przechowywania -20 do 70 st. C
* Waga do 100 g
* Klasa wodoszczelności IPV4