**Załącznik nr 4.1. do SWZ**

**FORMULARZ OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PIERWSZA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyposażenie** | **Ilość** | **Opis przedmiotu zamówienia – minimalne warunki techniczne** | **OPIS OFEROWANEGO**  **PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |
| 1. | Samochód z silnikiem elektrycznym  Producent/model……………………………….  *(należy wpisać)* | 2 szt. | Specyfikacja:   * Rocznik 2023r. lub nowszy * Samochód osobowy do celów edukacyjnych * Rodzaj napęd elektryczny * Bateria pozwalająca na przejechanie min. 300 km * Kolor: paleta barw podstawowych (oprócz białego oraz czarnego) * Nadwozie: hatchback/SUV/kombiVan * Skrzynia biegów: automat * Napęd: na przednie koła/tylne/4x4 * Długość max. 4,7m   Wyposażenie:   * Klimatyzacja – climatronik (Automatyczna min. 2 strefowa) * Felgi aluminiowe – średnica min. 16” max. 19” opona letnia z czujnikami ciśnienia + urządzenie do programowania czujników. * Oświetlenie zewnętrzne wyposażone w reflektory przeciwmgielne (halogeny) przód * Światła do jazdy dziennej i doświetlanie drogi oraz zakrętów * Hak holowniczy * Czujniki parkowania + kamera cofania * ESP (stabilizacja toru jazdy) * ABS, ASR (kontrola trakcji) * Elektryczne szyby przód * Czujnik deszczu, czujnik zmierzchu * Tempomat * Wielofunkcyjna kierownica * Gniazdo diagnostyczne: OBD2 * Czujnik martwego pola * Kurtyny powietrzne, Poduszka powietrzna chroniąca kolana, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki boczne przednie * Układ hamulcowy: przód tarcze, dopuszczalne tył bębny * Pokrowiec/mata, ochronna/serwisowa dla mechanika na maskę (przednia). * Pokrowiec/mata, ochronna/serwisowa dla mechanika magnetyczna na błotnik. * Pokrowiec/mata, ochronna/serwisowa dla mechanika magnetyczna na tył. * Koło zapasowe * Ładowarka AC/DC * Komputer diagnostyczny * Dodatkowo części eksploatacyjne i części zamienne * Gwarancja min. 36 miesięcy |  |
| 2. | Stacja ładowania samochodu elektrycznego  Producent/model……………………………….  *(należy wpisać)* | 1 szt. | Specyfikacja:   * Typ: wolnostojąca * stacja dwu stanowiskowa * ładowanie min. 2 x 22kW prądem DC * Język oprogramowania: Polski * W zestawie dwa kable zakończone wtyczką ładowania * Czytnik RFID: Tak * Regulacja mocy * Sieć: Ethernet, WiFi, 4G * Ochrona przed UV * Zabezpieczenia: Wyłącznik mocy MCCB z modułem RCD, wyłącznik nadprądowy MCB, wyłącznik różnicowo- prądowy RCD typu B, bezpiecznik półprzewodnikowy DC, moduł monitorowania rezystancji izolacji złącz DC * Gwarancja min. 24 miesiące |  |

**Opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym**