**Załącznik nr 1 do zaproszenia**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ilości oraz miejsc dostaw:**

1. **TABLICA zewnętrzna o wymiarach szer. 620 mm, wys. 300 mm- łącznie 4 szt.**

- z napisem „**417**” – **1 szt**.

- z napisem **„418**” – **1 szt.**

- z napisem „**420**” – **1 szt.**

- z napisem „**421**” – **1 szt.**

**Materiał:** wykonana z twardej płyty PCV grubości min.5 mm, odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV. Prostokątna, białe tło, czcionka czarna Arial, wysokość 200 mm, dostosowanie wymiaru do rozmiaru tablicy. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Pogórze**



1. **TABLICE zewnętrzne o wymiarach szer. 1000 mm, wys. 500 mm- łącznie 4 szt.**

- z napisem: **STACJA POMIAROWA „SP-1” (NABRZEŻE PÓŁNOCNE) MEASUREENT STATION ,,SP-1’’ (PÓŁNOCNE QUAY) – 1 szt.**


- z napisem: **STACJA POMIAROWA „SP-2” (NABRZEŻE PÓŁNOCNE) MEASUREENT STATION ,,SP-2’’ (PÓŁNOCNE QUAY) – 1 szt..**

- z napisem: **STACJA POMIAROWA „SP-1” (NABRZEŻE OKSYWSKIE)** **MEASUREENT STATION ,,SP-1’’ (OKSYWSKIE QUAY)** – **1 szt.**

- z napisem: **STACJA POMIAROWA „SP-2” (NABRZEŻE OKSYWSKIE)** **MEASUREENT STATION ,,SP-2’’ (OKSYWSKIE QUAY)** – **1 szt.**

**Materiał:** wykonana z twardej płyty PCV grubości min.5 mm, odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV. Prostokątna, białe tło, czcionka czarna, czerwona Arial wysokość 40 mm, dostosowanie napisów do wymiaru tablicy. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Pogórze**





1. **TABLICA zewnętrzna o wymiarach szer. 120 mm, wys. 120 mm – 4 szt.**

- z napisem: **GOTOWY (READY)**

**Materiał :** wykonana z twardej płyty PCV grubości min.5 mm, odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV, białe tło, czcionka niebieska Arial, wysokość 10 mm , dostosowanie napisów do wymiaru tablicy. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym.

Dostawa do magazynu **SOI Pogórze**



1. **TABLICA zewnętrzna o wymiarach szer. 120 mm, wys. 120 mm – 4 szt.**

- z napisem: **NIE GOTOWY (NOT READY)**

**Materiał:** wykonana z twardej płyty PCV grubości min.5 mm, odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV, białe tło, czcionka czerwona Arial, wysokość 10 mm, dostosowanie napisów do wymiaru tablicy. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym.

Dostawa do magazynu **SOI Pogórze**



1. **TABLICA zewnętrzna o wymiarach szer. 200 mm, wys. 150 mm - 4 szt.**

- z napisem**: AWARYJNE ZATRZYMANIE NALEWU W TRYBIE AUTOMATYKI**

**Materiał:** wykonana z twardej płyty PCV grubości min.5 mm, odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV, białe tło, czcionka czerwona Arial, wysokość czcionki zgodna z opisem .Dostosowanie napisów do wymiaru tablicy. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym.

Dostawa do magazynu **SOI Pogórze**



10 mm

20 mm

10 mm

1. **TABLICA zewnętrzna o wymiarach szer. 80 mm, wys. 160 mm – łącznie 4 szt.**

- z napisem**: Presz 31 sterowanie (control)** – **1 szt**.


- z napisem: **Presz 41 sterowanie (control)** – **1 szt.**

- z napisem: **Presz 51 sterowanie (control)** – **1 szt**.

- z napisem: **Presz 61 sterowanie (control)** – **1 szt**.

**Materiał:** wykonana z twardej płyty PCV grubości min.5 mm, odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV, białe tło, czcionka czarna, czerwona Arial, wysokość czcionki zgodna z opisem. Dostosowanie napisów do wymiaru tablicy. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym.

Dostawa do magazynu **SOI Pogórze**

C:\Users\elewicka562\Desktop\Adnotacja 2025-04-15 082923.png 


1. **TABLICE zewnętrzne o wymiarach szer. 200 mm, wys. 160 mm – łącznie 4 szt.**

- z napisem: **ZR -1 F-75 (RESZTKI**) – **2 szt.**

- z napisem: **ZR -2 F-75 (RESZTKI)** – **2 szt.**

**Materiał:** wykonana z twardej płyty PCV grubości min.5 mm, odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV, białe tło, czcionka czarna, czerwona, dostosowanie napisów do wymiaru tablicy. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym.

Dostawa do magazynu **SOI Pogórze**




1. **TABLICE zewnętrzne o wymiarach szer. 200 mm, wys. 160 mm – łącznie 4 szt.**

- z napisem: **ZBIORNIK RESZTEK (SLOOP TANK) ZR-1 DOPUSZCZALNY POZIOM** **PALIWA 930mm – 2 szt.**

- z napisem: **ZBIORNIK RESZTEK (SLOOP TANK) ZR-2 DOPUSZCZALNY POZIOM PALIWA 930mm – 2 szt.**

**Materiał:** wykonana z twardej płyty PCV grubości min.5 mm, odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV, białe tło, czcionka czarna, czerwona, dostosowanie napisów do wymiaru tablicy. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym.

Dostawa do magazynu **SOI Pogórze**



**9. TABLICA informacyjna zewnętrzna o wymiarach szer. 600 mm, wys.1000 mm -118 szt.**

- z napisem **TEREN WOJSKOWY WSTĘP WZBRONIONY** w czterech językach **PL/ENG/GER/RUS**

**Materiał:** blacha stalowa, ocynkowana, grubość: min 0,8 mm; odporna na działanie warunków atmosferycznych. Czcionka TIMES NEW ROMAN, wysokość czcionki 7,5cm. żółte tło, czarne napisy. Wymaganych 6 otworów umożliwiających samodzielny montaż (otwory 6 mm). Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Oksywie**



**10. Tablica informacyjna zewnętrzna o wymiarach szer. 800 mm, wys.1200 mm - 35 szt.**

- z napisem **ZAKAZ lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi czterojęzyczna: PL/ENG/GER/RUS**

**Materiał:** wykonana z białej płyty kompozytowej typu d-bond, pokryta folią UV; odporna na działanie czynników atmosferycznych, grubość min. 3 mm; Szczegółowe wymiary oraz kolor czcionek poszczególnych wierszy obrazuje grafika; żółte tło, czarna ramka o szerokości 2 cm. Wymaganych 6 otworów umożliwiających samodzielny montaż(otwory6mm). Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Oksywie**



**11. Tablica informacyjna zewnętrzna o wymiarach szer. 800 mm, wys. 350 mm -1 szt.**

- z napisem  **17 TERENOWY ODDZIAŁ LOTNISKOWY w GDAŃSKU**

**Materiał:** blacha stalowa, emaliowana ,prostokątna ,czerwone tło, biała czcionka, odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV, czcionka Arial dostosowana do wielkości tablicy. Wymagane otwory do samodzielnego montażu. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **GZ Gdańsk**

17 TERENOWY ODDZIAŁ LOTNISKOWY

w GDAŃSKU

**12. TABLICA urzędowa z godłem państwowym o wymiarach 300 mm x 500 mm-1 szt.**

**Materiał:** blacha stalowa, emaliowana ,kształt owalny w układzie pionowym, obwódka biało-czerwona, tło szare. Wymagane otwory do samodzielnego montażu. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **GZ Gdańsk**



**13**. **TABLICA wojskowa NF003 o wymiarach szer. 750 mm, wys. 500 mm - 16 szt**

-z napisem **WSTĘP WZBRONIONY STRZELNICA WOJSKOWA STREFA ZAGROŻENIA PRZEBYWANIE GROZI ŚMIERCIĄ LUB KALECTWEM**

**Materiał:** tablica wykonana z blachy stalowej, ocynkowanej odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Żółte tło, czerwona obwódka, czarne napisy dostosowane do wielkości tablicy. Wymagane otwory do samodzielnego montażu. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Oksywie**



**14. TABLICA informacyjna wojskowa NF002 o wymiarach szer. 600 mm, wys. 400 mm -16 szt.**

- z napisem **TEREN WOJSKOWY WSTĘP WZBRONIONY**

**Materiał:** tablica wykonana z blachy stalowej, ocynkowanej odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Żółte tło, cienka czerwona obwódka, czarne i czerwone napisy. Wysokość liter 10 cm. Wymagane otwory do samodzielnego montażu. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Oksywie**



**15. ZNAK drogowy A-11 (ostrzeżenie przed nierównościami na drodze) o wymiarach szerokość u podstawy 750 mm-2 szt.**

**Materiał:** blacha stalowa ocynkowana grubości : 1,25 mm, podwójnie zaginana krawędź na całym obwodzie zapewnia odpowiednią sztywność znaku. Tył znaku malowany proszkowo farbą koloru szarego, wyposażone w 2 uchwyty montażowe. Uchwyty do montażu znaków: metalowe, ocynkowane, uniwersalne. I generacja folii odblaskowej. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym.  Dostawa do magazynu **SOI Oksywie**



**16. ZNAK drogowy B-41 (zakaz ruchu pieszych) o wymiarach średnica znaku 600 mm - 3 szt.**

**Materiał:** blacha stalowa ocynkowana grubości : 1,25 mm, podwójnie zaginana krawędź na całym obwodzie zapewnia odpowiednią sztywność znaku. Tył znaku malowany proszkowo farbą koloru szarego, wyposażone w 2 uchwyty montażowe. Uchwyty do montażu znaków: metalowe, ocynkowane, uniwersalne. I generacja folii odblaskowej. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Oksywie**



**17. TABLICA informacyjna** **o wymiarach szer. 800 mm x wys.600 mm** – **40 szt.**

- z napisem : **ZAKAZ PALENIA WYROBÓW TYTONIOWYCH ORAZ PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W OBIEKTACH ORAZ POJAZDACH SŁUŻBOWYCH POZA MIEJSCAMI DO TEGO CELU WYZNACZONYMI I OZNAKOWANYMI.**

**W realizacji zapisów zawartych w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 września 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów jednostek organizacyjnych lub organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz urzędu obsługującego tego ministra, a także w środkach przewozu osób używanych przez te podmioty.**

**Materiał:** wykonana z twardej płyty PCV grubości min.5 mm, odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV. Tło żółte, czcionka czarna, , dostosowanie napisów do wymiaru tablicy. Wymagane 6 otworów do samodzielnego montażu. Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Pogórze - 7 szt. , SOI Oksywie -10 szt. , SOI Witomino- 5 szt., SOI Hel-9 szt., GZ Gdańsk-9 szt.**



**18. Tablica informacyjna zewnętrzna o wymiarach szer.1590 mm, wys. 840 mm - 1 szt.**

- z napisem: **1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA SKŁAD GDYNIA**

**Materiał:** Płyta typu Dibond w formie planszy, kolor tła granatowy, litery białe, wydruk grafiki na folii z zabezpieczeniem UV, odporna na warunki atmosferyczne, dostosowanie napisów do wymiarów tablicy Przed wykonaniem tablicy Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym. Dostawa do magazynu **SOI Pogórze**



**Poniżej powiększone logo, które jest na tablicy.**



**19. Tablica o wymiarach szer. 600 mm, wys. 600 mm – 306 szt. (prawo opcji 200 szt.)**

-z napisem **ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA**

**Materiał:**  Biała tablica PCV 5mm w kształcie kadratu o boku 600 mm, z czerwoną obwódką o szerokości 33,5 mm, z umieszczonym na górze napisem „ZAKAZ” złożonym z liter w czarnym kolorze o wysokości 74,5 mm oraz z umieszczonym pod nim napisem „FOTOGRAFOWANIA” złożonym z liter w czarnym kolorze o wysokości 33,5 mm z umieszczonymi poniżej na środku trzema czarno-białymi rysunkami na białym tle obrazującymi aparat fotografiszny, kamerę oraz telefon komórkowy, znajdującymi się w trzech okręgach o średnicy 160 mm, z czerwoną obwódką o szerokości 15 mm, przekreślonymi po skosie od lewej górnej części okręgu do prawej dolnej części okręgu czerwoną linią o szerokości 15 mm. Pod rysunkami umieszcza się napisy w czterech językach obcych złożone z liter w czarnym kolorze o wysokości 22,4 mm, będące tłumaczeniem napisu „ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA” na język angielski, niemiecki, rosyjski i arabski. Dostawa do magazynu **SOI Oksywie-80 szt., SOI Pogórze-112 szt., -SOI Witomino-20 szt.,GZ Gdańsk-14 szt., SOI Hel-80 szt.**

