**Załącznik nr 1e**

|  |
| --- |
| *pieczęć Dostawcy* |

**OŚWIADCZENIE**

o spełnieniu przez oferowany samochód ciężarowy parametrów technicznych wymienionych w Specyfikacji Technicznej (ST)

**Nazwa i adres Dostawcy :**

**Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli :**

1. **Oświadczam, że złożona oferta obejmuje:**

Dostawę fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego, nie starszego niż 2024, do przewozu materiałów i grup remontowych obsługujących sieci ciepłownicze, z otwartą skrzynią ładunkową, homologacją ciężarową
o DMC 3,5 t. Pojazd nie jest prototypem, pochodzi z seryjnej produkcji oraz spełnia obowiązujące w Polsce normy i przepisy prawne. Dopuszczony do ruchu drogowego na trenie UE. Pojazd wolny od wad: konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych, ukrytych i prawnych. Pojazd spełnia odpowiednią kwalifikację do odliczenia w 100% podatku VAT (z uwzględnieniem konieczność prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu). Pojazd po zabudowie posiada homologację zgodną z obowiązującą w UE.

W przypadku, gdy Gwarantem jest inny podmiot niż Dostawca to przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedstawienia oryginału dokumentu zawierającego warunki gwarancji podpisane przez Gwaranta.

1. **Udzielam ……………..miesięcznej gwarancji, od daty dostawy pojazdu, przy nielimitowanej ilości przejechanych kilometrów w zakresie i na warunkach udzielonych przez Gwaranta.**
2. **Udzielam……………… miesięcznej gwarancji, od daty dostawy pojazdu na wady związane z lakierem w zakresie i na warunkach udzielonych przez Gwaranta.**
3. **Udzielam……………….miesięcznej gwarancji, od daty dostawy pojazdu, na karoserię na wypadek perforacji w wyniku korozji w zakresie i na warunkach udzielonych przez Gwaranta.**
4. **Dostawca oświadcza, że został wskazany przez Gwaranta jako wykonawca zobowiązań wynikających
z udzielonej gwarancji.**
5. **Oświadczam, że przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi za wady rzeczy sprzedanej są mi znane.**
6. **W okresie gwarancji:**
	1. zapewniam darmowe naprawy z wymianą części zamiennych, w tym robocizny w zakresie i na warunkach udzielonych przez Gwaranta,
	2. udostępniam nieodpłatnie auto zastępcze w zakresie i na warunkach udzielonych przez Gwaranta.
7. **Wraz z pojazdem dostarczam:**
	1. instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim,
	2. książkę serwisową w języku polskim,
	3. podstawowy zestaw narzędzi, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę.
8. **Oferowany pojazd spełnia następujące parametry techniczne:**
	1. **Kabina**
		1. dowolny kolor lakieru,,
		2. ilość drzwi 4 (cztery),
		3. dwa rzędy siedzeń,
		4. ilość miejsc 7 (siedem),
		5. tapicerka: sztuczna skóra, kolor ciemny,
		6. podłokietnik i regulacja lędźwiowa siedzenia kierowcy,
		7. czujnik zapięcia pasów,
		8. poduszka powietrzna kierowcy + pasażer,
		9. klimatyzacja,
		10. system ESC+ABS+EBD+ASR,
		11. tempomat z ogranicznikiem prędkości,
		12. radio z bluetooth (z zestawem głośnomówiącym), port USB,
		13. kamera cofania,
		14. lusterka zewnętrzne na wysięgniku, regulowane elektrycznie i podgrzewane,
		15. oświetlenie standardowe 12V,
		16. światła do jazdy dziennej.
	2. Silnik
		1. pojemność silnika min. 2000 cm³
		2. moc silnika min. 140 KM,
		3. skrzynia biegów manualna,
		4. rodzaj paliwa olej napędowy (ON),
		5. turbo doładowany,
		6. alternator min. 180A,
		7. norma emisji spalin EURO 6,
	3. Skrzynia ładunkowa
		1. skrzynia ładunkowa otwarta o wymiarach szerokość min. 2100 mm, a długość max. 3000 mm,,
		2. wysokość skrzyni od podłoża maks. 1000 mm,
		3. stalowe uchwyty do mocowania przedmiotów w przedziale ładunkowym,
		4. rama pośrednia i podłużnice wykonane z profili aluminiowych,
		5. burty aluminiowe o wysokości 400 mm., otwierane, niedzielone symetrycznie,
		6. zamknięcia pionowe kasetowe,
		7. podłoga ze sklejki min 15 mm, zabezpieczona od dołu wodoodporną folią z uszczelnieniem silikonowym,
		8. stopień wejściowy na tylnej burcie,
		9. nadkola plastikowe z fartuchami,
		10. osłony aluminiowe anty rowerowe,
	4. Podwozie
		1. rozstaw osi min. 4005 mm - maks. 4035 mm.,
		2. napęd na przednią oś,
		3. zawieszenie przednie standardowe,
		4. zawieszenie tylne, wzmacniane resory,
		5. felgi kół ze wzmocnionej stali 15’/16’ + kołpaki,
		6. opony wzmacniane do poj. cięż.,
		7. system monitujący ciśnienie w oponach (TPMS pomiar pośredni)
		8. rozstaw osi  min. 4005 mm - maks. 4035 mm.,
		9. zbiornik paliwa min. 90 l,
		10. pełnowymiarowe koło zapasowe.

Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego, powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika.

..........................., dnia ..................2025 r

*......................................................*

 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej)