Zał. nr 2 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Z*akup i dostawa urządzeń i sprzętu do utrzymania terenów zielnych Portu Lotniczego Poznań-Ławica*

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego niżej wymienionych urządzeń i sprzętu utrzymania nawierzchni trawiastych:

* Kosiarka dyskowa czołowa
* Kosiarka dyskowa tylna
* Kosiarka bijakowa
* Wał Łąkowy
* Przetrząsarko-zgrabiarka do siana
* Rębak tarczowy WOM
1. **Wymagania ogólne**

Sprzęt będący przedmiotem dostawy musi spełnić następujące wymagania ogólne:

* + Rok produkcji – 2024 lub 2025;
	+ Fabrycznie nowe;
	+ Opisy i napisy ostrzegawcze zgodnie wymaganiami przepisów BHP w języku polskim;
	+ Instrukcja obsługi w języku polskim;
1. **Kosiarki dyskowe**

Obsługa zestawu kosiarek dyskowych (czołowej i tylnej) przez ciągnik o mocy 170 kM

* 1. **Kosiarka dyskowa czołowa**
		+ szerokość robocza całkowita; [m] 3,5
		+ bezstopniowa regulacja wysokości cięcia w

zakresie; [cm] 4,5 – 7

* + - liczba dysków ; [szt.] 8
		- liczba noży; [szt.] 16
		- system szybkiej wymiany noży;
		- odciążenie sprężynowe;
		- obroty WOM; [obr/min] 1000
		- zgarniacze gumowe podwójne;
		- wał przekaźnika mocy ze sprzęgłem;
		- dodatkowy zestaw podwójnych płóz

 wysokiego koszenia; [cm] 8,0 – 12,0

* 1. **Kosiarka dyskowa tylna**
		+ szerokość robocza całkowita;  [m] 3,5
		+ bezstopniowa regulacja wysokości cięcia w

zakresie; [cm] 4,5 – 7

* + - liczba dysków; [szt.] 8
		- liczba noży ;  [szt.] 16
		- system szybkiej wymiany noży;
		- obroty WOM; [obr/min] 540
		- zgarniacz gumowy;
		- wał przekaźnika mocy ze sprzęgłem;
		- dodatkowy zestaw podwójnych płóz

wysokiego koszenia; [cm] 8,0 – 12,0

1. **Kosiarka bijakowa typu super ciężkiego**
	* + Szerokość robocza;  [m] 2,50
		+ Liczba noży ; [szt.] 30
		+ Minimalna liczba pasków klinowych; 5
		+ Minimalna średnica wału bijakowego; [mm] 200
		+ Obroty WOM; [obr./min] 1000
		+ Hydrauliczny przesuw boczny (min.); [mm] 500
		+ Kategoria zaczepu TUZ ; II
		+ Max. średnica ciętych gałęzi; [mm] 80
2. **Wał łąkowy napełniany wodą**
	* + Szerokość robocza; [m] 2,75
		+ Minimalna średnica wału; [mm] 1200
		+ Podwozie jezdne niehamowane;
		+ Dwa korki spustowo-nalewowe na ścianach

bocznych;

* + - Wał dwuczęściowy;
		- Dyszel prosty ze stopą podporową;
		- Regulowany skrobak;
1. **Przetrząsarko-zgrabiarka do siana**
	* + minimalna szerokość robocza; [m] 3
		+ min. prędkość robocza; [km/h] 8,5
		+ ilość kół roboczych; [szt.] 7
		+ średnicy koła roboczego; [m] 1,2
		+ sterowanie mechaniczne;
2. **Rębak ciągnikowy tarczowy**
	* + Wielkość rozdrabnianego materiału

(średnica) ; [cm] 15

* + - Napęd przekazywany przez WOM;
		- Mocowanie na TUZ;
		- Minimalna moc ciągnika; [kM] 30
1. **Dostawa urządzeń**
	* + Termin dostawy: 30.06.2025;
		+ Miejsce dostawy: Port Lotniczy Poznań-Ławica ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań;
		+ W ramach dostawy wchodzi przeprowadzenie szkolenia z obsługi i konserwacji dla personelu zamawiającego;
2. **Gwarancja**
	* + Serwis sprzętu w odległości maks. 50 km od siedziby zamawiającego;
		+ Gwarancja 24 m-ce.