Zał. nr 2 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Z*akup i dostawa urządzeń i sprzętu do utrzymania terenów zielnych Portu Lotniczego Poznań-Ławica*

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego niżej wymienionych urządzeń i sprzętu utrzymania nawierzchni trawiastych:

* Kosiarka dyskowa czołowa
* Kosiarka dyskowa tylna
* Kosiarka bijakowa
* Wał Łąkowy
* Przetrząsarko-zgrabiarka do siana
* Rębak tarczowy WOM

1. **Wymagania ogólne**

Sprzęt będący przedmiotem dostawy musi spełnić następujące wymagania ogólne:

* + Rok produkcji – 2024 lub 2025;
  + Fabrycznie nowe;
  + Opisy i napisy ostrzegawcze zgodnie wymaganiami przepisów BHP w języku polskim;
  + Instrukcja obsługi w języku polskim;

1. **Kosiarki dyskowe**

Obsługa zestawu kosiarek dyskowych (czołowej i tylnej) przez ciągnik o mocy 170 kM

* 1. **Kosiarka dyskowa czołowa**
     + szerokość robocza całkowita; [m] 3,5
     + bezstopniowa regulacja wysokości cięcia w

zakresie; [cm] 4,5 – 7

* + - liczba dysków ; [szt.] 8
    - liczba noży; [szt.] 16
    - system szybkiej wymiany noży;
    - odciążenie sprężynowe;
    - obroty WOM; [obr/min] 1000
    - zgarniacze gumowe podwójne;
    - wał przekaźnika mocy ze sprzęgłem;
    - dodatkowy zestaw podwójnych płóz

wysokiego koszenia; [cm] 8,0 – 12,0

* 1. **Kosiarka dyskowa tylna**
     + szerokość robocza całkowita;  [m] 3,5
     + bezstopniowa regulacja wysokości cięcia w

zakresie; [cm] 4,5 – 7

* + - liczba dysków; [szt.] 8
    - liczba noży ;  [szt.] 16
    - system szybkiej wymiany noży;
    - obroty WOM; [obr/min] 540
    - zgarniacz gumowy;
    - wał przekaźnika mocy ze sprzęgłem;
    - dodatkowy zestaw podwójnych płóz

wysokiego koszenia; [cm] 8,0 – 12,0

1. **Kosiarka bijakowa typu super ciężkiego**
   * + Szerokość robocza;  [m] 2,50
     + Liczba noży ; [szt.] 30
     + Minimalna liczba pasków klinowych; 5
     + Minimalna średnica wału bijakowego; [mm] 200
     + Obroty WOM; [obr./min] 1000
     + Hydrauliczny przesuw boczny (min.); [mm] 500
     + Kategoria zaczepu TUZ ; II
     + Max. średnica ciętych gałęzi; [mm] 80
2. **Wał łąkowy napełniany wodą**
   * + Szerokość robocza; [m] 2,75
     + Minimalna średnica wału; [mm] 1200
     + Podwozie jezdne niehamowane;
     + Dwa korki spustowo-nalewowe na ścianach

bocznych;

* + - Wał dwuczęściowy;
    - Dyszel prosty ze stopą podporową;
    - Regulowany skrobak;

1. **Przetrząsarko-zgrabiarka do siana** 
   * + minimalna szerokość robocza; [m] 3
     + min. prędkość robocza; [km/h] 8,5
     + ilość kół roboczych; [szt.] 7
     + średnicy koła roboczego; [m] 1,2
     + sterowanie mechaniczne;
2. **Rębak ciągnikowy tarczowy**
   * + Wielkość rozdrabnianego materiału

(średnica) ; [cm] 15

* + - Napęd przekazywany przez WOM;
    - Mocowanie na TUZ;
    - Minimalna moc ciągnika; [kM] 30

1. **Dostawa urządzeń**
   * + Termin dostawy: 30.06.2025;
     + Miejsce dostawy: Port Lotniczy Poznań-Ławica ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań;
     + W ramach dostawy wchodzi przeprowadzenie szkolenia z obsługi i konserwacji dla personelu zamawiającego;
2. **Gwarancja**
   * + Serwis sprzętu w odległości maks. 50 km od siedziby zamawiającego;
     + Gwarancja 24 m-ce.