|  |  |
| --- | --- |
|  | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |
| **Obiekt** | **Budynek nr 1**  |
| **Adres obiektu budowlanego** | **Kompleks wojskowy Wysoka Głogowska** |
| **Zamawiający** | **34. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 11B** |
| **Nazwa zamówienia** | **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu****Budynku nr 1 w kompleksie wojskowym Wysoka Głogowska** |
| **Rodzaj robót** | **Kod CPV 7132000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania** |
| **Autor****opracowania** | Robert SZEWCZYK |
| **Data****opracowania** | Marzec 2025 r. |

**WSTĘP**

**1. Przedmiot Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ).**

Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług związanych z:

 **„ Opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu**

**budynku nr 1 w kompleksie wojskowym Wysoka Głogowska”**

**2. Zakres usługi objętej OPZ.**

Wymagania zawarte w niniejszym opisie dotyczą prac w zakresie związanym
z w/w zamówieniem. Zakres robót jest określony w opisie przedmiotu zamówienia robót.

Przedmiot zamówienia obejmuje remont istniejącego budynku nr 1. Celem nadrzędnym jest realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem technicznym pododdziału odnośnie prawidłowego wykonywania zadań.

**Proponuje się Wykonawcy zapoznanie z warunkami i stanem obiektu**

**przed złożeniem oferty**.

Przy własnej wycenie należy ująć następujący zakres robót projektowych, który będzie obejmował następujące roboty:

1. **Założenia główne**
	1. **Wymagania podstawowe**
2. Inwestor wymaga aby Wykonawca opracował dokumentację projektowo – kosztorysową remontu budynku nr 1 w kompleksie wojskowym Wysoka Głogowska.

Wykonane dokumentacje powinny posiadać wszystkie uzgodnienia z Inwestorem
i Użytkownikiem, posiadać uzgodnienia międzybranżowe oraz uzgodnienia rzeczoznawców branżowych ( podpis, pieczątka ). Wynikające nieścisłości, niezgodności w procesie projektowania itp., należy uzgodnić z Zamawiającym tj. 34 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym.

Ponadto dokumentację techniczną należy uzgodnić z Zarządcą tj. Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Lublinie ul. Lipowa 1.

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania inwestycyjnego w części dotyczącej systemów alarmowych oraz sieci teleinformatycznych wiąże się z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”. Wobec powyższego wykonawca jest obowiązany spełnić wymagania zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2023 r., poz. 756) w zakresie dotyczącym ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” oraz chronić te informacje stosując się ściśle do zasad zawartych w szczegółowych wymaganiach w zakresie ochrony informacji niejawnych, opracowanych przez jednostkę organizacyjną zawierającą umowę
z wykonawcą.

Dokumentacja projektowa, wykonawcza oraz powykonawcza do przedmiotowego zadania
w części dotyczącej systemów alarmowych oraz sieci teleinformatycznych powinna posiadać klauzulę „ZASTRZEŻONE” i być wykonana zgodnie z wymaganiami określonymi
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 159, poz. 948).

1. Inwestor oczekuje realizacji zakresu umowy wg harmonogramu tj.:
2. Uzgodnienie koncepcji projektu do **31 lipca.2025 r**.

Przygotowaną koncepcję projektu budowlanego remontu budynku nr 1 przedłożyć do uzgodnienia Inwestorowi tj.: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie oraz Zarządcy tj.: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie.

1. Przekazanie projektu właściwego z niezbędnymi uzgodnieniami i pozostałymi dokumentami wg umowy i OPZ do dnia **14 listopada 2025 r.**
2. Zawarte rozwiązania powinny odpowiadać aktualnym normom, wytycznym itp.
	1. **Dane charakteryzujące obiekt**

Wyciąg z książki obiektu budowlanego:

1. **Budynek nr 1**
* Rok wybudowania – 1956 r.,
* Kubatura – 3 255,00 m3,
* Powierzchnia netto – 661,20 m2,
* Powierzchnia użytkowa – 632,88 m2,
* Bieżące przeznaczenie budynku – koszarowo - biurowy,
* Ilość kondygnacji bez podpiwniczenia – 2,
* Budynek nie podpiwniczony,
* Rodzaj ścian: konstrukcja – cegła grubości 2 cegieł ( ściany zewnętrzne ),

cegła grubości 1,5 cegły ( ściany wewnętrzne ),

* Rodzaj ogrzewania – centralne ogrzewanie z wewnętrznej kotłowni znajdującej się na

terenie kompleksu wojskowego,

* Konstrukcja dachu – więźba dachowa kleszczowo - płatwiowa, konstrukcja

drewniana, pokryta blacha trapezowa ocynkowana,

* Strop – strop nad parterem – WPS100, ACKERMAN,

strop nad piętrem – drewniany, belkowy,

* Instalacje wewnętrzne – ciepłej wody, wod.-kan., telefoniczna, elektryczna,
* Sanitariaty – parter, I piętro.

Budynek koszarowo - sztabowy murowany, piętrowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony. Więźba dachowa budynku wykonana została jako drewniana, o konstrukcji płatwiowo - kleszczowej. Podparcie więźby na podłużnych ścianach zewnętrznych
za pośrednictwem murłat oraz belek na stropie nad parterem. Drewniane belki należy sprawdzić czy znajdują się w dobrym stanie technicznym, przy stanie dobrym zaleca się tylko impregnację ppoż. i środkiem przeciw grzybowym itp. Przy stanie mało pozytywnym należy dokonać analizy projektowej celem doprowadzenia do obowiązujących norm. Pokrycie dachu blacha stalowa trapezowa powlekana. Trzony kominowe i wentylacyjne należy sprawdzić drożność
i w przestrzeni poddasza wyprowadzić ponad połać dachową.

Technologia wykonania konstrukcji płatwiowo - kleszczowa, ściany murowane stropy mieszane. Stolarka okienna PCV oraz drewniane. W budynku znajdują się pomieszczenia koszarowo - biurowe, magazynowe oraz zaplecze socjalno-sanitarne spełniające wymogi sanitarne.

Budynek wykonany w 1956 r, modyfikowany w 1980r (poddasze)

* 1. **Identyfikacja zaleceń modernizacyjnych istniejącego obiektu:**
1. **Budynek nr 1**
* **DACH**
1. **Branża budowlana:**
* wymaga wymiany izolacji pokrycia dachowego,
* wymaga wymiany obróbek blacharskich dachu,
* wymaga odmurowania zniszczonych kominów,
* wymaga wykonania izolacji kominów,
* wymaga wykonania czapek kominowych,
* wymaga wykonania elewacji kominów,
* wymaga uzupełnienia brakujących elementów wyposażenia (np.: kratki wentylacyjne, drabiny wyłazowe, ławki kominiarskie itp)
* wymaga sprawdzenia drożności przewodów wentylacji grawitacyjnej,
* wymaga wymiany połaci dachowej.
1. **Branża sanitarna:**
* wymaga wymiany na nowe elementy wentylacyjne mechaniczne (deflektory, wentylatory itp.),
* wymaga wymiany na nowe elementy odpowietrzeń pionów kanalizacyjnych,
* wymaga likwidacji niepotrzebnych elementów wentylacji.
1. **Branża elektryczna:**
* wymaga wymiany na nowe elementy instalacji odgromowej.
1. **PODDASZE:**
2. **Branża budowlana:**
* wymaga wykonania docieplenia stropu;
* wymaga przemurowania istniejących kominów.
1. **Branża elektryczna:**
* wymaga wykonania nowych instalacji elektrycznych ( podstawowe oświetlenie

wewnętrzne ).

* **I PIĘTRO**
1. **Branża budowlana:**
* remont sanitariatów - wymiana płytek, wykonanie przegród WC ze ścianek systemowych HPL.
* wymaga zabudowy pionów instalacyjnych z płyt co najmniej GKBI,
* wymiana wymiany podłóg paneli drewnianych na płytki lub wykładzinę.
* wymaga sprawdzenia drożności przewodów wentylacji grawitacyjnej,
* wymaga naprawy tynków oraz odmalowania ścian.
* wymaga zabezpieczenia narożników elementów konstrukcyjnych na korytarzach, kątownikami stalowymi.
* wymaga wymiany drzwi wewnętrznych do pomieszczeń oraz drzwi zewnętrznych,
* wymaga wymiany drzwi do magazynów specjalnych o odpowiedniej klasie odporności antywłamaniowej.
* wymaga wymiany okien na okna PCV.
* wymaga wymiany odbojnic drewnianych w izbach żołnierskich.
* wymaga wymiany nawierzchni klatki schodowej oraz korytarza na nową.
1. **Branża sanitarna:**
* remont sanitariatów - wymiana instalacji oraz armatury sanitarnej,
* konieczność przygotowania nowego miejsca na natryski,
* wymaga wymiany na nowe elementy odpowietrzeń pionów kanalizacyjnych,
* wymaga likwidacji niepotrzebnych elementów wentylacji.
* wymaga wymiany elementów wentylacji;
* wymaga wymiany grzejników żeliwnych na aluminiowe.
* wymaga wymiany pionów i odprowadzeń kanalizacyjnych na nowe wraz z czyszczakami,
* wymaga wymiany na nową instalację zasilania i pionów wodnych.
* wymaga wymiany na nową instalację zasilania centralnego ogrzewania..
1. **Branża elektryczna:**
* wymaga wymiana lamp sufitowych na zgodne z obowiązującymi normami.
* wymaga wymiany instalacji oraz usprzętowienia na zgodne z obowiązującymi normami;
* **PARTER**
1. **Branża budowlana:**
* remont sanitariatów - wymiana płytek, wykonanie przegród WC ze ścianek systemowych HPL.
* wymaga zabudowy pionów instalacyjnych z płyt co najmniej GKBI,
* wymiana podłóg paneli drewnianych na płytki lub wykładzinę.
* wymaga sprawdzenia drożności przewodów wentylacji grawitacyjnej,
* wymaga naprawy tynków oraz odmalowania ścian.
* wymaga zabezpieczenia narożników elementów konstrukcyjnych na korytarzach, kątownikami stalowymi.
* wymaga wymiany drzwi wewnętrznych do pomieszczeń oraz drzwi zewnętrznych,
* wymaga wymiany drzwi do magazynów specjalnych o odpowiedniej klasie odporności antywłamaniowej.
* wymaga wymiany okien na okna PCV.
* wymaga wymiany nawierzchni klatki schodowej oraz korytarza na nową.
1. **Branża sanitarna:**
* remont sanitariatów - wymiana instalacji oraz armatury sanitarnej,
* konieczność przygotowania nowego miejsca na natryski,
* wymaga wymiany na nowe elementy odpowietrzeń pionów kanalizacyjnych,
* wymaga likwidacji niepotrzebnych elementów wentylacji.
* wymaga wymiany elementów wentylacji;
* wymaga wymiany grzejników żeliwnych na aluminiowe.
* wymaga wymiany pionów i odprowadzeń kanalizacyjnych na nowe wraz z czyszczakami,
* wymaga wymiany na nową instalację zasilania i pionów wodnych,
* wymaga wymiany na nową instalację zasilania centralnego ogrzewania,
* wymaga naprawy instalacji hydrantowej.
1. **Branża elektryczna:**
* wymaga wymiana lamp sufitowych na zgodne z obowiązującymi normami.
* wymaga wymiany instalacji oraz usprzętowienia na zgodne z obowiązującymi normami;
* **ELEWACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU**
1. **Branża budowlana:**
* wymaga wykonania hydroizolacji pionowej fundamentów,
* wymaga wykonania iniekcji poziomej fundamentów,
* wymaga wymiany elewacji,
* wymaga wymiany cokołu elewacyjnego,
* wymaga wymiany opaski wokół budynku.
* wymaga wymiany orynnowania.
1. **Branża sanitarna:**
* wymaga wykonania odwodnienia wokół budynku.
1. **Branża elektryczna:**
* wymaga dostosowanie oświetlenia zewnętrznego do obowiązujących przepisów.
* wymaga konserwacji instalacji odgromowej.

**UWAGA:**

Przypomina się Wykonawcy, że przed przystąpieniem do prac projektowych należy wykonać pomiar z natury oraz inwentaryzację budynku. Jeżeli Wykonawca uzna za konieczne, Inwestor dopuszcza wykonanie odkrywek po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Po zakończeniu prac wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa:

1. sporządzana jest w celu:
2. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie – Prawo Zamówień Publicznych;
3. wykonania robót budowlanych.
4. dla celów określonych w pkt. 1, dokumentacja projektowo-kosztorysowa w szczególności powinna:
5. stanowić szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
6. zostać opracowana w zakresie i formie wskazanej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).;
7. zostać opracowana w zakresie i formie wskazanej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.)
8. W dokumentacji projektowej wymagane jest zawarcie parametrów technicznych dla materiałów oraz urządzeń. Nie należy określać konkretnych nazw producentów dla materiałów oraz urządzeń..
	1. **Wykonanie robót.**

Wykonawca robót projektowych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową i warunkami niniejszej specyfikacji. Nadzór nad robotami ze strony Wykonawcy powinna prowadzić osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju robót.

Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości powinni posiadać aktualne badania wysokościowe.

Zamawiający wymaga dla:

1. projektowania w branży ogólnobudowlanej:
* posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2024r poz. 752 z późniejszymi zmianami) w specjalnościach architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej do projektowania,
* oraz członkostwa izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2023 poz. 551),
* posiadania odpowiedniego doświadczenia,
1. projektowania instalacji sanitarnych;
* posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2024r poz. 752
z późniejszymi zmianami) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania,
* oraz członkostwa izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2023 poz. 551),
* posiadania odpowiedniego doświadczenia,
1. projektowania instalacji elektrycznych;
* posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2024r poz. 752 z późniejszymi zmianami) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania,
* oraz członkostwa izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 poz. 551),
* posiadania odpowiedniego doświadczenia.

Wykonanie dokumentacji ZASTRZEŻONEJ:

Wykonawca /podwykonawca, konsorcjant itp./ realizujący umowę lub część umowy, z którą wiąże się dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” /dot. wykonania dokumentacji systemów alarmowych oraz sieci teleinformatycznych/ – z możliwością przetwarzania informacji niejawnych o tej klauzuli we własnym systemie teleinformatycznym, powinien dysponować:

1. Kancelarią tajną lub inną komórką organizacyjną niż kancelaria tajna odpowiedzialną za rejestrowanie, przechowywanie, udostępnianie, materiałów niejawnych zorganizowaną i funkcjonującą zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 632) umożliwiającą przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”;

2. Autonomiczne Stanowisko Komputerowe (ASK) / system teleinformatyczny (posiadający akredytację)\* przeznaczone do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”;

3. Pracownikami (osobami), którzy posiadają następujące uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych:

- zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r.,poz. 632) aktualne poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej „zastrzeżone” lub upoważnienie kierownika swojej jednostki organizacyjnej o dopuszczeniu do pracy związanej z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

- zaświadczenie o odbytym szkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych.

 W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia koniecznym jest przedstawienie przez Wykonawcę poniższych dokumentów:

1) wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniającego dane o których mowa w art. 15. ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.632);

2) Oświadczenie o posiadaniu kancelarii tajnej lub innej komórki organizacyjnej niż kancelaria tajna odpowiedzialnej za rejestrowanie, przechowywanie, udostępnianie, materiałów niejawnych zorganizowaną i funkcjonującą zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.632);umożliwiającą przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”.

3) Oświadczenie o posiadaniu Autonomicznego Stanowiska Komputerowego (ASK)/ systemu teleinformatycznego (posiadającego akredytację)\* przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”.

4) potwierdzone kserokopie pisemnych upoważnień kierownika swojej jednostki organizacyjnej o dopuszczeniu do pracy związanej z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” (jeżeli nie posiadają aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”);

5) potwierdzone kserokopie zaświadczeń o odbytym szkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych.

* 1. **Materiały i urządzenia.**
* wszystkie projektowane materiały i wyroby muszą spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadać odpowiedni certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną dopuszczającą je do stosowania w budownictwie;
* przedstawiciel Zamawiającego może kontrolować zaprojektowane materiały i ewentualnie dokonywać zmian celem zapewnienia prawidłowej eksploatacji przez Użytkownika wg jego potrzeb;
* gruz wynikły po ewentualnych odkrywkach Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we własnym zakresie, natomiast materiały uzyskane z demontażu Wykonawca przekaże i dostarczy na wskazane miejsce do magazynu SOI 34. WOG w Rzeszowie przy
ul. Konopnickiej 5;
* wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy
z dnia 14 grudnia 2001r. o odpadach (Dz. U z 2023 r. poz. 1587).
	1. **Teren budowy.**
* budynek objęty robotami znajduje się na terenie kompleksu wojskowego zamkniętego. Poruszanie się po terenie kompleksu wojskowego jest o nawierzchni utwardzonej;
* wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie wykonywanych prac projektowych.
	1. **Zgodność prac z OPZ.**

OPZ oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy są częścią umowy o wykonanie prac. Wszystkie wykonane prace i dostarczone materiały będą zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

* 1. **Ochrona własności publicznej i prywatnej.**

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem prac lub brakiem koniecz­nych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub pry­watnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

O zamiarze przystąpienia do prac w pobliżu tych urządzeń oraz o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń Wykonawca zawiadomi przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej.

* 1. **Bezpieczeństwo i higiena pracy.**

Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby jego personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia oraz dla za­pewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są pokrywane przez Wykonawcę.

* 1. **Termin wykonania prac zostanie ustalony w zawartej umowie.**
1. **MATERIAŁY**
	1. **Stosowane materiały.**

Wszystkie narzędzia niezbędne do wykonania usługi nabywane są przez Wykonawcę. Wszystkie materiały użyte do wykonania, powinny spełniać warunki określone
w odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać odpowiedni certyfikat lub aprobatę techniczną zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych.

1. **KONTROLA JAKOŚCI PRAC**

Celem kontroli będzie takie sterowanie przygotowaniem i wykonywaniem prac projektowych, aby osią­gnąć założoną ich jakość i mieć pełną kontrolę nad wykonaniem zakresu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawność zakresu umownego oraz zgodność z obowiązującymi przepisami, normami.

1. **ODBIÓR PRAC**

Odbiór prac polega na finalnej ocenie rzeczywistego ich wykonania w odniesieniu do umowy oraz ustaleń. Odbiór końcowy prac będzie następował po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu zakresu umownego. Na okoliczność odbioru należy sporządzić protokół odbioru (wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego) potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego. Przy dokonywaniu odbioru należy:

* sprawdzić kompletność dokumentacji zgodnie z umową;
* sporządzić protokół z odbioru, który będzie stanowił załącznik do faktury.

**Na okoliczność odbioru należy sporządzić protokół odbioru (wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego) potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.**

1. **PODSTAWA PŁATNOŚCI**

Podstawą płatności jest ryczałtowa cena umowna za wykonanie przedmiotu zamówienia, obliczona przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym na podstawie dokumentacji przetargowej.

Podstawą uruchomienia płatności zgodnie z umową będzie podpisany protokół odbioru końcowego umownego zakresu robót bez braków.

**Zakończenie oraz gotowość odbioru robót Wykonawca zgłasza pismem do Komendanta
34 WOG w Rzeszów**