Zestaw gwintowników i narzynek ze stali szybkotnącej HSS o gwincie metrycznym

Minimalny skład zestawu:

Walizka skrzynka z wyprofilowanymi gniazdami lub wkładami na niżej wymienione narzędzia.:  
Zestaw nr 1- Komplet 3 gwintowników ręcznych (zgrubny, pośredni, wykańczak) o rozmiarach: 2 x 0,4; 3 x 0,5; 4 x 0,7; 5 x 0,8; 6 x 1; 7 x 1; 8 x 1,25; 9 x 1,25; 10 x 1,5;   
11 x 1,5; 12 x 1,75; 14 x 2; 16 x 2.

[Zestaw nr 2 - Komplet 2 gwintowników ręcznych (zgrubny, wykańczak) o rozmiarach:](https://www.beta24.pl/433-komplet-2-gwintownikow-recznych-zgrubny-wykanczak-ze-stali-chromowej-gwint-metryczny-drobnozwojny.html)   
6 x 0,75; 7 x 0,75; 8 x 0,75 – 8 x 1; 9 x 0,75 – 9 x 1; 10 x 0,75 – 10 x 1 – 10 x 1,25;   
11 x 0,75 - 11x1 – 11 x 1,25; 12x0,75 -  12x1 - 12x1,25 - 12x1,5; 14x1 – 14 x 1,25 – 14 x 1,5;   
16 x 1 – 16 x 1,5;18 x 1,5.

Zestaw nr 3 - Komplet narzynek okrągłych o rozmiarach2 x 0,4; 3 x 0,5; 4 x 0,7; 5 x 0,8; 6 x 1; 7 x 1; 8 x 1,25; 9 x 1,25; 10 x 1,5; 11 x 1,5; 12 x 1,75; 14 x 2; 16 x 2.

Zestaw nr 4 – Komplet [narzynek okrągłych o gwincie drobnozwojny w](https://www.beta24.pl/441-narzynki-okragle-gwint-metryczny-drobnozwojny-stal-chromowa.html) rozmiarach: 6 x 0,75; 7 x 0,75; 8 x 0,75 - 8x1; 9 x 0,75 – 9 x 1; 10 x 0,75 – 10 x 1 – 10 x 1,25; 11 x 0,75 – 11 x 1 – 11 x 1,25; 12 x 0,75 -  12 x 1 – 12 x 1,25 – 12 x 1,5; 14 x 1 – 14 x 1,25 – 14 x 1,5; 16 x 1 – 16 x 1,5; 18 x 1,5.

Zestaw 5 - Minimum 3 szt. Pokręteł nastawnych do gwintowników o zakresach: M2 - M8;   
M3 - M12; M 5 – M 21;

Zestaw nr 6 – Minimum 2 sztuki Oprawek do narzynek o rozmiarze: 25,4 i 38,1 mm

Część nr 7 - Pokrętła do gwintowników z mechanizmem zapadkowym dwukierunkowym o długości 85 mm