**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH**

ul. Sukiennicza 13 sekretariat@szamotuly.med.pl 64-500 Szamotuły [www.szamotuly.med.pl](http://www.szamotuly.med.pl)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Szamotuły, dnia 15.04.2025 roku

**ZP-382-6/2025**

**Pytania - wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia**

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. „Dostawa kontenerów do sterylizacji narzędzi chirurgicznych”.

1. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania autoryzowanego serwisu na terenie Polski. Wymóg ten narusza art. 99 ust. 4 ustawy PZP. Potwierdzają to wyroki sądowe np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wyrok z dn. 3 marca 2015 r. w sprawie I SA/Ke 24/15 oraz wyrok TSUE z dn. 27 października 2005 r. w sprawie C-234/03.

**Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

1. Prosimy do doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje wykonania określonych elementów kontenerów z anodowanych stopów aluminium i/lub stali nierdzewnej ?

**Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

1. Czy zamawiający dopuści w poniższych punktach alternatywne rozwiązanie:

**Do pkt. 1 -** Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi. Pokrywa perforowana (2 szt. kolor zielony, 1 szt. kolor czerwony). Po wewnętrznej stronie pokrywy na całym obwodzie silikonowa uszczelka. Wymiary wanny kontenera długość: od 575 do 600 mm, szerokość: od 270 do 285 mm, wysokość: od 130 do 140 mm. Rączki z możliwością ruchu w zakresie 0 - 90 stopni. Zamek zatrzaskowy mocujący bezpiecznie pokrywę do kontenera. Kontener przystosowany do sterylizacji i przechowywania jeden na drugim oraz do transportu z zachowaniem sterylności narzędzi. Możliwość stosowania filtrów jednorazowego użytku papierowych, wielorazowych teflonowych z walidacją na min. 1000 cykli sterylizacji. W komplecie do każdego kontenera dwie tabliczki w kolorze pokrywy z możliwością wygrawerowania min. 10 znaków oraz sito kosz wykonany z jednego arkusza stali, do sterylizacji, z uchwytami chowanymi do wewnątrz oraz systemem identyfikacji dedykowany do opisanego wyżej kontenera.

**Do pkt. 2 -** Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi. Pokrywa perforowana (2 szt. kolor niebieski). Po wewnętrznej stronie pokrywy na całym obwodzie silikonowa uszczelka. Wymiary wanny kontenera długość: od 575 do 600 mm, szerokość: od 270 do 285 mm, wysokość: od 187 do 200 mm. Rączki z możliwością ruchu w zakresie 0 - 90 stopni. Zamek zatrzaskowy mocujący bezpiecznie pokrywę do kontenera. Kontener przystosowany do sterylizacji i przechowywania jeden na drugim oraz do transportu z zachowaniem sterylności narzędzi. Możliwość stosowania filtrów jednorazowego użytku papierowych, wielorazowych teflonowych z walidacją na min. 1000 cykli sterylizacji. W komplecie do każdego kontenera dwie tabliczki w kolorze pokrywy z możliwością wygrawerowania min. 10 znaków oraz sito kosze - szt. 4, wykonany z jednego arkusza stali, do sterylizacji, z uchwytami chowanymi do wewnątrz oraz systemem identyfikacji dedykowane do opisanego wyżej kontenera (w każdym kontenerze 2 szt. dedykowanych sito - koszy ułożonych w poziomie).

**Do pkt. 3 -** Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi. Pokrywa perforowana (4szt. kolor niebieski, 3 szt. kolor srebrny, 4 szt. kolor czerwony). Po wewnętrznej stronie pokrywy na całym obwodzie silikonowa uszczelka. Wymiary wanny kontenera długość: od 465 do 475 mm, szerokość: od 270 do 285 mm, wysokość: od 130 do 140 mm. Rączki z możliwością ruchu w zakresie 0 - 90 stopni Zamek zatrzaskowy mocujący bezpiecznie pokrywę do kontenera. Kontener przystosowany do sterylizacji i przechowywania jeden na drugim oraz do transportu z zachowaniem sterylności narzędzi. Możliwość stosowania filtrów jednorazowego użytku papierowych, wielorazowych teflonowych z walidacją na min. 1000 cykli sterylizacji. W komplecie do każdego kontenera dwie tabliczki w kolorze pokrywy z możliwością wygrawerowania min. 10 znaków oraz sito kosz wykonany z jednego arkusza stali do sterylizacji, z uchwytami chowanymi do wewnątrz oraz systemem identyfikacji dedykowany do opisanego wyżej kontenera.

**Do pkt. 4 -** Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi. Pokrywa perforowana (1 szt. kolor srebrny, 2 szt. kolor czerwony). Po wewnętrznej stronie pokrywy na całym obwodzie silikonowa uszczelka. Wymiary wanny kontenera długość: od 280 do 310 mm, szerokość: od 270 do 285 mm, wysokość: od 90 do 105 mm. Rączki z możliwością ruchu w zakresie 0 - 90 stopni. Zamek zatrzaskowy mocujący bezpiecznie pokrywę do kontenera. Kontener przystosowany do sterylizacji i przechowywania jeden na drugim oraz do transportu z zachowaniem sterylności narzędzi. Możliwość stosowania filtrów jednorazowego użytku papierowych, wielorazowych teflonowych z walidacją na min. 1000 cykli. W komplecie do każdego kontenera dwie tabliczki w kolorze pokrywy z możliwością wygrawerowania min. 10 znaków oraz sito kosz wykonany z jednego arkusza stali, do sterylizacji, z uchwytami chowanymi do wewnątrz oraz systemem identyfikacji dedykowany do opisanego wyżej kontenera.

**Do pkt. 5 -** Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi. Pokrywa perforowana (2 szt. kolor żółty). Po wewnętrznej stronie pokrywy na całym obwodzie silikonowa uszczelka. Wymiary wanny kontenera długość: od 280 do 310 mm, szerokość: od 270 do 285 mm, wysokość: od 130 do 140 mm. Rączki z możliwością ruchu w zakresie 0 - 90 stopni. Zamek zatrzaskowy mocujący bezpiecznie pokrywę do kontenera. Kontener przystosowany do sterylizacji i przechowywania jeden na drugim oraz do transportu z zachowaniem sterylności narzędzi. Możliwość stosowania filtrów jednorazowego użytku papierowych, wielorazowych teflonowych z walidacją na min. 1000 cykli sterylizacji. W komplecie do każdego kontenera dwie tabliczki w kolorze pokrywy z możliwością wygrawerowania min. 10 znaków oraz sito kosz wykonany z jednego arkusza stali, do sterylizacji, z uchwytami chowanymi do wewnątrz oraz systemem identyfikacji dedykowany do opisanego wyżej kontenera.

**Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

1. Pozycja 1-5

Prosimy o doprecyzowanie jakich kontenerów oczekuje Zamawiający, czy kontenerów z pokrywą na filtry jednorazowe czy teflonowe ? Czy każdego ?

Prosimy o odstąpienie od wymogu filtrów tekstylnych z walidacją na min. 50 cykli sterylizacji.

**Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

1. Prosimy o dopuszczenie norm:

PN-EN 868-8:2018 - Opakowania na wyroby medyczne sterylizowane finalnie - Część 8: Pojemniki sterylizacyjne wielokrotnego użytku do sterylizatorów parowych zgodne z normą EN 285 - Wymagania i metody badań

**Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby cała powierzchnia pokrywy kontenera była wykonana w kolorze wskazanym przez Zamawiającego, umożliwiającym identyfikację kontenera również w przypadku jego ustawienia jeden na drugim, czy wystarczające będzie zastosowanie tego koloru wyłącznie na części pokrywy widocznej z góry (np. na obudowie filtra)?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga, aby cała powierzchnia pokrywy kontenera była wykonana w kolorze wskazanym przez Zamawiającego.**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby kosze znajdujące się wewnątrz kontenerów posiadały minimalną wysokość 70 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapytaniem ofertowym kosze wewnątrz kontenerów dedykowane do danego kontenera, w poz. 2 w każdym kontenerze 2 szt. dedykowanych koszy ułożonych w poziomie.**