# OŚWIADCZENIE

o dostarczeniu zestawów przyrządów diagnostycznych oraz narzędzi specjalistycznych

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na   
**Dostawa autobusów o napędzie spalinowym klasy MAXI i MEGA realizowana w formie leasingu finansowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wykonawca:** | |
| Pełna nazwa: |  |
| Adres: |  |

*(W przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia należy podać ich nazwy i dokładne adresy)*

Zgodnie z zapisami SWZ oświadczam, że dostarczę na własny koszt (w cenie oferty) zestaw przyrządów diagnostycznych wraz   
z instrukcjami i oprogramowaniem aktualizowanym na bieżąco w okresie co najmniej 10 lat w języku polskim umożliwiający wykonywanie kalibracji, ustalenie błędów i awarii w instalacji pojazdu oraz narzędzia specjalistyczne umożliwiające udzielenie Zamawiającemu autoryzacji wewnętrznej w zakresie, co najmniej wykonywania obsług technicznych oraz napraw bieżących   
w technologii wymiany uszkodzonych zespołów i podzespołów oraz częściowej naprawy zespołów i podzespołów z wymianą części.

I. Część 1 autobusy klasy MAXI\*.

1. Urządzenia specjalistyczne (tester przenośny/testery przenośne w obudowie warsztatowej klasy PC umożliwiające przeprowadzenie diagnostyki, kalibracji i naprawy systemów elektronicznych odpowiedzialnych za pracę poszczególnych układów pojazdu:

a) silnika – dedykowanych dla danego producenta silników,

b) układu ABS, ASR lub EBS,

c) instalacji elektrycznej, w tym deski rozdzielczej; (urządzenie musi mieć możliwość przypisania konkretnego modułu do pojazdu - jeżeli jest taka konieczność), netbook z modułem Wi-Fi do sprawdzania ustawienia kamer i zgrywania materiału z rejestratora,

d) urządzenia grzewczego, systemu ogrzewania i klimatyzacji,

e) szyny CAN - analizator (monitor),

f) drzwi pasażerskich,

g) układu zawieszenia,

h) skrzyni biegów,

i) układu kierowniczego,

j) kasowników i tablic kierunkowych - urządzeń do diagnostyki i programowania.

UWAGA! Urządzenia powinny być dostarczone z wszelkimi niezbędnymi adapterami, interfejsami, przyłączami, kluczami sprzętowymi i oprogramowaniem.

2. Narzędzia specjalistyczne niezbędne do wykonywania obsług technicznych i napraw bieżących w zakresie udzielonej autoryzacji:

1. nasadka do nakrętki wałka atakującego – 1 szt.,
2. klucz do mocowania piasty koła przedniego – 1 szt.,
3. klucz do mocowania piasty koła tylnego – 1 szt.,
4. ściągacz do piasty koła przedniego – 1 szt.,
5. ściągacz do piasty koła tylnego – 1 szt.
6. ściągacz końcówek drążków kierowniczych – 1 szt.,
7. klucze do montażu i demontażu wtryskiwaczy paliwa oraz ich regulacji – 1 komplet,
8. przyrząd do obracania wałem korbowym silnika – 1 szt.,
9. adapter specjalistyczny do holowania autobusu – 2 szt.,

II. Część 2 autobusy klasy MEGA\*.

1. Urządzenia specjalistyczne (tester przenośny/testery przenośne w obudowie warsztatowej klasy PC umożliwiające przeprowadzenie diagnostyki, kalibracji i naprawy systemów elektronicznych odpowiedzialnych za pracę poszczególnych układów pojazdu:

a) silnika – dedykowanych dla danego producenta silników,

b) układu ABS, ASR lub EBS,

c) instalacji elektrycznej, w tym deski rozdzielczej; (urządzenie musi mieć możliwość przypisania konkretnego modułu do pojazdu - jeżeli jest taka konieczność), netbook z modułem Wi-Fi do sprawdzania ustawienia kamer i zgrywania materiału z rejestratora,

d) urządzenia grzewczego, systemu ogrzewania i klimatyzacji,

e) szyny CAN - analizator (monitor),

f) drzwi pasażerskich,

g) układu zawieszenia,

h) skrzyni biegów,

i) układu kierowniczego,

j) kasowników i tablic kierunkowych - urządzeń do diagnostyki i programowania.

UWAGA! Urządzenia powinny być dostarczone z wszelkimi niezbędnymi adapterami, interfejsami, przyłączami, kluczami sprzętowymi i oprogramowaniem.

2. Narzędzia specjalistyczne niezbędne do wykonywania obsług technicznych i napraw bieżących w zakresie udzielonej autoryzacji:

1. nasadka do nakrętki wałka atakującego – 1 szt.,
2. klucz do mocowania piasty koła przedniego – 1 szt.,
3. klucz do mocowania piasty koła osi II i III – 1 szt.,
4. ściągacz do piasty koła przedniego – 1 szt.,
5. ściągacz do piasty koła osi II i III – 1 szt.
6. ściągacz końcówek drążków kierowniczych – 1 szt.,
7. klucze do montażu i demontażu wtryskiwaczy paliwa oraz ich regulacji – 1 komplet,
8. przyrząd do obracania wałem korbowym silnika – 1 szt.,
9. adapter specjalistyczny do holowania autobusu – 2 szt.,

\*w przypadku składania oferty na jedną część, niewłaściwą skreślić

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**UWAGA: DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PRZEZ OSOBĘ LUB OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA.**

**Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art. 297 § 1 Kodeksu karnego.**