**CHARAKTERYSTYKA POJAZDU – ZAMIATARKI**

Rok produkcji nie starszy niż 2015 rok (podwozie + zabudowa), nieuszkodzona.

Skrzynia ładunkowa 1 komorowa.

Podwozie zamiatarki:

- paliwo – ON,

- skrzynia biegów - manualna

- emisja – minimum EURO 6,

- moc silnika minimum 240 KM,

- przebieg nie większy niż 180 000 km,

- liczba osi – 2,

- DMC minimum 15000 kg,

Kabina klimatyzowana.

Elektryczne szyby.

Kierownica multifunkcyjna.

Kabina 2 osobowa.

Oświetlenie, oznakowanie i sygnalizacja dźwiękowa pojazdu wg obowiązujących przepisów o ruchu drogowym w Polsce.

Ostrzegawcze światło rotacyjne.

System elektryczny 24V.

Kamera zewnętrzna.

Reflektory robocze z tyłu i boków zabudowy.

Nadwozie zgodnie z CE.

Trójkąt ostrzegawczy.

Gaśnica z atestem.

Apteczka przemysłowa zgodna z normą DIN 13157 PLUS (opakowanie pyłoszczelne)

Dywaniki kierowcy + pasażerów.

Pasy bezpieczeństwa

Dodatkowe lusterka zapewniające bezpieczeństwo, w tym lustro przednie przedkabinowe i lustra szerokokątne rampowe.

Zabudowa zamiatarki:

- motogodziny – maksymalnie 8500Rbh

- własny silnik spalinowy

- system monitoringu zabudowy

- pompa wody  do zraszania

- karcher wysokie ciśnienie + bęben z lancą

- natrysk wysokie ciśnienie przed pojazdem

- szczotka rotacyjna z lewej i prawej strony

- szczotka walcowa

- odkurzacz zasysający wraz z nadmuchem

- rura do liści

- sitko wewnątrz zbiornika

- pojemność zbiornika na wodę minimum 2000 l.

- kontrola poziomu wody w kabinie

- regulacja szczotek z kabiny

 - dodatkowy pilot do opróżniania zbiornika na zewnątrz pojazdu

 - znak A-14 unoszony nad zabudową

Wymagania dodatkowe:

* 1. dostawca musi przedstawić „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną zamiatarką.
	2. dostawca musi zapewnić odpłatny serwis oferowanej zamiatarki.
	3. gwarancja 45 dni.

**LEASING:**

**Podstawowe warunki leasingu operacyjnego;**1) Leasing operacyjny w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2) Okres leasingu 60 m-cy
3) Opłata wstępna - 10% wartości netto pojazdu + VAT
4) Opłata wstępna ma charakter opłaty samoistnej bezzwrotnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych, płatna przed wydaniem przedmiotu leasingu,
5) 59 rat leasingowych płatnych na podstawie faktur VAT na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,

6) Oprocentowanie zmienne WIBOR (1M)

7) Wartość wykupu – 1% wartości netto pojazdu + VAT
8) leasing operacyjny w walucie: PLN
9) Po wykupie nastąpi przeniesie własności rzeczy z leasingodawcy na leasingobiorcę oraz pod warunkiem spłacenia przez niego wszystkich należności wynikających z umowy leasingowej.

10) Ubezpieczenie pojazdu ponosi Zamawiający (płatne raz w roku). Zamawiający zawrze umowę ubezpieczeniową z zakładem ubezpieczeń w ramach umowy generalnej na komunikację Zamawiającego.

11) Opłata wstępna i inne wydatki związane z użytkowaniem pojazdu są kosztem uzyskania korzystającego.
12) Podatek VAT naliczany jest od każdej raty leasingowej i podlega odliczeniu przez korzystającego.
13) Nie przewiduje się żadnych dodatkowych kosztów,
14) Termin płatności faktury do 14 dni od daty wystawienia dokumentu (Faktury VAT),
15) Zamawiający poniesie koszty opłat rejestracyjnych.

17) W dacie odbioru Sprzętu będącego przedmiotem postępowania wykonawca zobowiązany jest dołączyć harmonogram spłat rat leasingowych na cały okres obowiązywania umowy leasingu, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przekazania przedmiotu zamówienia.
Pojazd nabywany w ramach zamówienia zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy do siedziby PUK Sp. z o.o. w Bytkowie ul. Topolowa 6, nabycie zamiatarki nastąpi po zapłacie przez Zamawiającego wszystkich rat oraz kwoty wykupu.