

element projektu

# PROJEKT TECHNICZNY

Wykaz instalacji

Pawilon zostanie wyposażony w instalacje:

- elektryczną

- wodną

- kanalizacyjną.

Energia elektryczna zostanie doprowadzona z budynku kas przewodem prowadzonym pod mostkiem – szczegóły do uzgodnienia z przedstawicielami Muzeum. Instalację elektryczną należy wykonać wg projektu elektryki. Woda zostanie doprowadzona z instalacji podlewania ogrodu – możliwość wpięcia pomiędzy ogrodzeniem a Murem Pamięci. Instalację sanitarną należy wykonać wg projektu sanitarnego. Ścieki będą magazynowane w szczelnych zbiornikach bezodpływowych dostarczonych i opróżnianych przez niezależnych operatorów.

Instalacje wodna i kanalizacyjna zostaną doprowadzone do części kuchennej. Kontener sanitarny z ustępami będzie wyposażony we własną, wbudowaną instalację wod-kan.

Element wyposażenia instalacyjnego: okablowanie, oprawy, zlewy, baterie, orurowanie zostały zmagazynowane po rozbiórce pawilonu w 2024 r.

UWAGA: wszelkie elementy eksploatacyjne, niepodlegające wielokrotnemu wbudowaniu czy demontażowi oraz elementy montażowe jak np. śruby, gwoździe, obejmy, uchwyty, kleje, itp. pozostają w gestii wykonawcy, który jest zobowiązanych do konieczność ich dostarczenia.