Wolbrom, dnia 28.03.2025r.

1. **RZP.271.2.8.2025**
2. **WG ROZDZIELNIKA**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla seniorów z Gminy Wolbrom”.**

I. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi:

**Zapytanie nr 7 do SWZ.**

**Pytanie Nr 1:** W projekcie przewidziano opaskę z kostki betonowej, natomiast w przedmiarze ujęta jest opaska żwirowa. Prosimy o informację, jaka wersja jest obowiązująca  
**Odp.: W kalkulacji należy uwzględnić opaskę z kostki brukowej zgodnie z dokumentacją projektową. Zamieszczone przedmiary robót stanowią element pomocniczy.**

**Pytanie Nr 2:** Prosimy o udostępnienie schematu oraz projektu zasilania bramy automatycznej.

**Odp.: Należy wykonać zasilanie z obwodu rezerwowego no. rozdzielni R1 zlokalizowanej w piwnicy ewentualnie z głównej RG na parterze. Zasilanie kablem N2XH-J 3x2,5mm2 z rezerwy w rozdzielni zlokalizowanej w piwnicy. Kabel na zewnątrz na całej długości ułożyć w rurze osłonowej np. Arot 50. Napęd do bramy obsługujący bramy przesuwne do 5m i wadze do 500kg . Ewentualnie zastosować kabel YKY 3x2,5mm2 ułożony w budynku pod tynkiem.**

**Pytanie Nr 3:** Czy montaż kabin sanitarnych HPL wchodzi w zakres zadania?

**Odp.: Montaż kabin sanitarnych HPL wchodzi w zakres zadania.**

**Pytanie Nr 4:** Czy dostawa i montaż wyposażenia w postaci: kosz na śmieci wolnostojący, uchwyt na papier toaletowy, dozownik mydła, stojąca szczotka toaletowa, podajnik ręczników papierowych, lustro nad umywalkami, miski WC, uchwyty, pochwyty, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, bateria kuchenna, kuchenki gazowe, umywalki, brodziki bezprogowe, lada recepcyjna – wchodzi w zakres zadania?

**Odp.: Zakres zamówienia nie obejmuje wyposażenia: kosz na śmieci wolnostojący, uchwyt na papier toaletowy, dozownik mydła, stojąca szczotka toaletowa, podajnik ręczników papierowych, lustro nad umywalkami, uchwyty, pochwyty, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, bateria kuchenna, kuchenki gazow**e, **lada recepcyjna.   
Należy natomiast uwzględnić tzw. biały montaż: umywalki, miski WC, brodziki .**

**Pytanie Nr 5:** Prosimy o przesłanie projektu wykonawczego balustrad, wraz ze szczegółami dotyczącymi materiału, profili oraz grubości elementów.

**Odp.: Zamawiający nie dysponuje projektem wykonawczym balustrad. Należy je wykonać ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo – profil poręczy i słupka okrągły ø 45 mm, wypełnienie pionowe pręty gładkie ø 12 mm.**

**Pytanie Nr 6:** W dokumentacji brakuje pozycji dotyczących wykonania schodów terenowych. Prosimy o informację, czy są one przewidziane w zakresie prac..  
**Odp.: Schody terenowe należy wykonać zgodnie z rys. S.03.**

**Pytanie Nr 7:** Prosimy o podanie szczegółowego zakresu prac związanych z remontem schodów zewnętrznych  
**Odp.: Schody zewnętrzne istniejące należy wymienić na schody terenowe w wykonaniu zgodnym z rysunkiem S.03 Istniejące balustrady należy wymienić na nowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo.**

**Pytanie Nr 8:** Prosimy o podanie parametrów technicznych dla ławek parkowych oraz koszy na śmieci.

**Odp.: Ławka parkowa wolnostojąca z możliwością zakotwienia, konstrukcja ławki wykonana ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo, profil 40x80mm - kolor czarny. Siedzisko oraz oparcie drewniane - kolor dąb, szerokość ławki   
od 210 do 220 cm, wysokość ławki od 75 do 80 cm.**

**Kosz betonowy na śmieci wolnostojący. Wykonany z grysu kamiennego i kamienia płukanego. Wyposażony we wkład ocynkowany. Pojemność min. 40 litrów.**

**Pytanie Nr 9:** Prosimy o podanie specyfikacji deski kompozytowej elewacyjnej

**Odp.: Należy zastosować deskę kompozytową o parametrach wskazanych na rys. S.01.**

**Pytanie Nr 10:** Prosimy o informację dotyczącą oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych – zarówno oznakowania poziomego, jak i pionowego. Brak pozycji przedmiarowych

**Odp.: Oznakowanie należy ująć w wycenie, w wykonaniu zgodnym z obowiązującymi warunkami technicznymi w tym zakresie.**

**Pytanie Nr 11:** Jakie parametry cieplne mają posiadać materiały izolacyjne?  
**Odp.: Materiały izolacyjne muszą posiadać parametr λ = 0,031 W/m²\*K.**

**Pytanie Nr 12:** Jaką grubość ma posiadać płyta włóknowo - cementowa?

**Odp.: Przyjęto płytę włóknowo - cementowa gr. 6 mm.**

II. Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmianie ulegają termin składania i otwarcia ofert, a co za tym idzie następujące rozdziały SWZ:

**- rozdział XXIII, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:**

1. „ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1071533> nie później niż do dnia **03.04.2025r. do godziny 10:00,00**

**Uwaga**

**Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.**”

**- rozdział XXIV SWZ, otrzymuje brzmienie:**

„Termin związania ofertą upływa w dniu **02.05.2025r.”**

**- rozdział XXV, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:**

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.04.2025r.** o godzinie **10:30**, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.”

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

*Dokument został podpisany przez:****Dagmara Muszalska***

*Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Zamówień Publicznych*

**Rozdzielnik:**

1. - Platforma przetargowa: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1071533>
2. - aa.