*Załącznik nr 5 do SWZ*

**Zasady dotyczące odbioru odpadów ze stacji przeładunkowej,**

**pozostałe wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

|  |
| --- |
| **„Transport i zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych:**  **tworzywa sztuczne z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych**  **i z PSZOK z terenu Gminy Rokietnica”** |

1. **Zasady dotyczące odbioru ze stacji przeładunkowej odpadów Bytkowo ul. Topolowa 6 oraz przetransportowania do miejsca zagospodarowania odpadów.**
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania pojazdów niezbędnych do świadczenia usług i ponosi wszelkie koszty związane z ich zabezpieczeniem, utrzymaniem, dokonywaniem napraw lub wymiany.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania minimum dwoma pojazdami ze skrzyniami samowyładowczymi o DMC minimum 25 ton.
4. Pojazdy powinny spełniać standardy techniczne, określone w przepisach szczególnych  
   z uwzględnieniem zabezpieczenia przed wydostaniem się odpadów oraz wydzielaniem zapachów.
5. Każdego dnia po zakończeniu świadczenia usług pojazdy powinny być opróżnione z odpadów.
6. Każdego dnia przed rozpoczęciem świadczenia usług pojazdy powinny być czyste wewnątrz  
   i na zewnątrz.
7. Wykonawca zapewni zachowanie właściwego stanu sanitarnego i technicznego użytkowanych pojazdów (mycie, dezynfekcja sprzętu, serwis) w warunkach spełniających wymagania z zakresu ochrony środowiska i wymogów sanitarnych. Jeżeli w opinii Zamawiającego stan sanitarny pojazdów (w tym czystość i estetyka zewnętrzna) nie jest właściwa, Wykonawca zastosuje się  
   do wydanych przez Zamawiającego w tym zakresie zaleceń.
8. Niedopuszczalne jest ładowanie pojazdów ponad dopuszczalną ładowność.
9. Transport odpadów winien odbywać się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu, w szczególności ich wysypywanie, pylenie i wyciek oraz ograniczający do minimum uciążliwość zapachową.
10. Transport odpadów winien odbywać się w sposób ograniczający do minimum oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one spowodować negatywne oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi.
11. Odpady winne być transportowane wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz danymi zlecającego transport odpadów.
12. Pojazdy transportujące odpady winne być oznaczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.
13. **Pozostałe wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:**
14. Dni oraz godziny, a także sposób odbioru odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej należy uzgodnić z prowadzącym stację przeładunkową Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie.
15. Warunki odbioru, powiadamiania o konieczności odbioru odpadów itp. ze stacji przeładunkowej Wykonawca uzgadnia z prowadzącym stację przeładunkową Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie.
16. Maksymalna ilość magazynowa jednorazowa Punktu Przeładunkowego w Bytkowie to 10 Mg tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02 oraz 0,1 Mg o kodzie 20 01 39.
17. Załadunek odbywa ładowarką teleskopową z łyżką o poj. 2 m3, wysokość maksymalna załadunku do 5 m.
18. Czas załadunku ok.40- 60 min dla 1 pojazdu o pojemności 60 m3, ok. 5-7 Mg.
19. Istnieje możliwość transportu hakowcami – kontenerami 34 m3.
20. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwą organizację odbioru odpadów ze stacji przeładunkowej, koordynację i dostosowanie do częstotliwości odbioru wynikającej z potrzeb.