**Rozbiórka budynku wagi kolejowej – Górażdże Cement (Heidelberg Materials), Stacja Przesypowa Cementu – Poznań II**

Lokalizacja: Górażdże Cement (Heidelberg Materials), SPC II Poznań, ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań,

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Paweł Jagodziński, Z-ca Kierownika - tel. 785 342 046, Sebastian Trąbski, Kierownik SPC - tel. 697 050 223;

Termin wykonania prac: do 30 czerwiec 2025

Zakres prac:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Rozbiórka obiektu budowlanego wraz z projektem rozbiórki:  * Przygotowanie projektu dotyczącego rozbiórki budynku, * Uzyskanie ewentualnych niezbędnych decyzji i pozwoleń, * Rozbiórka budynku, * Zabezpieczenie przyłączy do instalacji elektrycznej, * Zasypanie ewentualnych dziur i wyrównanie terenu, * Zagospodarowanie powstałych odpadów;   Budynek wagi kolejowej:  Powierzchnia: 12,75 m2 |  |
| 1. Rozbiórka podestu stalowego (widoczny na zdjęciu powyżej)  * Rozbiórka podestu stalowego * Wyrównanie terenu * Zagospodarowanie powstałych odpadów; |  |
| Uwagi: | WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. ZALECANA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW.  Wykonawca zadania staje się wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów: komunalnych oraz przemysłowych (innych niż komunalne), które powstaną w wyniku realizacji prac, za wyjątkiem odpadów o kodzie: 17 04 05 (żelazo i stal) i 17 04 07 (mieszaniny metali), będącymi własnością Zamawiającego. Powstałe odpady należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz.  Wykonawca musi być zarejestrowany w Bazie Danych o Odpadach (BDO) i zaewidencjonować wytworzone odpady. |