**Część 1 – meble wraz z drobnym wyposażeniem Załącznik nr 3a do SWZ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **Sala** | **Nazwa towaru** | **Ilość** | **OPIS TECHNICZNY** | **ZDJĘCIE POGLĄDOWE** |
| **1.** | 0.30 sala PRZEDSZKOLNA Ślimaki sala1 | Zestaw mebli nr 1 | 1 zestaw | Zestaw meblowy, szafki wolnostojące na cokole z miejscem na listwę przypodłogową z możliwością montażu do ściany. Korpusy szafki wykonane z płyty wiórowej min 18mm w kolorze klon. Półki wewnętrzne w kolorze białym , plecy szafki obustronnie wykończone w kolorze białym i klonowym, wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Drzwiczki/ Fronty wykonane z płyty MDF, foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży przyklejanych/zgrzewanych lub niezabezpieczonych folią. W drzwiczkach srebrny uchwyt wpuszczany, wpuszczany w płytę zawias z cichym domykiem, otwierane na 90 stopni w lewą lub prawą stronę.  Po montażu- drzwiczki są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu. Drzwiczki z kolorowymi kolorowymi frontami i aplikacjami na drzwiczkach nawiązującymi do tematyki górskiej: ośnieżone szczyty, górska łąka. Elementy mocujące w szafach na złącza mimośrodowe. Wym. 470/472 x 41/43 x 161/163 cm.  Skład zestawu: 1 szt - Regał wielofunkcyjny, wym. 154/156 x 41/43 x 161/163, wykonany z klonowej i białej płyty laminowanej, o gr. min.18 mm. Regał przedzielony przegrodami i półkami dającymi łącznie 14 przestrzeni: 12 mniejszych, 2 większe przystosowane do skrzyń opisanych poniżej. Regał wyposażony: - 2 szt. duże skrzynie, pojemne skrzynie wyposażone w kółka ułatwiające wysuwanie. Wykonane z białej płyty laminowanej o gr. min.18 mm, front wykonany z płyty MDF o gr. min. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną, wym frontu 74/76 x 37/39 cm, wym. wewn. 69/71 x 32/34 x 28/30 cm, dodatkowo na frontach motywy górskie.  - 1 szt. drzwiczki przeznaczone do zamontowania w lewej, górnej części regału, wym. ok. 37/39 x 74/76 cm (dopasowane rozmiarem do regału), Wykonane z płyty o gr. min. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną, wyposażone w zamek, umożliwiający zamknięcie skrzydła drzwi, drzwiczek z cichym domykiem. Kolor: szary- 2 szt. średnich drzwiczek (1 para drzwi) Wykonane z płyty MDF o gr. min. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną, przeznaczone do mocowania na ściankach, drzwiczki z cichym domykiem o wym. ok. 37/39 x 74/76 cm (dopasowane rozmiarem do regału), montowane od prawej strony regału- 2 szt. małych drzwiczek, Wykonane z płyty MDF o gr. min. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną, przeznaczone do mocowania na ściankach zewnętrznych w szafkach, drzwiczki z cichym domykiem, wym. ok. 37/39 x 37/39 cm (dopasowane rozmiarem do regału), montowane w środkowej, górnej części regału. Kolor: szary .  4 szt. - regał z przegrodą i półką - Wykonany z klonowej i białej płyty laminowanej o gr. min. 18 mm., wym. 79/81 x 41/43 x 86/88 cm Przegroda i półka w kolorze białym. W tym:1 szt. - regał z przegrodą i półkami,2 szt. regał z przegrodą i półkami, dodatkowo z małymi drzwiczkami tj. razem 8 szt. drzwiczek: - Drzwiczki białe wyposażone w zawiasy 90 stopni, z cichym domykiem, wykonane z płyty MDF o gr. min.18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną, przeznaczone do mocowania na ściankach zewnętrznych w szafki, wym. ok. 37/39 x 37/39 cm (dopasowane rozmiarem do regału), uwaga: na trzech spośród 8 szt, drzwiczek motywy górskie,1 szt. regał z przegrodą i półkami, dodatkowo 4 szt. szuflad wąskich montowanych u dołu regału Wykonane z białej płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, front wykonany z płyty MDF o gr. min.18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną, wym. frontu ok. 37/39 x 18/20 cm (dopasowane rozmiarem do regału). Uwaga: dwie górne szuflady w kolorze białym dwie dolne szuflady w kolorze limonkowym, 2 szt. aplikacji ze szczytem górskim.  Zestaw mebli posiada zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  Okres gwarancji: 24 m-ce  Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **2.** | 0.25 SALA PRZEDSZKOLNA - Motyle sala2 | Zestaw mebli nr 2 | 1 zestaw | **Zestaw nr I:**  Meble wykonane z jasnej płyty 18mm kolor klon, elementy mocujące na złącza mimośrodowe.  Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stópki plastikowe.  Wnętrze wykonane z 3 półek i 3 przegród i tylnej ścianki w kolorze białym.  Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym, wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp.  Szafka w tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany.  W dolnym wieńcu dodatkowe listwy wzmacniająca konstrukcję mebla.  Szafka przystosowana do montażu drzwi oraz szuflad.  Wysoki regał z 3 półkami i 3 przegrodami(16 przestrzeni)  Wymiar szafki: szerokość 150/155cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 160/165cm  Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek ,  Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument do oferty  1 szt. drzwiczek wykonanych z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią .  Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  1 szt. w kolorze JASNOZIELONE wraz z zawiasami 90 stopni, wyposażone w zamek oraz zasuwki  Wymiar jednego skrzydła 37/40cm x 70/75cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  3 szt. drzwiczek wykonanych z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią .  Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  3 szt. w kolorze JASNOZIELONYM wraz z zawiasami 90 stopni, mocowane do przegrody  Wymiar jednego skrzydła 37/40cm x 70/75cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  3 szt. drzwiczek wykonanych z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią .  Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  3 szt. w kolorze BIAŁY wraz z zawiasami 90 stopni, mocowane do przegrody  Wymiar jednego skrzydła 37/40cm x 70/75cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  1 szt. drzwiczek wykonanych z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią .  Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  1 szt. w kolorze BIAŁYM wraz z zawiasami 90 stopni  Wymiar jednego skrzydła 37/40cm x 70/80cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  Okres gwarancji na cały zestaw: 24 m-ce  Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy  **Zestaw nr II:**  Wykonany z jasnej płyty 18mm kolor brzoza lub klon elementy mocujące na złącza mimośrodowe.  Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stópki plastikowe.  Wnętrze wykonane z 2 półek i 2 przegród i tylnej ścianki w kolorze białym.  Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp.  Szafka w tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany.  W dolnym wieńcu dodatkowe listwy wzmacniająca konstrukcję mebla.  Szafka przystosowana do montażu drzwi oraz szuflad.  Szafka szeroka 3 poziomowa  Dolna przestrzeń/poziom posiada przegrodę umieszczoną 35/40cm od prawego boku, środkowa przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną 35/40cm od lewego boku, górna przestrzeń posiada przegrodę umieszczoną 35/40cm od prawego boku ( cały regał - 6 przestrzeni),  Wymiar szafki: szerokość 115/120cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 120/125cm  Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek.  Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument do oferty  1 szt. drzwiczek wykonanych z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią .  Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  1 szt. w kolorze BIAŁYM wraz z zawiasami 90 stopni  Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń, wymiary kwadratu 35/37cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  2 szt. drzwiczek wykonanych z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią .  Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  2 szt. w kolorze SZARE wraz z zawiasami 90 stopni  Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń , wymiary kwadratu 35/37cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  Okres gwarancji na cały zestaw: 24 m-ce  Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy  **Zestaw III:**  Szafka klonowa, elementy mocujące na złącza mimośrodowe, na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z półki i tylnej ścianki w kolorze białym.  Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym, wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka z tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany.  Średni regał z 2 półkami (3 przestrzenie). Szafka przystosowana do montażu drzwi i szuflad.  Wymiar szafki: szerokość 75/80cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 120/125cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  4 szt. drzwiczek wykonanych z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią .  Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  4 szt. w kolorze BIAŁYM wraz z zawiasami 90 stopni  Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń , wymiary kwadratu 35/37cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  Drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią .  Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  2 szt. w kolorze JASNOZIELONYM wraz z zawiasami 90 stopni  Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń , wymiary kwadratu 35/37cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  Okres gwarancji na cały zestaw: 24 m-ce  Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **3.** | 0.25 SALA PRZEDSZKOLNA - Motyle sala2 | Regał | 1 szt. | wykonany z jasnej płyty 18mm kolor klonowym elementy mocujące na złącza mimośrodowe. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części, pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane 2 półek i 2 przegród i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym, wsuwane w konstrukcję mebla - nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka w tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. W dolnym wieńcu dodatkowe listwy wzmacniająca konstrukcję mebla - 3 szt. Regał należy przystosować do ewentualnego przyszłościowego montażu drzwi oraz szuflad - drzwiczki/szuflady winny być wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu, Wysoki regał z 2 półkami i 2 przegrodami (9 przestrzeni) Wymiar szafki: szerokość 115/120cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 120/125cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument do oferty  Okres gwarancji na cały zestaw: 24 m-ce  Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **4.** | 0.30 sala PRZEDSZKOLNA Ślimaki sala1 | Komplet szaf | 1 kompl. | 1x Szafa zamykana parą drzwi z 24 przestrzeniami zewnątrz .  Całość wykonane z płyty wiórowej 18mm w tonacji KLON Drzwi z mdf z termoplastyczna folią w kolorze białym , srebrne uchwyty  Szafa przystosowana do montażu podłoża , w każdej przetrzeni w placach otwór o średnicy min 3 cm  Wymiar szafy 95-100cm x 70-75cm x 185-190cm  okres gwarancji 24 miesiące Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument do oferty  1x 1x Szafa zamykana parą drzwi - w górnej części 3 półki , dolna przestrzeń możliwośc przechowywania łóżeczek .  Całość wykonane z płyty wiórowej 18mm w tonacji KLON Drzwi z mdf z termoplastyczna folią w kolorze białym , srebrne uchwyty  Wymiar szafy145-150cm x 70-75cm x 185-190cm   Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument do oferty Okres gwarancji: 24 miesiące Termin dostawy: Etap I - 23 szt. do 30 dni od zawarcia umowy i Etap II - 4 szt. do 30.11.2025 r. |  |
| **5.** | 0.30 sala PRZEDSZKOLNA Ślimaki sala 1 | Stolik na matę | 4 szt. | wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu. Stolik posiada ukryte pod blatem pojemniki oraz maty tematyczne. Ma też półki i wnęki przeznaczone do przechowywania mat. wym. 145/150 x 80/85 x 55/60 cm zawiera:  - 16 pojemników - wykonanych z mocnego plastiku typu gratnells dopasowany do szafek z prowadnicami do zamontowania. wysokość min 7/9 cm wymiar 30/35 x 40/45cm, kolor TRANSPARENTNY - 32 pojemników wykonanych z mocnego plastiku typu gratnells dopasowany do szafek z prowadnicami do zamontowania. wysokość min 15/17cm wymiar 30/35 x 40/45cm, kolor TRANSPARANTNY   Stolik na kółkach gumowych z hamulcami.  Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  Okres gwarancji: 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **6.** | 0.30 sala PRZEDSZKOLNA Ślimaki sala1 | Stolik przedszkolny | 20 szt. | wykonany z płyty wiórowej 18mm w kolorze klonowym z obrzeżem 2mm w kolorze beżowym zaokrąglonymi narożnikami, wymiary blatu 120/130cm x 65/70cm, Stolik wyposażony w możliwość montażu 4 nóg za pomocą wpustek w blacie - ilość nóg 80 szt. Nogi metalowe 40/45mm z regulacją wysokości w rozmiarach zgodny z sanepidem 0-3   Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 - dokument do oferty Okres gwarancji: 24 m-ce Termin dostawy: Etap I - 16 szt. - 30 dni od zawarcia umowy , Etap II - 4 szt. do 30.11.2025 r. |  |
| **7.** | 0.30 sala PRZEDSZKOLNA Ślimaki sala1 | Krzesełko | 36 szt. | Krzesełko wykonane z sklejki 6/8 mm oraz metalowego stelaża 18/20mm w kolorze aluminium, profil nogi co najmniej 2/4cm x4/6cm, krzesełko w **rozmiarze 1**  Krzesełko wyprodukowane zgodnie z PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012 - dokument do oferty  Okres gwarancji: 24 m-ce Etap I: Termin dostawy 36 szt. do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **8.** | 0.30 sala PRZEDSZKOLNA Ślimaki sala1 | Krzesło | 29 szt. | Krzesło na srebrnym stelażu z rury okrągłej 25/27mm, oparcie i siedzisko ze sklejki profilowanej w kolorze buku o gr 8/10mm, pokrytej pianką oraz tkaniną obiciową w odcieniach szaro-czarnych, siedzisko zaoblone pod kolanami niweluję ucisk w trakcie siedzenia. Tylne nogi szeroko rozstawione dla zapewnienia stabilności. Możliwość sztaplowania. Szerokość siedziska 38/40cm. Rozmiar 6 według norm sanepidu.  okres gwarancji 24 miesiące Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-2+A1:2016-02, PN-EN 1729-1:2016-02 - dokument do oferty  Okres gwarancji: 24 m-ce Termin dostawy: Etap I - 25 szt. do 30 dni od zawarcia umowy i Etap II - 4 szt. do 30.11.2025 r. |  |
| **9.** | 0.29 SALA PRZEDSZKOLNA - Biedronki sala 3 | Krzesełko | 12 szt. | Krzesełko wykonane z sklejki 6/8 mm oraz metalowego stelaża 18/20mm w kolorze aluminium lub zielonym profil nogi co najmniej 2/4cm x4/6cm, krzesełko **w rozmiarze 1**  Krzesełko wyprodukowane zgodnie z PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012 - dokument do oferty  Okres gwarancji: 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **10.** | 0.30 SALA PRZEDSZKOLNA Ślimaki sala1 **Dodatkowe** | Szafa | 4 szt. | Wysoka szafa klonowa na cokole, z parą drzwi po całej długości z możliwością otwarcia na 180 stopni umożliwiające wysunięcie półek na zewnątrz szafy . Drzwiczki w kolorze białym wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami, nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm, uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym. Szafa posiada 5 stałych półek oraz 3 półki z możliwością wysunięcia. Półki wysuwne od frontu posiadają listwy przed wypadnięciem akcesoriów oraz głębokości min 50cm.  Stałe półki posiadają listwy w tylnej części jako wzmocnienie półek . Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym, wsuwane w konstrukcję mebla - nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka w tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany.  Wymiar całości 100/105cm x 60/65cm x 195/200cm   Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11- dokument do oferty  Okres gwarancji: 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **11.** | 0.25 SALA PRZEDSZKOLNA - Motyle sala 2 | Biurko | 8 szt. | Wykonane z płyty min 18mm klon. Biurko wraz z szufladą i szafką z prawej strony, fronty w kolorze białym. Drzwiczki z zawiasem wpuszczanym w konstrukcję mebla. Fronty wykonane z mdf-u min. 18 mm, foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią. Tylna blenda zasłaniająca nogi wykonana z płyty wiórowej. Uchwyty w drzwiczkach i szufladzie wpuszczone,  Biurko o wymiarze 120/125cm x 60/65cm x 75/80cm. Wymiar wew. szafki 37/39 x 37/39 x 48/50 cm. Wymiar frontu szuflady 37/39 x 18/20 cm.  Okres gwarancji 24 m-ce Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument do oferty  Okres gwarancji: 24 m-ce Termin dostawy: Etap I - 4 szt. - 30 dni od zawarcia umowy , Etap II - 4 szt. - do 30.11.2025 r. |  |
| **12.** | 0.25 SALA PRZEDSZKOLNA - Motyle sala 2 | Krzesełko | 50 szt. | Krzesełko wykonane z sklejki 6/8 mm oraz metalowego stelaża 18/20mm w kolorze aluminium , posiada zatyczki w oparciu zgodnie z kolorem sanepidu w tylnej części , krzesełko w rozmiarze 2  Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02; PN-EN 1729-2:2023-10- dokument do oferty  Okres gwarancji: 24 m-ce Etap I: termin dostawy: do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **13.** | 0.25 SALA PRZEDSZKOLNA - Motyle sala 2 | Krzesełko | 6 szt. | Krzesełko wykonane z sklejki 6/8 mm oraz metalowego stelaża 18/20mm w kolorze aluminium , posiada zatyczki w oparciu zgodnie z kolorem sanepidu w tylnej części , krzesełko w rozmiarze 3   Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02; PN-EN 1729-2:2023-10 - dokument do oferty  Okres gwarancji: 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **14.** | 0.29 SALA PRZEDSZKOLNA - Biedronki sala3 | Zestaw mebli  nr 3 | 1 zestaw | **Zestaw I**:  składa się z 2 regałów - szafka w tonacji klonu z 1 przegrodą i 2 półkami w kolorze białym , elementy mocujące na złącza mimośrodowe. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z przegrody i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka z tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. W dolnym wieńcu dodatkowa listwa wzmacniająca konstrukcję mebla. Szafka przystosowana do montażu drzwi, półek oraz szuflad. Wymiar szafki: szerokość 75/80cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 120/125cm  Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017 - dokument do oferty  w skład zestawu wchodzą: - 4 szt. drzwiczek wykonanych z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  4 szt. w kolorze JASNOZIELONYM wraz z zawiasami 90 stopni Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń , wymiary kwadratu 35/37cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  2 szt. półek dopasowane do szafek wykonane z płyty białej 18mm wraz z metalowymi elementami do montażu wraz z blokadą przed łatwym wyciągnięciem z szafki, Wymiar 35/37cm x 37/39cm  Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument do oferty  Okres gwarancji na cały zestaw: 24 m-ce  **Zestaw II**:  składa się korpusy szafy klonowej bez cokołu do nadstawienia na korpus szafy dolnej o szerokości 75/80cm, głębokości 40/45 cm. Elementy mocujące na złącza mimośrodowe. Wnętrze wykonane z półki i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym, wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka w tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. Szafka przystosowana do montażu drzwi.  Szafka podzielona na 2 równe części z półką białą wewnątrz, wymiar szafki 75/80 x 40/45 x 75/80 cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument do oferty  W skład zestawu wchodzą: drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  4 szt. w kolorze BIAŁYM wraz z zawiasami 90 stopni Wymiar jednego skrzydła 37/40cm x 70/80cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  Okres gwarancji na cały zestaw: 24 m-ce  **Zestaw III**:  składa się z szafki klonowej, elementy mocujące na złącza mimośrodowe, na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z półki i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym, wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka z tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. Średni regał z 2 półkami (3 przestrzenie). Szafka przystosowana do montażu drzwi i szuflad.  Wymiar szafki: szerokość 75/80cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 120/125cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11, - dokument do oferty  w skład zestawu wchodzą: Drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  4 szt. w kolorze BIAŁYM wraz z zawiasami 90stopni Wymiar jednego skrzydła 37/40cm x 70/80cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  Okres gwarancji na cały zestaw: 24 m-ce  **Zestaw IV:**  zawiera: kolekcję meblową wykonana z jasnej płyty 18mm kolor brzoza lub klon elementy mocujące na złącza mimośrodowe. Regał osadzony na stópkach plastikowych, BEZ COKOŁU z możliwością wsunięcia skrzyń na kółkach Wnętrze wykonane z półek i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka w tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. Regał posiada 4 kolumny w każdej 3 schowki z możliwością zamknięcia drzwiami oraz 4 poziomy . W dolnej części 4 poziomu zamiast schowków miejsce na szufladę na kółkach, na szerokość dwóch schowków. 65-70cm Rozmiar szafki 150/155cm szerokości 40/45 głębokość i 160/165 cm wysokość Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  w skład zestawu wchodzą: 1 szt. dzwiczek wykonanych z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  1 szt. w kolorze BIAŁYM wraz z zawiasami 90 stopni Wymiar jednego skrzydła 37/40cm x 70/80cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  1 szt. drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  1 para w kolorze JASNOZIELONYM wraz z zawiasami 90stopni, wyposażone w zamek oraz zasówki Wymiar jednego skrzydła 37/40cm x 70/80cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  Okres gwarancji na cały zestaw: 24 m-ce  Etap I: termin dostawy wszystkich zestawów: 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **15.** | 0.29 SALA PRZEDSZKOLNA - Biedronki sala 3 -**Dodatkowe** | Szafa | 1 szt. | Szafka klonowa, elementy mocujące na złącza mimośrodowe, na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z półki, przegrody i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka z tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. Wysoki regał z 3 półkami i przegroda (8 przestrzenie). Wymiar szafki:79/81cm x 41/43 cm x 161/163cm Szafa wyposażona w 4 szt. drzwiczek wykonane z płyty MDF o gr. min. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną w kolorze białym drzwiczki z cichym domykiem o wym. ok. 37/39 x 74/76 cm (dopasowane rozmiarem do regału), na froncie drzwi aplikacja z motywem liścia.  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  Okres gwarancji: 24 m-ce  Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **16.** | 0.33 SALA PRZEDSZKOLNA - Żabki sala 4 | Zestaw mebli  nr 4 | 1 zestaw | **Zestaw I**:  Kolekcja meblowa wykonana z jasnej płyty 18mm kolor klon elementy mocujące na złącza mimośrodowe. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z 2 półek i 2 przegród i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka w tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. W dolnym wieńcu dodatkowe listwy wzmacniającą konstrukcję mebla - 3szt. Szafka przystosowana do montażu drzwi oraz szuflad. Wysoki regał z 2 półkami i 2 przegrodami (9 przestrzeni) Wymiar szafki: szerokość 115/120cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 120/125cm Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek ,  Po montażu -  drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument do oferty  W skład zestawu wchodzą: Drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  2 szt. w kolorze JASNOSZARYM wraz z zawiasami 90 stopni,  Wymiar jednego skrzydła 37/40cm x 70/75 cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  Drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  1 szt. w kolorze SZARYM wraz z zawiasami 90 stopni, mocowane do przegrody  Wymiar jednego skrzydła 37/40cm x 70/75cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  Okres gwarancji na cały zestaw: 24 m-ce  **Zestaw II**:  Korpus bez cokołu do nastawienia na konstrukcje dolną .  Wyposażona w 1 półkę w dwie przegrody . Tył szafki obustronnie laminowany , wsuwany w konstrukcje mebla w wyfrezowane otwory zwiększający stabilność szafy. W tyle szafki otwór umożliwiający montaż do ściany wraz z osprzętem. Szafka skręcana na złącza mimośrodowe, na zewnątrz korpusu nie widoczne śruby montażowe. Półki posiadają złącza mimośrodowe z zamkiem do półek stałych, bez zamka do półek ruchomych . Płyta 18mm kolor klon , póki i przegrody kolor biały  Wymiar szerokość 115-118cm x głębokość x 40/43cm x wysokość 75/80 cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11- dokument do oferty  W skład zestawu wchodzą: - drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym. 2 szt. w kolorze BIAŁYM wraz z zawiasami 90stopni Wymiar jednego skrzydła 37/40cm x 70/80cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  -Drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  1 szt. w kolorze BIAŁY wraz z zawiasami 90stopni, mocowane do przegrody  Wymiar jednego skrzydła 37/40cm x 70/75cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  Okres gwarancji na cały zestaw: 24 m-ce  Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **17.** | 0.33 SALA PRZEDSZKOLNA - Żabki sala 4 | Zestaw mebli  nr 5 | 1 szt. | Szafka klonowa, elementy mocujące na złącza mimośrodowe, na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z półki i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym, wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka z tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. Średni regał z 2 półkami (3 przestrzenie). Szafka przystosowana do montażu drzwi i szuflad.  Wymiar szafki: szerokość 75/80cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 120/125cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11, - dokument do oferty  W skład wchodzą drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  2 szt. w kolorze JASNOSZARYM wraz z zawiasami 90 stopni,  Wymiar jednego skrzydła 37/40cm x 70/75 cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty    Okres gwarancji na cały zestaw 24 m-ce  Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **18.** | 0.33 SALA PRZEDSZKOLNA - Żabki sala 4 -**Dodatkowe** | Zestaw mebli  nr 6 | 1 zestaw | Korpusy szafy klonowej bez cokołu do nadstawienia na korpus szafy dolnej o szerokości 75/80cm, głębokości 40/45 cm. Elementy mocujące na złącza mimośrodowe. Wnętrze wykonane z półki i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym, wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka w tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. Szafka przystosowana do montażu drzwi.  Szafka podzielona na 2 równe części z półką białą wewnątrz, wymiar szafki 75/80 x 40/45 x 75/80 cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument do oferty w skład zestawu wchodzą drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  1 para w kolorze SZARYM wraz z zawiasami 90stopni, wyposażone w zamek oraz zasuwki  Wymiar jednego skrzydła 37/40cm x 70/75 cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty   Na cały zestaw okres gwarancji 24 m-ce. Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **19.** | 0.33 SALA PRZEDSZKOLNA - Żabki sala 4 -**Dodatkowe** | Regał | 1 szt. | Regał środkowy  Regał składający się z 9 schowków z jednej strony 2 przestrzenie zamknięte płytą , z drugiej trzy przestrzenie Wymiar szafki szerokość 115/120cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 85/90cm  Szafka posiada certyfikat PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  Okres gwarancji: 24 m-ce. Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **20.** | 0.33 SALA PRZEDSZKOLNA - Żabki sala 4 -**Dodatkowe** | Szafka | 2 szt. | Szafka pół okrągła z 2 półkami 3 prześwity Szafka nie posiada pleców. Szafka wyposażona w 4 metalowe nogi  Całość wykonane z płyty klon, półki w kolorze białym , z 8 elementów można utworzyć koło  Wymiar szafki szerokość 105-110cm x głębokość 40-45cm x wysokość 65/70cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z Zgodny z normą PN-EN 16121+A1:2017 - dokument do oferty  Okres gwarancji: 24 m-ce. Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **21.** | 0.33 SALA PRZEDSZKOLNA - Żabki sala 4-dodatkowe | Zestaw mebli  nr 7 | 1 zestaw | Szafka z 1 przegrodą wolnostojące na cokole z miejscem na listwę przypodłogową z możliwością montażu do ściany.  Korpusy szafki wykonane z płyty wiórowej min 18mm w kolorze jasnego drewna klon  półki wewnętrzne w kolorze białym , plecy szafki obustronnie wykończone w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp.  Wymiar szafki : szerokość 70/75cm x głębokość 45/50 cm x wysokość 105/110cm  Produkt posiada certyfikat zgodny PN-EN 16121+A1:2017 - dokument do oferty Zestaw obejmuje pojemniki: - 4 pojemniki wykonane z mocnego plastiku typu gratnells dopasowany do szafek z prowadnicami do zamontowania.  Wymiar 31/33 x 42/44 x 22/24 cm kolor biały  - 2 pojemniki wykonane z mocnego plastiku typu gratnells dopasowany do szafek z prowadnicami do zamontowania. wysokość min 30/35 cm wymiar 30/35 x 40/45cm, kolor TRABSPARENTNY   Okres gwarancji na cały zestaw 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **22.** | 0.33 SALA PRZEDSZKOLNA - Żabki sala 4 -**Dodatkowe** | Zestaw mebli  nr 8 | 1 zestaw | Kolekcja meblowa wykonana z jasnej płyty 18mm kolor klon elementy mocujące na złącza mimośrodowe. Regał osadzony na stópkach plastikowych, BEZ COKOŁU z możliwością wsunięcia 2 skrzyń na kółkach Wnętrze wykonane z półek i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze klonowym, wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka w tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. Regał posiada 4 kolumny w każdej 3 schowki z możliwością zamknięcia drzwiami oraz 4 poziomy . W dolnej części 4 poziomu zamiast schowków miejsce na szufladę na kółkach, na szerokość dwóch schowków. 65-70cm Rozmiar szafki 150/155cm szerokości 40/45 głębokość i 160/165 cm wysokość  W skład zestawu wchodzą: - 2 skrzynie wykonane z płyty 18mm wraz z dnem w kolorze białym, pod dnem skrzynia zawiera 4 kółka plastikowo kauczukowe z hamulcami Front skrzyni wykonany z dłuższej płyty 18mm MDF foliowanej w kolorze SZARYM - uchwyt wpuszczony pasujący do kolekcji meblowej   Wymiar skrzyni wewnątrz 65/70cm x 30/35cm x wys.25-30cm Wymiar frontu : 72/75 x 35/40cm   -1 szt. drzwiczek Drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  1 para w kolorze białym wraz z zawiasami 90stopni, wyposażone w zamek oraz zasuwki.  Zestaw umożliwia zamknięcie tylko jednego skrzydła - dopasowane do regału z przegrodą Wymiar jednego skrzydła 37/40cm x 70/80cm  Zestaw posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  Cały zestaw objęty gwarancją 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **23.** | 0.1 Szatnia | Zestaw mebli  nr 9 | 16 korpusów po 5 przestrzeni | Szatnia składająca się z ławeczki oraz korpusu przymocowanego do ławeczki. Siedzisko o rozmiarach (szer. x gł. x wys.): 105cm/110x 50/55cm x 30/35cm pod nią znajduje się półeczka na buty wykonana z ażurowych prętów, przedzielona 4 przegrodami (5 równych przestrzeni). Powyżej ławeczki znajduje się korpus z 5 przestrzeniami. Każda z nich wyposażona w podwójny wieszak chromowany, zamocowany na plecach korpusu, miejsce mocowania wieszaków, wzmocnione płytą o gr. 18/20 mm. W górnej części korpusu wydzielona półeczka, która posiada zabezpieczenie, dzięki któremu rzeczy z nich nie wypadają. Korpus przystosowany do montażu 5 szt. drzwiczek Konstrukcja ławeczki, przegrody oraz korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18/20 mm. w tonacji klonu. Plecy ławeczki i korpusu wykonane z płyty HDF o grubości 3/5 mm. Wymiar całkowity szatni (szer. x gł. x wys.): 105cm/110x 50/55cm x 130/135cm  Produkt posiada certyfikat PN-EN 16121+A1:2017-11 oraz dokument dot. klasyfikacji palności PN-EN 13501-1+A1:2010 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **24.** | 0.37 Pokój nauczycielski | Stół | 1 szt. | Stół wykonany z płyty laminowanej 25 mm w kolorze klon/brzoza , pod blatem metalowa rama do której mocowane są nogi o średnicy 60/65cm okrągłe wraz z zatyczkami z regulacją poziomu  Wymiar stołu 135-140cm x 75-80cm , wysokość odpowiadająca rozmiarowi 6 według norm sanepidu.   **Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 -** dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **25.** | 0.37 Pokój nauczycielski | Szafa ubraniowa | 3 szt. | Szafa, dwudrzwiowa szafa zamykana na klucz wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm  Szafa na cokole , wewnątrz 1 półka pod nią drążek na ubrania Wymiar 76/80 x 52/55 x 185/187 cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z normą PN-EN 16121+A1:2017-11- dokument do oferty  okres gwarancji 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **26.** | 0.37 Pokój nauczycielski | Szafka | 1 szt. | Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm,  - obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty - tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym  - wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym - Skrzynie na cokole  Szafa o wym. 760 x 400 x 1850 mm. W górnej części para drzwiczek z uchwytami oraz zamkiem z dwoma kluczykami,  - wys. 1050 mm (w środku 2 półki - 3 przestrzenie), w dolnej części para drzwiczek z uchwytami oraz zamkiem z dwoma kluczykami - wys. 700 mm (w środku 1 regulowana półka - 2 przestrzenie), półki pozwalają na przechowywanie segregatorów. Regał w kolorze klonu.  Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 16121 - dokument do oferty   Okres gwarancji 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **27.** | 0.37 Pokój nauczycielski - **Dodatkowa** | Szafa | 1 szt. | Szafa dwudrzwiowa szafa wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm na cokole. 1 półka wewnątrz i zamek w drzwiach.  szerokość: 65-70x głębokość: 65-70 x wysokość: 80-85 cm  Produkt posiada certyfikat zgody z normą PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty   Okres gwarancji 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **28.** | 0.37 Pokój nauczycielski **Dodatkowe** | Zestaw mebli  nr 10 | 1 szt. | Anek kuchenny składający się z 2x szafki z nóżkami do regulacji poziomu, na cokole 10 cm W komplecie syfon zlew ze stali nierdzewnej wyposażony w ociekacz wym. zlewu szer. min. 75 cm gł. min 39 cm, wys. min 15 cm i bateria Wymiar szer.82 cm gł. min 60 wys. min. 80 cm Korpus szafki kolor klon, drzwiczki płyta laminowana 18 mm kolor biały zawias cichy domyk, uchwyty kolor srebrny, 2 szafki z nóżkami do regulacji wysokości, na cokole 10 cm, szafka wyposażona w 1 półkę, zamykana drzwiczkami z cichym domykiem. Całość pokryta blatem w kolorze szarym szer. min. 82 cm Laminowany HPL o gr. min. 38 mm. Głębokość blatu min 60 cm. 4X szafki wiszące, kuchenne, wykonane z płyty laminowanej o gr. minimum 18 mm, kolor klon. Każda szafka wyposażona w jedną półkę oraz Drzwiczki z cichym domykiem, uchwyty srebrne, kolor frontów biały.  **Produkt posiada certyfikat zgodny z PNEN 14749:2016-04 -**  dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **29.** | 0.40 0.41, 0.42, 0.43 Gabinety specjalistów PSYCHOLOG LOGOPEDA PEDAGOG POLISENSORYCZNE | Zestaw mebli  nr 11 | 4 zestawy | Zestaw meblowy składający się z: 1 x Kolekcja meblowa wykonana z jasnej płyty 18mm kolor klon elementy mocujące na złącza mimośrodowe. Regał osadzony na stópkach plastikowych, BEZ COKOŁU z możliwością wsunięcia skrzyń na kółkach. Wnętrze wykonane z półek i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka w tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. Regał posiada 4 kolumny w każdej 3 schowki z możliwością zamknięcia drzwiami oraz 4 poziomy. W dolnej części 4 poziomu zamiast schowków miejsce na szufladę na kółkach, na szerokość dwóch schowków. 65-70cm Rozmiar szafki 150/155cm szerokości 40/45 głębokość i 160/165 cm wysokość.  Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty   1x Półki dopasowane do szafki wykonane z płyty białej 18mm 2szt w komplecie  Wraz z metalowymi elementami do montażu wraz z blokadą przed łatwym wyciągnięciem z szafki. Wymiar 35/37cm x 37/39cm Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument wymagany do złożenia oferty 1x Półki dopasowane do szafki wykonane z płyty białej 18mm 2szt w komplecie  Wraz z metalowymi elementami do montażu wraz z blokadą przed łatwym wyciągnięciem z szafki. Wymiar 35/37cm x 37/39cm. Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument wymagany do złożenia oferty 1x Drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią. Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym. 1 para w kolorze białym , wyposażone w zamek oraz zasuwki. Zestaw umożliwia zamknięcie tylko jednego skrzydła. Wymiar jednego skrzydła 37/40cm x 70/80cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty 2x Drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią .Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  1 szt. w kolorze białym w. Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń , wymiary kwadratu 35/37cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  2x Skrzynia wykonana z płyty 18mm wraz z dnem. w kolorze białym, pod dnem skrzynia zawiera 4 kółka plastikowo kauczukowe z hamulcami. Front skrzyni wykonany z dłuższej płyty 18mm MDF foliowanej w kolorze białym - uchwyt wpuszczony pasujący do kolekcji meblowej. Wymiar skrzyni wewnątrz 65/70cm x 30/35cm x wys.25-30cm. Wymiar frontu : 72/75 x 35/40cm .  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty   Okres gwarancji na cały zestaw 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **30.** | 0.41, 0.42, 0.43 Gabinety specjalistów WRAZ Z SALA DODATKOWĄ 0.40 DODATKOWE | Krzesło | 9 szt. | Krzesło obrotowe: szerokie oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną polipropylenową. Regulowane podłokietniki (góra – dół). Nylonowa podstawa. Samohamowne kółka nadające do powierzchni miękkich. Mechanizm ERGON 2L – funkcje: kąt pochylenia oparcia +20° do - 3°  - blokada oparcia w wybranej pozycji - regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby - regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego - kolor szary  Okres gwarancji 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **31.** | 0.50 Gabinet Dyrektora | Zestaw mebli  nr 12 | 1 zestaw | Zestaw mebli obejmuje:  - 2 szt. krzeseł z szarego obicia poliestru wraz z podłokietnikami stelaż w kolorze aluminium/szarym wys. 83/85cm , szerokość 45-48cm Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 1022, PN-EN 13761, PN-EN 15373-2, PN-EN 1728 - dokument do oferty  - 1 szt. biurka narożnego wykonanego z płyty laminowanej w kolorze klon . Grubość min 18mm, Przelotka w blacie na kable. Wymiar całkowity 160-165cm x 180-182cm - wysokość 76-78cm, zaś długość boku min 80cm .  Prawy bok zakończony otwartą przestrzenną mieszcząca jednostkę centralną .Lewy bok biurka zakończony zamkniętą przestrzenią z 4 szufladami, w pierwszej szufladzie zamek, stanowiąc bok biurka.  Na dłuższym boku osłona 40-45cm, na krótszym boku na całej wysokości  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 - dokument do oferty   - 1 szt. krzesło obrotowe z poziomymi przeszyciami na tapicerce, wys. siedziska 41,5-50,5 cm, śr. 69 cm, wys. całkowita 85-94 cm ,wym. siedziska 47,5 x 43,5 cm Siedzisko i oparcie tapicerowane odporną na ścieranie tkaniną poliestrową (70 000 cykli). Stelaż aluminiowy polerowany (efekt chrom) z regulacją wysokości, na kółkach.  Certyfikat trudnozapalności DIN EN 1021-1 - dokument do oferty  - 1 szt. korpus szafy dolnej na cokole i plastikowych stopkach z 1 półką  Tył szafki obustronnie laminowany , wsuwany w konstrukcje mebla w wyfrezowane otwory zwiększający stabilność szafy. W tyle szafki otwór umożliwiający montaż do ściany wraz z osprzętem. Szafka skręcana na złącza mimośrodowe, na zewnątrz korpusu nie widoczne śruby montażowe. Półki posiadają złącza mimośrodowe z zamkiem do półek stałych, bez zamka do półek ruchomych . Płyta 18mm kolor klon  Wymiar szerokość 80-85cm x głębokość x 45/50cm x wysokość 80/85 cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11 - dokument do oferty  wraz z 1 parą drzwiczek dopasowaną do Korpusu szafy dolnej , wyposażone w zawiasy z cichym domykiem 90 stopni, po zamknięciu drzwi zakrywają obrzeże korpusu szafy. W zestawie duże uchwyty w kolorze szarym, długość min 15cm , szerokość min 2cm. Szafa zamykana na klucz , do zamka zastosowana zasuwka meblowa blokująca drzwi, w której ruchomy element blokujący jest w postaci trzpienia, który blokuję się w tulejce wpuszczonej w wieniec górny/dolny a odblokowanie odbywa się za pomocą naciśnięcia przycisku. W półkach lub w korpusie wyfrezowany otwór na zasuwki.  Wykonane z płyty wiórowej min 18mm w odcieniu klonu o wymiarach min 40/45cm x 70/75cm  Na całość produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11 - dokument do oferty  - 1 szt. korpusu szafy bez cokołu do nadstawienia na Korpus szafy dolnej . Wyposażona w 1 półkę. Tył szafki obustronnie laminowany , wsuwany w konstrukcje mebla w wyfrezowane otwory zwiększający stabilność szafy. W tyle szafki otwór umożliwiający montaż do ściany wraz z osprzętem. Szafka skręcana na złącza mimośrodowe, na zewnątrz korpusu nie widoczne śruby montażowe. Półki posiadają złącza mimośrodowe z zamkiem do półek stałych, bez zamka do półek ruchomych . Płyta 18mm kolor klon  Wymiar szerokość 80-85cm x głębokość x 35/40cm x wysokość 70/75 cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11 - dokument do oferty  -2 szt. korpusu szafy dolnej na cokole i plastikowych stopkach z 3 półkami  Tył szafki obustronnie laminowany , wsuwany w konstrukcje mebla w wyfrezowane otwory zwiększający stabilność szafy. W tyle szafki otwór umożliwiający montaż do ściany wraz z osprzętem. Szafka skręcana na złącza mimośrodowe, na zewnątrz korpusu nie widoczne śruby montażowe. Półki posiadają złącza mimośrodowe z zamkiem do półek stałych, bez zamka do półek ruchomych . Płyta 18mm kolor klon  Wymiar szerokość 80-85cm x głębokość x 45/50cm x wysokość 115/120 cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11  wraz z 2 pary drzwiczek dopasowanych do korpusu szafy dolnej , wyposażone w zawiasy z cichym domykiem 90 stopni, po zamknięciu drzwi zakrywają obrzeże korpusu szafy. W zestawie duże uchwyty w kolorze szarym, długość min 15cm , szerokość min 2cm. Szafa zamykana na klucz , do zamka zastosowana zasuwka meblowa blokująca drzwi, w której ruchomy element blokujący jest w postaci trzpienia, który blokuję się w tulejce wpuszczonej w wieniec górny/dolny a odblokowanie odbywa się za pomocą naciśnięcia przycisku. W półkach lub w korpusie wyfrezowany otwór na zasuwki.  Wygnane z płyty wiórowej min 18mm w odcieniu szarym o wymiarach min 40/45cm x 105/110cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11  1- szt. szafy wykonana z płyty laminowanej 18mm w kolorze KLON Wyposażona w parę drzwi zamykane na klucz,  wyposażone w zawiasy z cichym domykiem 90 stopni, po zamknięciu drzwi zakrywają obrzeże korpusu szafy. W zestawie duże uchwyty w kolorze szarym, długość min 15cm , szerokość min 2cm. W półkach lub w korpusie wyfrezowany otwór na zasuwki – w dwie półki i wieszak wysuwny. Drzwi z zawiasami 90 stopni, z cichym domykiem. Szafa wyposażona w 5 półek Wymiar szafy min 80-85 szerokość x 48-55cm głębokość x 220-225cm wysokość  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11 - dokument do oferty   - 1 szt. regału z 5 półkami wykonany z płyty wiórej 18mm w tonacji klonu. Wszystkie półki montowane za pomocą złączy wpuszczanych w płytę. Wymiar 40-45cm x 47-50cm x 220-225cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty   -1 szt. pojedynczych drzwi do wąskiego regału z zawiasami , uchwytem i zamkiem , skrzydło o wym. 40-42cm x 210-215cm. Kolor klon Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - wymagany do oferty  - 1 szt. szafa wykonana z klonowej płyty laminowanej o gr. minimum 18 mm. Wyposażona w półkę i haczyk na ubrania . Drzwi zamykane na zamek. Kolor uchwytów srebrny, Na cokole 10 cm · wym. 40/45x 48/53 x 220/225 cm Szafa Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11- dokument do oferty   Na cały zestaw okres gwarancji 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **32.** | 0.50 Gabinet Dyrektora **DODATKOWE** | Szafka kuchenna | 1 szt. | Aneks kuchenny składający się z szafki z nóżkami do regulacji poziomu , na cokole 10cm . W komplecie syfon, zlew i bateria  Wymiar szer. min 82cm głębokość min 60cm wysokość min 80cm  Korpus szafki kolor klon Drzwiczki płyta laminowana 18mm kolor biały zawias cichy domyk Uchwyty kolor srebrny  Blat na szafce w kolorze szarym szerokość min 82cm laminowany HPL, o gr. minimum 38 mm o głębokości min 60 cm   Zlew z stali nierdzewnej wyposażony w ociekacz wymiar zlewu szer. min 75 cm szerokość min 39 cm wysokość min 15cm  Certyfikaty Produkt posiada certyfikat PN-EN 14749:2016-04 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **33.** | 0.50 Gabinet Dyrektora **DODATKOWE** | Korpus szafy | 1 szt. | Klonowy korpus szafki wyposażony w półkę , szafka na cokole wraz z nóżkami umożliwiające regulację poziomu.  Wymiar szafki: 82/84 x 60/62 x 82/84 cm wraz z blatem - blat na korpus szafki szerokość 60-65cm laminowany HPL o grubości 38-45mm , długość min 80cm   Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11, PN-EN 14749:2016-04 - - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **34.** | 0.50 Gabinet Dyrektora **DODATKOWE** | Szafka | 2 szt. | Wisząca szafka w tonacji klonu, zamknięta drzwiczkami w kolorze klonu. Wymiar 82/39.8/37cm, wykonana z płyty laminowej o grubości 18 mm. Wyposażona w drzwi w kolorze klonu i stałą półkę.  Certyfikaty Produkt posiada certyfikat PN EN 16121:2024-05 - dokument do oferty Okres gwarancji 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **35.** | 0.51 Pomieszczenie Księgowej | Zestaw mebli  nr 13 | 1 zestaw | **Zestaw I:**  2 korpusy szafy dolnej na cokole i plastikowych stopkach z 3 półkami  Tył szafki obustronnie laminowany , wsuwany w konstrukcje mebla w wyfrezowane otwory zwiększający stabilność szafy. W tyle szafki otwór umożliwiający montaż do ściany wraz z osprzętem. Szafka skręcana na złącza mimośrodowe, na zewnątrz korpusu nie widoczne śruby montażowe. Półki posiadają złącza mimośrodowe z zamkiem do półek stałych, bez zamka do półek ruchomych . Płyta 18mm kolor klon  Wymiar szerokość 80-85cm x głębokość x 45/50cmx wysokość 115/120 cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11 - dokument do oferty  w tym 2 pary drzwiczek dopasowane do Korpusu szafy dolnej , wyposażone w zawiasy z cichym domykiem 90 stopni, po zamknięciu drzwi zakrywają obrzeże korpusu szafy. W zestawie duże uchwyty w kolorze szarym, długość min 15cm , szerokość min 2cm. Szafa zamykana na klucz , do zamka zastosowana zasuwka meblowa blokująca drzwi, w której ruchomy element blokujący jest w postaci trzpienia, który blokuję się w tulejce wpuszczonej w wieniec górny/dolny a odblokowanie odbywa się za pomocą naciśnięcia przycisku. W półkach lub w korpusie wyfrezowany otwór na zasuwki. Wykonane z płyty wiórowej min 18mm w odcieniu szarym o wymiarach min 40/45cm x 105/110cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11 - dokument do oferty  Okres gwarancji zestawu 24 m-ce na cały zestaw.  Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy  **Zestaw II:** 2 korpusy szafy bez cokołu do nastawienia na korpus szafy dolnej . Wyposażone w 1 półkę. Tył szafki obustronnie laminowany , wsuwany w konstrukcje mebla w wyfrezowane otwory zwiększający stabilność szafy. W tyle szafki otwór umożliwiający montaż do ściany wraz z osprzętem. Szafka skręcana na złącza mimośrodowe, na zewnątrz korpusu nie widoczne śruby montażowe. Półki posiadają złącza mimośrodowe z zamkiem do półek stałych, bez zamka do półek ruchomych . Płyta 18mm kolor klon  Wymiar szerokość 80-85cm x głębokość x 45/50cm xwysokość 70/75 cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11- dokument do oferty  w tym 2 pary drzwiczek dopasowane do korpusu szafy dolnej , wyposażone w zawiasy z cichym domykiem 90 stopni, po zamknięciu drzwi zakrywają obrzeże korpusu szafy. W zestawie duże uchwyty w kolorze szarym, długość min 15cm , szerokość min 2cm. Szafa zamykana na klucz , do zamka zastosowana zasuwka meblowa blokująca drzwi, w której ruchomy element blokujący jest w postaci trzpienia, który blokuję się w tulejce wpuszczonej w wieniec górny/dolny a odblokowanie odbywa się za pomocą naciśnięcia przycisku. W półkach lub w korpusie wyfrezowany otwór na zasuwki.  Wykonane z płyty wiórowej min 18mm w odcieniu klonu o wymiarach min 40/45cm x 70/75cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11 - dokument do oferty  Okres gwarancji zestawu 24 m-ce na cały zestaw.  Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **36.** | 0.51 Pomieszczenie Księgowej **DODATKOWE** | Zestaw mebli  nr 14 | 1 zestaw | 2 szt. korpusów szafy dolnej na cokole i plastikowych stopkach z 3 półkami  Tył szafki obustronnie laminowany , wsuwany w konstrukcje mebla w wyfrezowane otwory zwiększający stabilność szafy. W tyle szafki otwór umożliwiający montaż do ściany wraz z osprzętem. Szafka skręcana na złącza mimośrodowe, na zewnątrz korpusu nie widoczne śruby montażowe. Półki posiadają złącza mimośrodowe z zamkiem do półek stałych, bez zamka do półek ruchomych . Płyta 18mm kolor klon  Wymiar szerokość 80-85cm x głębokość x 45/50cm xwysokość 115/120 cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11 - dokument do oferty  w tym 2 pary drzwiczek dopasowanych do korpusów szafy dolnej , wyposażone w zawiasy z cichym domykiem 90 stopni, po zamknięciu drzwi zakrywają obrzeże korpusu szafy. W zestawie duże uchwyty w kolorze szarym, długość min 15cm , szerokość min 2cm. Szafa zamykana na klucz , do zamka zastosowana zasuwka meblowa blokująca drzwi, w której ruchomy element blokujący jest w postaci trzpienia, który blokuję się w tulejce wpuszczonej w wieniec górny/dolny a odblokowanie odbywa się za pomocą naciśnięcia przycisku. W półkach lub w korpusie wyfrezowany otwór na zasuwki.  Wykonane z płyty wiórowej min 18mm w odcieniu szarym o wymiarach min 40/45cm x 105/110cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11- dokument do oferty  2 szt. korpusu szafy bez cokołu do nastawienia na korpus szafy dolnej . Wyposażone w 1 półkę. Tył szafki obustronnie laminowany , wsuwany w konstrukcje mebla w wyfrezowane otwory zwiększający stabilność szafy. W tyle szafki otwór umożliwiający montaż do ściany wraz z osprzętem. Szafka skręcana na złącza mimośrodowe, na zewnątrz korpusu nie widoczne śruby montażowe. Półki posiadają złącza mimośrodowe z zamkiem do półek stałych, bez zamka do półek ruchomych . Płyta 18mm kolor klon  Wymiar szerokość 80-85cm x głębokość x 45/50cm xwysokość 70/75 cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11 oraz drzwi (2 pary) dopasowane do korpusów szaf dolnych , wyposażone w zawiasy z cichym domykiem 90 stopni, po zamknięciu drzwi zakrywają obrzeże korpusu szafy. W zestawie duże uchwyty w kolorze szarym, długość min 15cm , szerokość min 2cm. Szafa zamykana na klucz , do zamka zastosowana zasuwka meblowa blokująca drzwi, w której ruchomy element blokujący jest w postaci trzpienia, który blokuję się w tulejce wpuszczonej w wieniec górny/dolny a odblokowanie odbywa się za pomocą naciśnięcia przycisku. W półkach lub w korpusie wyfrezowany otwór na zasuwki.  Wykonane z płyty wiórowej min 18mm w odcieniu klonu o wymiarach min 40/45cm x 70/75cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11 - dokument do oferty  Okres gwarancji na cały zestaw: 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **37.** | 0.51 Pomieszczenie Księgowej **DODATKOWE** | Biurko | 2 szt. | Proste biurko wykonane z płyty laminowanej w kolorze klonowym, grubość min 18/20mm . Wymiar całkowity 140-150cm x 80-90cm - wysokość 76-78cm. Pod nogami blenda zasłaniająca. Z prawej strony biurko wyposażone w 4 szuflady, górna zamykana na klucz Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 - dokument do oferty   Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. | **C:\Users\Lenovo\Desktop\biurko prost.jpg** |
| **38.** | 0.51 Pomieszczenie Księgowej **DODATKOWE** | Zestaw mebli  nr 15 | 1 zestaw | 1 szt. korpusu szafy dolnej na cokole i plastikowych stopkach z 1 półkami  Tył szafki obustronnie laminowany , wsuwany w konstrukcje mebla w wyfrezowane otwory zwiększający stabilność szafy. W tyle szafki otwór umożliwiający montaż do ściany wraz z osprzętem. Szafka skręcana na złącza mimośrodowe, na zewnątrz korpusu nie widoczne śruby montażowe. Półki posiadają złącza mimośrodowe z zamkiem do półek stałych, bez zamka do półek ruchomych . Płyta 18mm kolor klon  Wymiar szerokość 80-85cm x głębokość x 45/50cm xwysokość 80/85 cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11- dokument do oferty  1 para drzwi dopasowane do korpusu szafy dolnej , wyposażone w zawiasy z cichym domykiem 90 stopni, po zamknięciu drzwi zakrywają obrzeże korpusu szafy. W zestawie duże uchwyty w kolorze szarym, długość min 15cm , szerokość min 2cm. Szafa zamykana na klucz , do zamka zastosowana zasuwka meblowa blokująca drzwi, w której ruchomy element blokujący jest w postaci trzpienia, który blokuję się w tulejce wpuszczonej w wieniec górny/dolny a odblokowanie odbywa się za pomocą naciśnięcia przycisku. W półkach lub w korpusie wyfrezowany otwór na zasuwki.  Wykonane z płyty wiórowej min 18mm w odcieniu klonu o wymiarach min 40/45cm x 70/75cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11- dokument do oferty  1 szt. korpusu szafy bez cokołu do nastawienia na korpus szafy dolnej . Wyposażona w 2 półki. Tył szafki obustronnie laminowany , wsuwany w konstrukcje mebla w wyfrezowane otwory zwiększający stabilność szafy. W tyle szafki otwór umożliwiający montaż do ściany wraz z osprzętem. Szafka skręcana na złącza mimośrodowe, na zewnątrz korpusu nie widoczne śruby montażowe. Półki posiadają złącza mimośrodowe z zamkiem do półek stałych, bez zamka do półek ruchomych . Płyta 18mm kolor klon Wymiar szerokość 80-85cm x głębokość x 45/50cm x wysokość 105/110 cm   Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11- dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **39.** | 0.49 Sekretariat | Szafa | 2 szt. | Szafa zamykana 3 parami drzwi , jedno skrzydło ma posiadać min 4 zawiasy Korpus szafy na cokole i plastikowych stopkach z 5 półkami  Tył szafki przystosowany do montażu ściennego wraz z osprzętem. Szafka skręcana na złącza mimośrodowe, na zewnątrz korpusu nie widoczne śruby montażowe. Regał ma możliwość zastosowania półek w dowolnym miejscu na całej wysokości szafy co 1cm. Półki posiadają 4 wpusty plastikowe do montażu , zapobiegające wysunięcia się półki dzięki zakręceniu zamka w wpuście  Płyta 18mm kolor klon Drzwi z zawiasami cichy domyk , zamykane na zamek  Wymiar szerokość 82-85cm x głębokość x 38/40cm x wysokość 222/225 cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11 - dokument do oferty  **Jedna szafa zamykana jest parą drzwi, przy czym zestaw liczy 3 sztuki jednakowych szaf.**  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r., |  |
| **40.** | 0.49 Sekretariat **DODATKOWE** | Szafa | 1 szt. | Szafka z wsuwaną plecówką , korpus w kolorze klonu, szafka zamknięta parą drzwi , półka wewnątrz Wymiar 80-85cm x 60-65cm x 80-85cm   Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11- dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **41.** | 0.23 Pomieszczenie Intendenta | Biurko | 2 szt. | Narożne biurko wykonane z płyty laminowanej w kolorze klon . Grubość min 18mm Przelotka w blacie na kable. Wymiar całkowity 160-170cm x 180-190cm - wysokość 76-78cm, zaś długość boku min 80cm .  Prawy bok zakończony kontenerkiem z 4 szufladami w pierwszej szufladzie zamek, stanowiąc bok biurka.  Lewy bok zakończony otwartą półką na całej wysokości oraz pod blatem szuflada na klawiaturę  W przedniej części zasłonięte biurko blendą z obydwóch stron   Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02,PN-EN 1729-2+A1:2016-02 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Termin dostawy: Etap I - 1 szt. - 30 dni od zawarcia umowy i Etap II - 1 szt. do 30.11.2025 r. | **C:\Users\Lenovo\Desktop\biurko nar..jpg** |
| **42.** | 0.8 Szatnia PERSONELU kuchni | Szafa | 4 szt. | Metalowa szafa dwudrzwiowa wykonana z blachy, barwiona farbą proszkową wyposażona w otwory wentylacyjne. Drzwi  c. niebieskie zamykane kluczykiem na zamek trzypunktowy. Szafa posiada półkę w każdej komorze, drążek i wieszaki haczykowe. Wymiary zewnętrzne 80/90 x 45/50 x 180/190 cm  Certyfikat Produkt posiada Atest PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | |  | | |
| **43.** | 0.8 Szatnia PERSONELU kuchni | Ławka | 1 szt. | ławka na stelażu czarnym okrągłym o średnicy min 25mm, na 6 nogach  Siedzisko składa sięz 3 desek sosnowych  Wymiar 160-162 x 32-25cm x 42-45cm  Produkt posiada certyfikat PN-EN 16121+A1:2017-11- dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **44.** | 0.56 sala żłobkowa ŻÓŁTA | Biurko | 2 szt. | Biurko w kolorystyce klonu Wykonane z płyty min 18mm klon. Biurko wraz z szufladą i szafką z lewej strony, fronty w kolorze białym. Drzwiczki z zawiasem 90 stopni wpuszczanym w konstrukcję mebla. Fronty wykonane z mdf-u min. 18 mm, foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią. Tylna blenda zasłaniająca nogi wykonana z płyty wiórowej. Uchwyty w drzwiczkach i szufladzie wpuszczone, pasujące do kolekcji meblowe. Biurko o wymiarze 120/125cm x 60/65cm x 75/80cm. Wymiar wewn. szafki 37/39 x 37/39 x 48/50 cm. Wymiar frontu szuflady 37/39 x 18/20 cm.   Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **45.** | 0.56 sala żłobkowa ŻÓŁTA | Krzesło | 2 szt. | Krzesło obrotowe: szerokie oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną polipropylenową. Regulowane podłokietniki (góra – dół). Nowoczesna nylonowa podstawa. Samohamowne kółka nadające do powierzchni miękkich. Mechanizm ERGON 2L – funkcje: kąt pochylenia oparcia +20° do - 3°  - blokada oparcia w wybranej pozycji - regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby - regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego  Okres gwarancji 24 m-ce  Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **46.** | 0.56 sala żłobkowa ŻÓŁTA | Zestaw mebli  nr 16 | 2 zestawy | Zestaw składający się z stołu oraz czterech krzesełek opis ;  Blat do stolika z sklejki o grubości 25/30 mm, pokryty termoutwardzalnym laminatem HPL w kolorze buku od dołu biel. Blat nie posiada obrzeży , obrzeżem jest wnętrze blatu w kształcie zaoblonym. Blat jest odporny na uderzenia, wysoką temperaturę i czynniki chemiczne, Nogi do stolika o średnicy 55/57mm wykonane z drewna bukowego o wysokości 40cm stolika po montażu montowane za pomocą blach do stolika - w komplecie 4szt Wymiar 80-82x80-82cm  Stół posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10- dokument do oferty  Krzesła ; Drewniane z sklejki bukowej z podłokietnikami rozmiar 0  Wymiar siedziska min 25x25cm  Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzesełka . Siedzisko sklejka min 6mm, profil krzesła o minimalnych wymiarach 22mm x 45 mm . Pod nogami podbicie Krzesełko posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 - dokument do oferty   Okres gwarancji 24 m-ce  Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **47.** | 0.56 sala żłobkowa ŻÓŁTA | Stolik | 4 szt. | blaty do stolików z sklejki o grubości 25/30 mm, pokryty termoutwardzalnym laminatem HPL, w górnej części kolor bukowy, od dołu w bieli .Blaty nie posiadają obrzeży, widoczna sklejka zaoblona. blaty odporne na uderzenia, wysoką temperaturę i czynniki chemiczne Wymiar 120/125 x 60/62cm   nogi do stolika o średnicy 55/57mm wykonane z drewna bukowego o wysokości 40cm stolika po montażu montowane za pomocą blach do stolika - w komplecie 16 szt. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10 - dokument do oferty.   Okres gwarancji 24 m-ce  Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **48.** | 0.56 sala żłobkowa ŻÓŁTA | Krzesełko | 24 szt. | Krzesełko drewniane z sklejki bukowej z podłokietnikami rozmiar 0  Wymiar siedziska min 25x25cm  Pod siedziskiem profil z sklejki wzmacniający konstrukcję krzesełka . Siedzisko sklejka min 6mm, profil krzesła o minimalnych wymiarach 22mm x 45 mm . Pod nogami podbicie  Krzesełko posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729--2:2023-10 - dokument do oferty   Okres gwarancji 24 m-ce  Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **49.** | 0.56 sala żłobkowa ŻÓŁTA | Krzesełko | 8 szt. | Krzesełko do karmienia z polipropylenu i drewna. Przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat. Regulowana wysokość w 2 pozycjach: do karmienia i do użytkowania przy stoliku. Możliwość montażu tacy w 3 pozycjach. Poduszka do siedzenia wykonana z tkaniny PU, zdejmowana.  wys. siedziska 55/60 cm wym. stoliczka 40/50 x 25/30 cm Wymiary: 40/45 x 50/55 x 85/90 cm   Produkt posiada certyfikat zgodny z EN 14988:2017+A1:2020 - dokument do oferty   Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **50.** | 0.56 sala żłobkowa ŻÓŁTA | Przewijak | 2 szt. | Szafka w kolorze brzozy min 18mm wewnątrz 15 szuflad, dno z płyty wiórowej ,  uchwyty metalowe prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem . Wymiar szafki z szufladami szerokość 95-100cm x głębokość 75-80cm x wysokość 110/115cm  Na wieńcu górnym o wys. 85/90cm mają być zamocowane z trzech stron burty o wys. min 25 cm  Szafka posiada wnękę na listwę przypodłogową, oraz w przedniej części   Produkt posiada certyfikat zgodny z PN EN 12221-1+A1:2014-2,PN-EN 12221-2+A1:2014-2PN-EN 16121-A1:2017-11 - dokument do oferty  wraz z materacem do przewijaka dopasowany do wnęk burt składające się z 3 boków o wys. 22/25cm zabezpieczające dziecko przed uderzeniem , podłożę o grubości minimum 5cm w kolorze szarym szer. 92/95cm   Produkt posiada dokument Atest PZH, Certyfikat Oeko-Tex Standard 100, PN-EN 1021-1:2006, PN-EN 1021-2:2006, PN-EN 71-3 - dokument do oferty  Okres gwarancji na całość 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **51.** | 0.56 sala żłobkowa ŻÓŁTA | Zestaw mebli  nr 17 | 1 zestaw | Zestaw wypoczynkowy składający się: -1 szt. szafki typu domek. Tył szafki wykonany z płyty MDF min 18mm w kolorze SZARYM od wewnętrznej strony, zaś od zewnętrznej klonowy, elementy mocujące tylnej ścianki do korpusu na złącza mimośrodowe. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z przegrody i 3 półek z prawej strony w kolorze białym, 2 półki z możliwością zamknięcia drzwiczkami  Wieniec górny w kształcie spiczastego daszku jeden bok na wysokość wysokiej szafy, zaś niższy na wysokość niższej szafki , daszek wykonany z lakierowanej sklejki 18mm z zaokrąglonymi obrzeżami. Wieniec dolny wykonany z lakierowanej sklejki 18mm z zaokrąglonymi obrzeżami. W głównej części przestrzeń do siedzenia . Wymiar szafki szerokość 155/160cm x głębokość 60/65cm x wysokość 185/190 cm - Lewy bok korpusu wys. 124cm , prawy bok regału 86cm.  wyposażony w 2x Drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym. wraz z zawiasami 90stopni Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń , wymiary kwadratu 35/37cm w kolorze szarym i żółtym Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do protokołu odbioru  - 1 szt. szafki typu domek do której można wejść składająca się z spiczastego daszku oraz zabudowany front z min 4 okienkami. Wykonana z płyty w kolorze drewna klon . Przednia ścianka z kolorowej płyty w odcieniach żółtego z oknami front wykonany z kolorowej folii termoplastycznej bez obrzeży . Tył szafki wykonany z pełnej płyty wiórowej 18mm.Wieniec górny oraz dolny wykonany z sklejki min.18mmCałośc na cokole  Wymiar 130/140cm szerokość 60/70cm głębokość 170/180 wysokość, Lewy bok korpusu wys. 86cm , prawy bok regału 124cm.  Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument do oferty  - 1 szt. materac wykonany z tkaniny PCV wypełniony pianką dostosowany do mebla typu domek. Wymiar materaca 110/115cm x 55/60cm x 14/20cm Produkt posiada Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 - dokument do oferty  - 1 szt. materacyk z dwoma oparciami o grubości dna 12/16cm dopasowany wymiarami do wnętrza domku w odcieniach popielu o wymiarach 125/130 x55/70, jeden bok o wys. min 90cm zaś drugi o wys. 75cm  Produkt posiada Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 - dokument do oferty  - 12 szt. poduszek w różnych kolorach wchodzących w skład zestawu.  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **52.** | 0.56 sala żłobkowa ŻÓŁTA | Zestaw mebli  nr 18 | 1 zestaw | Szafka w tonacji klonu z przegrodą w kolorze białym , elementy mocujące na złącza mimośrodowe. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z dwóch przegród i tylnej ścianki w kolorze białym. Przegrody wydzielają 3 kolumny. Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka w tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. W dolnym wieńcu dodatkowa listwa wzmacniająca konstrukcję mebla. Szafka przystosowana do zamontowania pojemników w każdej kolumnie wraz z pojemnikami: - 3 szt. pojemnik wykonany z mocnego plastiku typu gratnells dopasowany do szafki z jedną przegrodą. Prowadnice montażowe w komplecie Wymiar 31/33 x 42/44 x 22/24 cm. Kolor żółty - 3 szt. pojemnik wykonany z mocnego plastiku typu gratnells dopasowany do szafek z prowadnicami do zamontowania. wysokość min 20/25 cm wymiar 30/35 x 40/45cm, kolor JASNOSZARY - 3 szt. pojemnik wykonany z mocnego plastiku typu gratnells dopasowany do szafek z przegrodami. Prowadnice montażowe w komplecie Wymiar 31/33 x 42/44 x 15x20 cm. kolor BIAŁY   Wymiar szafki: szerokość 100/105cm x głębokość 45/50 cm x wysokość 85/90cm Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **53.** | 0.56 sala żłobkowa ŻÓŁTA | Szafka | 3 szt. | Szafka klonowa, elementy mocujące na złącza mimośrodowe, na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z półki i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym, wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka z tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany.  Średni regał z 2 półkami (3 przestrzenie). Szafka przystosowana do montażu drzwi i szuflad.   Wymiar szafki: szerokość 75/80cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 120/125cm  6 szt. drzwiczek wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  6 szt. w kolorze JASNOSZARYM wraz z zawiasami 90 stopni,  Wymiar jednego skrzydła 37/40cm x 70/75 cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do protokołu odbioru  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **54.** | 0.56 sala żłobkowa ŻÓŁTA | Szafka | 2 szt. | Korpusy szafy klonowej bez cokołu do nadstawienia na korpus szafy dolnej o szerokości 75/80cm, głębokości 40/45 cm. Elementy mocujące na złącza mimośrodowe. Wnętrze wykonane z półki i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym, wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka w tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. Szafka przystosowana do montażu drzwi.  Szafka podzielona na 2 równe części z półką białą wewnątrz, wymiar szafki 75/80 x 40/45 x 75/80 cm  4 szt. drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  4 szt. w kolorze ŻÓŁTYM wraz z zawiasami 90 stopni,  Wymiar jednego skrzydła 37/40cm x 70/75cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **55.** | 0.56 sala żłobkowa ŻÓŁTA | Szafka | 1 szt. | Szafka klonowa, elementy mocujące na złącza mimośrodowe, na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z półki i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym, wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka z tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany.   Średni regał z 2 półkami (3 przestrzenie). Szafka przystosowana do montażu drzwi i szuflad.   Wymiar szafki: szerokość 75/80cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 120/125cm  2 szt. drzwiczek wykonanych z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  2 szt. w kolorze ŻÓŁTYM wraz z zawiasami 90 stopni Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń , wymiary kwadratu 35/37cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **56.** | 0.56 sala żłobkowa ŻÓŁTA | Szafka | 1 szt. | Kolekcja meblowa wykonana z jasnej płyty 18mm kolor klon elementy mocujące na złącza mimośrodowe. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z półki i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka z tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. W dolnym wieńcu dodatkowa listwa wzmacniająca konstrukcję mebla. Szafka przystosowana do montażu drzwi oraz szuflad.  Szafka podzielona na 2 równe części z półką białą wewnątrz , rozmiar szafki 75/80cm szerokości 40/45 głębokość i 85/95 cm wysokość  2 szt. drzwiczek wykonanych z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  2 szt. w kolorze SZARE wraz z zawiasami 90 stopni Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń , wymiary kwadratu 35/37cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **57.** | 0.56 sala żłobkowa ŻÓŁTA | Szafka | 2 szt. | Szafka w odcieniu klonu w kształcie domku z 3 pólkami po całej szerokości szafki wraz z jedną przegrodą po lewj stronie 2 półki z możliwością zamknięcia  Półki i przegrody w kolorze białym  Tył szafki wykonany z płyty 18mm  Wieniec górny wykonany z sklejki 18mm  Wymiar szafki: szerokość 115/120cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 165/175cm   Szafka posiada certyfikat PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty   Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **58.** | 0.56 sala żłobkowa ŻÓŁTA | Zestaw mebli  nr 19 | 1 zestaw | Kolekcja meblowa wykonana z jasnej płyty 18mm kolor klon elementy mocujące na złącza mimośrodowe. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z 2 półek i 2 przegród i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka w tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. W dolnym wieńcu dodatkowe listwy wzmacniające konstrukcję mebla - 3szt Szafka przystosowana do montażu drzwi oraz szuflad. Wysoki regał z 2 półkami i 2 przegrodami(9 przestrzeni) Wymiar szafki: szerokość 115/120cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 120/125cm Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek ,  Po montażu -  drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument do oferty  w skład zestawu wchodzą: - 2 szt. drzwiczek wykonanych z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. Uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym. .  -2 szt. w kolorze ŻÓŁTYM wraz z zawiasami 90 stopni Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń , wymiary kwadratu 35/37cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty   -1 szt. drzwiczek wykonanych z mdf-u min. 18 mm, foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią. Uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym. Zawias 90 stopni wpuszczany w płytę. Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń, montowane do przegrody. Kolor biały. Wymiar skrzydła 35/40  Front drzwiczek zewnętrzny w kolorze SZARYM , wewnętrzny kolor biały  Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń,  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty   -1 szt. drzwiczek wykonanych z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  - 1 szt. w kolorze ŻOŁTYM wraz z zawiasami 90stopni Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń , wymiary kwadratu 35/37cm montowane do przegrody.   Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty   Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **59.** | 0.56 sala żłobkowa ŻÓŁTA | Zestaw mebli  nr 20 | 1 zestaw | Szafka klonowa, elementy mocujące na złącza mimośrodowe, na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z półki i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym, wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka z tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany.   Średni regał z 2 półkami (3 przestrzenie). Szafka przystosowana do montażu drzwi i szuflad.   Wymiar szafki: szerokość 75/80cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 120/125cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  - 2 szt. drzwiczek wykonanych z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. Uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  - 2 szt. w kolorze JASNOSZARYM wraz z zawiasami 90stopni,  Wymiar jednego skrzydła 37/40cm x 70/75 cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty.  Okres gwarancji 24 m-ce  Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **60.** | 0.56 sala żłobkowa ŻÓŁTA | Siedzisko | 1 szt. | Pufa wykonana z tkaniny PCV składające się z dwóch części łączące na rzep przypominające zwierzątko bajkowe np. kogut , kura, gąska z wystającymi elementami np. uszka włoski  Wymiary całości 45/50cm x 50/55 x 40/45  Produkt posiada certyfikat PN-EN 17191:2021-12 oraz certyfikat oekotex - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **61.** | 0.56 sala żłobkowa ŻÓŁTA | Siedzisko | 1 szt. | Pufa z tkaniny PCV składające się z dwóch części okrągłej głowy i kostki do siedzenia łączone na rzep przypominające zwierzątko np. pies, owca z wystającymi elementami np. uszka  Wymiary całości 45/50cm x 50/55 x 42/50, siedzisko o wys. min 25cm   Produkt posiada certyfikat PN-EN 17191:2021-12 oraz certyfikat oekotex - dokument do oferty Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **62.** | 0.56 sala żłobkowa ŻÓŁTA | Siedzisko | 1 szt. | Bujak prezentujący uśmiechnięta twarz w kolorach szarości np. chmura obłok wykonany z atestowanej tkaniny PCV o wymiarach w tolerancji 70/80cm x 30/40cm 40/45 wysoki  Posiada certyfikat Oeko-Tex Standard 100 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce  Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **63.** | 0.56 sala żłobkowa ŻÓŁTA | Siedzisko | 1 szt. | Bujak w tkaniny PCV z dominującym kolorem szarości i błękitu w kształcie ptaka z wystającym dziobem, wymiary 65/70cm x 30/35cm x 55/60cm  Zawiera atest higieniczny PZH - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce  Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **64.** | 0.56 sala żłobkowa ŻÓŁTA | Zestaw mebli  nr 21 | 4 zestawy | Kolekcja meblowa wykonana z jasnej płyty 18mm kolor klon elementy mocujące na złącza mimośrodowe. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z półki i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka z tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. W dolnym wieńcu dodatkowa listwa wzmacniająca konstrukcję mebla. Szafka przystosowana do montażu drzwi oraz szuflad.  Szafka podzielona na 3 równe części półkami w kolorze białym przystosowana do montażu plastikowych pojemników typu gratnels , rozmiar szafki 75/80cm szerokości 40/45 głębokość i 85/95 cm wysokość  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument dokument do oferty.  w skład zestawu wchodzą: - 6 szt. pojemników wykonanych z mocnego plastiku typu gratnells dopasowany do szafek z prowadnicami do zamontowania. wysokość min 30/35 cm wymiar 30/35 x 40/45cm, kolor TRABSPARENTNY  Produkt posiada certyfikat PN-EN 71-1:2005, PN-EN 71-2:2006, PN-EN 71-3:1995 - dokument do oferty  - 6 szt. pojemników wykonanych z mocnego plastiku typu gratnells dopasowany do szafek z przegrodami. Prowadnice montażowe w komplecie Wymiar 31/33 x 42/44 x 15x20 cm, kolor LIMONKOWY  Produkt posiada deklarację zgodności zgodnie z normą PN-EN 71-3:2019 oraz BS-EN 71-1:2014+A1:2018, BS-EN 71-2:2011+A1:2014, Dyrektywa 2009/48/EC , Dyrektywa 2017/738/EU, Dyrektywa 2018/725/EU, PN-EN 71-3:2019  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **65.** | 0.56 sala żłobkowa ŻÓŁTA | Szafka | 2 szt. | Szafka w tonacji klonu z 3 szufladami w kolorze białym , elementy mocujące na złącza mimośrodowe. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z 2 przegród i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. W górnej części wyposażona w materac pcv do siedzenia w kolorze szarym min 4cm grubość - mocowana na napy do mebla za pomocą metalowych zatrzasków przymocowanych do korpusu , zapewniający stabilność przed zsunięciem. Materac kolor; szary Fronty szuflad wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  Wymiar szafki: szerokość 115/120cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 30/35cm   Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **66.** | 0.55 I 0 54 sala żłobkowa ZIELONA | Zestaw mebli nr 22 | 1 zestaw | Szafka typu domek tył szafki wykonany z płyty 18mm w kolorze zielonym oklejony folią termoplastyczną jak w frontach z boku szafki 3 półki  2 półki z możliwością zamknięcia drzwiczkami Wieniec górny oraz dolny wykonany z sklejki 18mm  Wymiar szafki 155/160cm x 60/65cm x 185/190 cm   Zgodny z normą PN-EN 16121+A1:2017  w skład zestawu wchodzą:  -1 szt. materaca wykonanego z tkaniny PCV wypełniony pianką dostosowany do mebla typu domek.  Wymiar materaca 110/115cm x 55/60cm x 14/20cm  Produkt posiada Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 - dokument do oferty  - 1 szt. drzwiczek wykonanych z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  - 1 szt. w kolorze SZARE wraz z zawiasami 90 stopni Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń , wymiary kwadratu 35/37cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  - 1 szt. drzwiczek wykonanych z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  - 1 szt. w kolorze JASNOZIELONYM wraz z zawiasami 90 stopni Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń , wymiary kwadratu 35/37cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty   Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **67.** | 0.55 I 0 54 sala żłobkowa ZIELONA | Kącik sensoryczny | 1 szt. | Kącik sensoryczno-wypoczynkowy, przyścienny. W całości wykonany z sklejki 18mm z kolorowymi elementami MDF nad kącikiem , wejściem, oraz po bokach kącika . Konstrukcja kącika wyposażona w elementy ozdobne z mdf w kolorze brązu i zieleni. Wewnątrz dopasowany materac o długości 180/190m wykończony aplikacjami luster i naszyciami na materacu min 3 szt.  Na dachu otwory wyposażone w przeźroczyste plastikowe kule.  Wymiar konstrukcji szerokość 130/140cm x wys 70/80 cm + kolorowa aplikacja nad 20/50cm.  Kącik ma posiadać dwa wejścia, oraz zwisające sensoryczne elementy np dzwoneczki w materiale.  Wymiar konstrukcji 135-140cm szerokość x 70-75 głębokość x 70-75cm wysokość plus aplikacje ozdobne 30cm   Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12- dokument do oferty   Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **68.** | 0.55 I 0 54 sala żłobkowa ZIELONA | Szafa | 2 szt. | Korpusy szafy klonowej bez cokołu do nadstawienia na korpus szafy dolnej o szerokości 75/80cm, głębokości 40/45 cm. Elementy mocujące na złącza mimośrodowe. Wnętrze wykonane z półki i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym, wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka w tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. Szafka przystosowana do montażu drzwi.  Szafka podzielona na 2 równe części z półką białą wewnątrz, wymiar szafki 75/80 x 40/45 x 75/80 cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument do oferty  w tym:  - 2 szt. drzwiczek wykonanych z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.   - 2 szt. w kolorze JASNOZIELONE wraz z zawiasami 90stopni, wyposażone w zamek oraz zasuwki  Wymiar jednego skrzydła 37/40cm x 70/75cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty   Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **69.** | 0.55 I 0 54 sala żłobkowa ZIELONA | Szafa | 1 szt. | Szafka klonowa, elementy mocujące na złącza mimośrodowe, na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z półki i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym, wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka z tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany.   Średni regał z 2 półkami (3 przestrzenie). Szafka przystosowana do montażu drzwi i szuflad.   Wymiar szafki: szerokość 75/80cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 120/125cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11, - dokument do oferty  w tym:  - 2 szt. drzwiczek wykonanych z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  - 2 szt. w kolorze JASNOZIELONYM wraz z zawiasami 90stopni Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń , wymiary kwadratu 35/37cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty.   Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **70.** | 0.55 I 0 54 sala żłobkowa ZIELONA | Szafa | 1 szt. | Kolekcja meblowa wykonana z jasnej płyty 18mm kolor brzoza lub klon elementy mocujące na złącza mimośrodowe. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z półki i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka z tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. W dolnym wieńcu dodatkowa listwa wzmacniająca konstrukcję mebla. Szafka przystosowana do montażu drzwi oraz szuflad.  Szafka podzielona na 2 równe części z półką białą wewnątrz , rozmiar szafki 75/80cm szerokości 40/45 głębokość i 85/95 cm wysokość  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument do oferty  w tym: - 2 szt. drzwiczek wykonanych z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  - 2 szt. w kolorze SZARE wraz z zawiasami 90 stopni Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń , wymiary kwadratu 35/37cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **71.** | 0.55 I 0 54 sala żłobkowa ZIELONA | Szafa | 1 szt. | Kolekcja meblowa wykonana z jasnej płyty 18mm kolor brzoza lub klon elementy mocujące na złącza mimośrodowe. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z 2 półek i 2 przegród i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka w tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. W dolnym wieńcu dodatkowe listwy wzmacniająca konstrukcję mebla - 3szt Szafka przystosowana do montażu drzwi oraz szuflad. Wysoki regał z 2 półkami i 2 przegrodami(9 przestrzeni) Wymiar szafki: szerokość 115/120cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 120/125cm Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek ,  Po montażu -  drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument do oferty  w tym: - 2 szt. drzwiczek wykonanych z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym.  - 2 szt. w kolorze JASNOZIELONYM wraz z zawiasami 90 stopni Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń , wymiary kwadratu 35/37cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty   - 1 szt. drzwiczek wykonanych z mdf-u min. 18 mm, foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią. Uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym. Zawias 90 stopni wpuszczany w płytę. Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń, montowane do przegrody. Kolor biały. Wymiar skrzydła 35/40 cm  Front drzwiczek zewnętrzny w kolorze SZARYM , wewnętrzny kolor biały. Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń,  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty   - 1 szt. drzwiczek montowanych do przegrody wykonane z mdf-u min. 18 mm, foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami, nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią. Uchwyt wpuszczony w konstrukcje frontu w kolorze srebrnym. Zawias 90 stopni wpuszczany w płytę. Drzwiczki zamykające 1 przestrzeń, montowane do korpusu mebla. Kolor limonkowy. Wymiar skrzydła w kwadracie 35/40 cm.  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty   Okres gwarancji na całość 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **72.** | 0.55 I 0 54 sala żłobkowa ZIELONA | Siedzisko | 1 szt. | Bujak w tkaniny PCV z dominującym kolorem zieleni w kształcie liścia. Wymiary 65/70 x 25/30 x 40/45 cm   Posiada certyfikat zgodny z Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 oraz PN-EN 17191:2021-12 - dokument do oferty.   Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **73.** | 0.55 I 0 54 sala żłobkowa ZIELONA | Siedzisko | 1 szt. | Pufa z tkaniny PCV składające się z dwóch części łączące a rzep przypominające zwierzątko bajkowe kura z wystającymi elementami np. uszka włoski  Wymiary całości 45/50cm x 50/55 x 42/50cm  Certyfikaty Produkt posiada certyfikat PN-EN 17191:2021-12 oraz certyfikat oekotex - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **74.** | 0.55 I 0 54 sala żłobkowa ZIELONA | Siedzisko | 1 szt. | Zwierzątko 2 elementowe z pianki i tkaniny PCV przedstawiające krokodyla Składający się z tułowia i grzbietu do siedzenia w odcieniach zieleni. Całość po złożeniu o wymiarze 125/130cm x 25/30cm x 25/30cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 17191:2021-12 - dokument do oferty   Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **75.** | 0. 55 I 0 54 sala żłobkowa ZIELONA | Siedzisko | 1 szt. | Zestaw piankowy składający się z dwóch elementów, przedstawiający słonia. Pierwszy element to siedzisko o wymiarze 35-40cm x 30-37cm o wys. 30cm , oraz głową zwierzątka trąba 40-45cm  Całość o wymiarze 32-35cm x 75-80cm x 55-60cm.  Produkt posiada certyfikat oekotex oraz atest PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **76.** | 0.53 SZATNIA/WÓZKOWNIA | Zestaw mebli  nr 23 | 6 szt. po 5 stanowisk | Szatnia składająca się z ławeczki oraz korpusu przymocowanego do ławeczki. Siedzisko o rozmiarach (szer. x gł. x wys.): 105cm/110x 50/55cm x 30/35cm pod nią znajduje się półeczka na buty wykonana z ażurowych prętów, przedzielona 4 przegrodami (5 równych przestrzeni). Powyżej ławeczki znajduje się korpus z 5 przestrzeniami. Każda z nich wyposażona w podwójny wieszak chromowany, zamocowany na plecach korpusu, miejsce mocowania wieszaków, wzmocnione płytą o gr. 18/20 mm. W górnej części korpusu wydzielona półeczka, która posiada zabezpieczenie, dzięki któremu rzeczy z nich nie wypadają. Korpus przystosowany do montażu 5 szt. drzwiczek Konstrukcja ławeczki, przegrody oraz korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18/20 mm. w tonacji klonu. Plecy ławeczki i korpusu wykonane z płyty HDF o grubości 3/5 mm. Wymiar całkowity szatni (szer. x gł. x wys.): 105cm/110x 50/55cm x 130/135cm  Produkt posiada certyfikat PN-EN 16121+A1:2017-11 oraz dokument dot. klasyfikacji palności PN-EN 13501-1+A1:2010 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **77.** | 0.65, 0.66 USTĘP OGÓLNODOSTĘPNY | Przewijak | 1 szt. | Przewijak wiszący z półką - składany, wykonany z drewna, wodoodporny, z mechanizmem bezpiecznego, powolnego otwierania. Wyposażony w materac powlekany poliuretanem, wodoodporny i łatwo zmywalny wytrzymuje obciążenie 15kg wymiar 60/65cm x18/22cm   Produkt posiada dokument zgodny z EN 12221:2013-12 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **78.** | 0.64 POM. SOCJALNE | Szafa | 2 szt. | Szafa, dwudrzwiowa szafa zamykana na klucz wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18mm Szafa na cokole, wewnątrz 1 półka pod nią drążek na ubrania.  Wymiar 76/80 x 52/55 x 185/187 cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z normą PN-EN 16121+A1:2017-11- dokument do oferty   Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **79.** | 0.64 POM. SOCJALNE | Stół | 1 szt. | Stół wykonany z płyty laminowanej 25 mm w kolorze klon , pod blatem metalowa rama do której mocowane są nogi o średnicy 60/65cm okrągłe wraz z zatyczkami z regulacją poziomu.  Wymiar stołu 135-140cm x 75-80cm , wysokość odpowiadający rozmiarowi 6.  Produkt posiada certyfikat PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729-2:2023-10 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **80.** | 0.64 POM. SOCJALNE | Krzesło | 4 szt. | Krzesło na srebrnym stelażu z rury okrągłej 25/27mm, oparcie i siedzisko ze sklejki profilowanej w kolorze buku o grubości 8/10mm, pokrytej pianką oraz tkaniną obiciową w odcieniach szaro-czarnych, siedzisko zaoblone pod kolanami niweluję ucisk w trakcie siedzenia. Tylne nogi szeroko rozstawione dla zapewnienia stabilności. Możliwość sztaplowania. Szerokość siedziska 38/40cm. Rozmiar 6 według norm sanepidu.   Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-2+A1:2016-02, PN-EN 1729-1:2016-02 - dokument wymagany do ofert  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **81.** | 0.58 POM. MYCIA NOCNIKÓW GR. A i B | Regał | 2 szt. | Regał na nocniki korpus z płyty wiórowej 18mm, w kolorze klon na cokole. Regał składający się z dwóch kolumn posiadający 14 schowków. Półki w regale są wykonane z wodoodpornej płyty CDF o gr. 12-15 mm. Wymiar 78-80cm x 40-42cm x 198-200cm.  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty   Regał wyposażony jest w 14 nocników wykonany z tworzywa o wymiarach 30/35 x 20/25 cm kolor różowy/ czerwony.  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **82.** | POMIESZCZENIA DODATKOWE PRZEDSZKOLE | Zestaw mebli nr 24 | 2 zestawy | Kolekcja meblowa wykonana z jasnej płyty 18mm kolor klon elementy mocujące na złącza mimośrodowe. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z półki i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym, wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka z tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. W dolnym wieńcu dodatkowa listwa wzmacniająca konstrukcję mebla. Szafka przystosowana do montażu drzwi oraz szuflad. Po montażu -  drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu Regał składa się z dwóch elementów; Wysoki regał z 3 półkami (4 przestrzenie) Wymiar szafki: szerokość 75/80cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 160/165cm oraz nadstawki szafka podzielona na 2 równe części z półką białą wewnątrz, wymiar szafki 75/80 x 40/45 x 75/80 cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121 - dokument do oferty.  Okres gwarancji 24 m-ce Termin realizacji do 30.11.2025 r. |  |
| **83.** | Sala SI 047-Pomoce | Szafka | 2 szt. | Szafka mobilna z 3 półkami oraz burtami wraz z bocznymi wieszakami, wykonana z drewna, o wymiarach całości 105-110cm x 50-55cm x 85-90cm .  Certyfikat Produkt posiada deklarację zgodności z normą PN-EN 16121:2024-05 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **84.** | 0.33 SALA PRZEDSZKOLNA - Żabki sala 4  **Dodatkowe** | Szafa ubraniowa | 1 szt. | Szafa ubraniowa typu L z dwoma schowkami wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm. Drzwi wykonane z płyty z trwałą okleiną termoplastyczną w kolorze biało szarym, wyposażone w plastikowe uchwyty (gałki)  w kolorze aluminium. Szafka wyposażona w metalowe nóżki, a każdy schowek - wieszak na ubrania, wym. 46 x 55 x 187,5 cm  Produkt posiada certyfikat zgodny z normą PN-EN 14322 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **85.** | 0.30 SALA PRZEDSZKOLNA Ślimaki sala1 **Dodatkowe** | Szafka | 3 szt. | Szafka domek do której można wejść składająca się z spiczastego daszku oraz zabudowany front z min 4 okienkami.  Wykonana z płyty w kolorze drewna klon . Przednia ścianka z kolorowej płyty w odcieniach szarego z oknami front wykonany z kolorowej folii termoplastycznej bez obrzeży . Tył szafki wykonany z pełnej płyty wiórowej 18mm. Wieniec górny oraz dolny wykonany z sklejki min.18mm Całość na cokole  Wymiar 130/140cm szerokość 60/70cm głębokość 170/180 wysokość   Produkt posiada zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2 - dokument do oferty  wraz z materacem z dwoma oparciami o grubości dna 12/16cm dopasowany wymiarami do wnętrza domku w odcieniach popieli o wymiarach 125/130 x55/70cm, jeden bok o wys. min 90cm zaś drugi o wys. 75cm   materac posiada Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 CPSIA ISO 17050-1 REACH - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **86.** | 0.25 SALA PRZEDSZKOLNA - Motyle sala 2 **Dodatkowe** | Szafka | 2 szt. | Szafka typu domek. Tył szafki wykonany z płyty MDF min 18mm w kolorze SZARYM od wewnętrznej strony, zaś od zewnętrznej biały/klonowy, elementy mocujące tylnej ścianki do korpusu na złącza mimośrodowe. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z przegród i 3 półek z prawej strony w kolorze białym, 2 półki z możliwością zamknięcia drzwiczkami  Wieniec górny w kształcie spiczastego daszku jeden bok na wysokość wysokiej szafy, zaś niższy na wysokość niższej szafki , daszek wykonany z lakierowanej sklejki 18mm z zaokrąglonymi obrzeżami Wieniec dolny wykonany z lakierowanej sklejki 18mm z zaokrąglonymi obrzeżami W głównej części przestrzeń do siedzenia.  Wymiar szafki szerokość 155/160cm x głębokość 60/65cm x wysokość 185/190 cm   Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  Domek wyposażony w materac wykonany z tkaniny PCV wypełniony pianką dostosowany do mebla typu domek.  Wymiar materaca 110/115cm x 55/60cm x 14/20cm  Produkt posiada Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **87.** | 0.29 SALA PRZEDSZKOLNA - Biedronki sala 3 | Sztaluga | 2 szt. | Kącik zabaw w formie stojącej szatlugi dwustronnej z dwoma kuwetami min50cm długości i 15cm głębokości wykonany ze sklejki.  Wymiar całości 60-70cm x 100-105cm  Okres gwarancji 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **88.** | 0.48 Sala Integracji Sensorycznej | Kabina do terapii integracji sensorycznej | 1 szt. | Kabina zawiera: 1x zawiesie drabinka - wykonana z drewnianych sześciu szczebli min 28cm szer. z możliwością obciążenia max 50kg o długości min 190/200cm 1x zawiesie hamak typu kropla z włókna poliestrowego wys. min 135cm , średnica 65/75cm obciążeniem max 80/90kg hamak posiada wąskie wejście 1x zawiesie piłka o średnicy min 30/35cm o obciążeniu max 50/55kg z regulacją wysokości, zaś długość minn 155/165cm 1x zawiesie gniazdo z materiałem na rzepy o średnicy min 100/110cm z reg. wysokości wys. max 170cm obciążenie max 70/80kg  1x zawiesie typu walec wymiar 30/35cm x 85/90cm długość lin min 85/95cm możliwość obciążenia max50/60kg  2x przedłużająca lina śr10/12mm do obciążenia max 120/150kgo długości min 70/80cm 1x lina do wspinania się dł min 195/200cm, wyposażona w 4 okrągłe elementy do wspinania się o średnicy min 10cm 2x krętlik niklowany 60 mm z ruchem rotacyjnym  1x piłka jeżyk średnica 20/25cm 1x piłka 75 cm jedna półkula pokryta jest wypustkami, a druga półkula - gładka. 1x drewniana deska do balansowania typu równoważnia wykonana z sklejki min 18mm o wym 47/50cmx20/25cm, oraz do deski wałek 20/25cm grubość 4/6cm oraz stelaż kabiny terapeutycznej  Stelaż o wymiarach 220/230 x 220/230 x 250/260 cm na 4 nogach w górnej części w górnej części kabiny dwie dodatkowe belki na których można zamontować zawiesia. Zawiesia montowane na prowadnicach w której są wózki min 2 wózki na jednym torze, oraz min 4 na drugim na każdym znajduje się karabińczyk z szelką. W każdym narożniku stelaża w górnej części z każdej strony zastrzał/wspornik wzmacniający konstrukcję. Nogi kabiny zabezpieczone pianką z tkaniną PCV wykonane z profili kwadratowych min8/10cm . Kabina montowana do podłoża za pomocą śrub, każda śruba zabezpieczona kolorową zatyczką . Konstrukcja pozwala na maksymalne obciążenie min 250/300kg Produkt posiada certyfikat zgodny z PN EN 913:2019-03- dokument dokument do oferty Kabina wypełniona materacami łączonymi na rzep , wymiar jednego materaca 215/220cm x 105/110cm  Grubość 8/12cm  materace mają posiadać wycięcie na stelaż oraz mają być wyrobem medycznym klasy I Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 1041+A1:2013-12, PN-EN ISO 14971:2020-05, PN-EN ISO 15223-1:2017-02- dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **89.** | Wyposażenie żłobek-plac zabaw | Zestaw - plac zabaw | 1 szt. | Urządzenie na plac zabaw dla dzieci w wieku od jednego do szóstego roku życia.   Opis konstrukcji • Podwójna zjeżdżalnia na wysokości 60 cm, wyposażona w boczne burty zabezpieczające dzieci podczas zjazdu. • Domek z dwuspadowym dachem, który posiada dwie ścianki – ściankę bulaj oraz ściankę zegar. • Podest główny na wysokości 60 cm, o wymiarach 90x90 cm, wsparty na czterech słupach. • Za domkiem znajduje się: o Trójkątny podest na wysokości 45 cm, o wymiarach 90x64 cm. o Przy tym podeście znajduje się ścianka dwustronna memory, posiadająca ruchome klapki, które odsłaniają frezowane wzory.  • Kolejny podest trójkątny na wysokości 30 cm, o wymiarach 90x64 cm. o Przy nim znajduje się kwadratowy podest o wymiarach 90x90 cm. o Obok umiejscowiona jest ścianka z kołami zębatymi, która zawiera ruchomy klucz, a obok niego znajdują się trzy koła zębate utopione w pleksi oraz jeden wystający element, który wprawia w ruch resztę mechanizmu. • Kwadratowy podest 90x90 na wysokości 15 cm. o Przy nim znajduje się ścianka z kwiatkiem, która posiada sześć otworów wypełnionych kolorową pleksą, element manipulacyjny do przesuwania oraz frezowane wzory • Kwadratowy podest 90x90m na wysokości 30 cm.o Przy nim znajduje się tablica do rysowania, która jest dwustronna, czarna, oraz posiada cztery dodatkowe figury na powierzchni tablicy. • Piaskownica ośmiokątna posiada cztery ścianki:1. Pierwsza ścianka posiada kuchnię z blatem, dwiema miskami, dwoma otworami, dwiema półkami i tablicą do rysowania. Z drugiej strony tej tablicy znajduje się figura dekoracyjna. 2. Druga ścianka składa się z dwóch pionowych desek, elementów pleksi oraz pojemnika na piasek, przez który przesypywany materiał wprawia w ruch element w kształcie gwiazdy. Posiada również pojemnik z półką do przesiewania piasku. Z drugiej strony ścianki znajdują się napis lub litery. 3. Trzecia ścianka zawiera elementy do przesypywania piasku oraz blat z metalową rurą do przesypywania i frezowane wzory na grabki i łopatki. Z drugiej strony znajduje się pięć okrągłych ruchomych elementów. 4. Czwarta ścianka jest dwustronna, zawiera frezowane otwory do manipulacji oraz tor do przesuwania elementów. Materiały • Słupy nośne: Stal nierdzewna, średnica 76,1 mm., • Podesty: Antypoślizgowa płyta HPL 12 mm osadzona na metalowym stelażu. • Elementy pleksi: Transparentne i kolorowe, grubość 3 mm.,• Panele dachowe i zabezpieczające: Wysokociśnieniowy polietylen (HDPE) 15 mm. • Zjeżdżalnie: Ślizg wykonany ze stali nierdzewnej 2 mm, boki z HDPE 15 mm.,• Bulaj: Poliwęglan o średnicy 500 mm., • Łączniki i okucia: Stal nierdzewna odporna na warunki atmosferyczne i UV.,• Kotwiczenie: Słupy osadzane bezpośrednio w gruncie, zgodnie z instrukcją montażu. Wymiary i strefa bezpieczeństwa, • Wymiary urządzenia: 4,25 m x 3,78 m x 2,54 m. • Strefa bezpieczeństwa: 38 m², obwód 23 m.,• Maksymalna wysokość upadku: 1 m. Kolorystyka i wykończenie Urządzenie dostępne jest w odcieniach żółtego i zielonego. Panele zawierają frezowane wzory.  Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 - dokument do oferty.  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **90.** | Wyposażenie żłobek-plac zabaw | Zestaw - plac zabaw | 1 szt. | Laboratorium piasku to urządzenie na plac zabaw dla dzieci w wieku od jednego do szóstego roku życia.   Opis konstrukcji Urządzenie składa się z kilku elementów: Blaty robocze: Dolny blat na wysokości 42 cm, w kształcie prostokąta, wsparty na czterech nogach. Górny blat na wysokości 53 cm, w kształcie trójkąta, podparty na dwóch nogach. Blacik z otworami na wysokości 62 cm, zamocowany na górnym blacie. Posiada cztery okrągłe otwory, przez które można przesypywać piasek. Wszystkie blaty posiadają zaokrąglone narożniki. Ścianka manipulacyjna: Umieszczona na wysokości od 42 cm do 89 cm, wykonana z panelu HDPE. Posiada otwór umożliwiający przesypywanie piasku. Zsyp na piasek: Ukośna zjeżdżalnia do piasku prowadząca z górnego blatu do dolnego, wykonana z tych samych materiałów co blaty. Sitko do piasku: Znajduje się na wysokości 42 cm, wykonane ze stali nierdzewnej i rozciąga się od tej wysokości aż do samej ziemi. Mini piaskownica: Otwór w blacie na wysokości 42 cm, pod którym znajduje się kolejny blat.  Materiały: Słupy nośne: Okrągłe o średnicy 33,7 mm, wykonane ze stali nierdzewnej. Panele: Wysokociśnieniowy polietylen (HDPE) o grubości 15 mm. Łączniki: Poliamid PA6 z gumową wkładką. Sitko do piasku: Stal nierdzewna. Okucia i łączniki: Stal nierdzewna odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Kotwiczenie: Słupy osadzane w gruncie na głębokości 40 cm. Wymiary i strefa bezpieczeństwa Wymiary urządzenia: 1,32 m x 1,26 m x 0,89 m. Strefa bezpieczeństwa: 4,33 m x 4,31 m (powierzchnia 14,9 m²). Maksymalna wysokość upadku: 0,63 m. Kolorystyka i wykończenie - urządzenie  w odcieniach zielonego i żółtego. W panelach znajdują się frezowane wzory wraz z dwoma  manipulacjami przesuwnymi.  Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **91.** | Sala SI 047-Pomoce | Pomoc terapeutyczna | 2 szt. | Drabinki gimnastyczne z zaczepami do montowania do ścian z lakierowanego drewna, wymiary min. 180-185 x 255-260cm   Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 913+A1:2022-02 - dokument do oferty   Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **92.** | 0.48 Sala Integracji Sensorycznej | Dysk rehabilitacyjny | 1 szt. | Okrągły dysk rehabilitacyjny o średnicy 30-32cm x 5-7cm wraz z umocowanym na środku liną o długości 2m z regulacją oraz możliwym obciążeniem min 70kg  Posiada certyfikat zgodności wyrobu medycznego - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **93.** | 0.48 Sala Integracji Sensorycznej | Huśtawka | 1 szt. | Podwieszane prostokątne siedzisko wykonane z sklejki 25mm, rozmiar 115-120x 75-80cm wypełnione pianką i tkaniną PCV. Siedzisko połączone z linami w 4 skrajnych punktach, liny posiadają zakres regulacji od min 178-237cm ,  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 913+A1:2022-02 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **94.** | 0.48 Sala Integracji Sensorycznej | Drabinka | 4 szt. | Drabinka z zaczepami do montowania do ścian z lakierowanego drewna wymiary min 90-95 x 255-260cm   Posiada certyfikat zgodny PN-EN 12346:2001, PN-EN 913+A1:2022-02 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **95.** | Sala SI 047-Pomoce | Pomoc sensoryczna | 1 szt. | Panel dodatkowy do ścianki gimnastycznej w formie szerokiego panelu z ruchomymi rolkami min. 30-35 sztuk. Rolki pokryte siwą pianką. Panel wykonany ze sklejki o grubości min 24mm. W górnej części panela zaczep umożliwiający zawieszenie na drążku (min. 5-7cm średnica otworu). Całość o wymiarze 60-62 x 11-13cm x 240-245cm, obciążenie do 90 kg.  Produkt zgodny z PN-EN 913+A1:2022-02 , posiada certyfikat PN-EN 913+A1:2022-02 oraz atest higieniczny - dokumenty do protokołu odbioru  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **96.** | Sala SI 047-Pomoce | Skrzynia | 1 szt. | Skrzynia gimnastyczna duża z pokrywą wyposażoną w miękki materac o wym. 70/75 x 70/75 cm, pokryty trwałą tkaniną PCV. Skrzynia wykonana ze sklejki o gr. min. 25 mm. Z każdej strony 3 przestrzenie do zawieszania kładek. Wielkość skrzyni min. wym. 93/95 x 93/95 x 63/65 cm.  Certyfikat Produkt posiada atest higieniczny - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **97.** | Sala SI 047-Pomoce | Lina | 1 szt. | Lina o długości 30-35cm rozciągliwa do 55-60cm typu bungee zapobiegająca "szarpnięciu", wyposażona w "taśmę bezpieczeństwa" zabezpieczającą przed nadmiernym obciążeniem, maksymalne obciążenie 30 kg.  Produkt posiada deklarację zgodności z Dyrektywą MDD/93/42/EEC - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **98.** | Sala SI 047-Pomoce | Panel gimnastyczny | 1 szt. | Ścianka wspinaczkowa z otworami, panel dodatkowy do ścianki gimnastycznej w formie szerokiego panelu z min. 6 otworami oraz 12 wystającymi drewnianymi wałeczkami - otwory i wałki rozmieszczone po całym panelu. Całość wykonana z sklejki 18mm, zaś boki wzmacniające o grubości min. 24mm. W górnej części zawiera zaczepy min. 5-7cm średnica do podparcia o drążki. Całość o wymiarze 80-82 x 11-13cm x 230-235cm, obciążenie do 90 kg.  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 913+A1:2022-02 - dokument do oferty   Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **99.** | Sala SI 047-Pomoce | Panel gimnastyczny | 1 szt. | Siatka do wspinania z ramą - panel dodatkowy do ścianki gimnastycznej w formie szerokiego panelu ramy wykonanej z sklejki 18-25mm, wewnątrz wypełniony liną na 6 poziomach i 2 kolumnach, na przecięciach lin łączniki w formie kul. W górnej części zawiera zaczepy min. 5-7cm średnica do podparcia o drążki. Całość o wymiarze 80-82 x 11-13cm x 230-235cm, obciążenie do 90 kg.  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 913+A1:2022-02 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **100.** | Sala SI 047-Pomoce | Pomoc sensoryczna | 1 szt. | Fakturowy tor - deseczka z fakturowym wykończeniem, pokrytej na całej długości pianką pokrytą PVC, tor wykonany z sklejki min. 18mm o długości min. 95-100cm, po bokach otwory do zawieszenia lub połączenia w tor.   Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 71-1 - dokument do oferty   Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **101.** | Sala SI 047-Pomoce | Pomoc sensoryczna | 1 szt. | Fakturowy tor - deseczka z fakturowym wykończeniem min. 8 drewnianych poprzeczek zaokrąglonych, tor wykonany z sklejki min. 18mm o długości min. 95-100cm po bokach otwory do zawieszenia lub połączenia w tor.   Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 71-1 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **102.** | Sala SI 047-Pomoce | Pomoc sensoryczna | 1 szt. | Fakturowy tor - deseczka z fakturowym wykończeniem, po całej długości wyfrezowany wzór kratki, całość wykonana z sklejki min. 18mm o długości min. 95-100cm, szerokość 10-12cm po bokach otwory do zawieszenia lub połączenia w tor.  Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 71-1 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **103.** | Sala SI 047-Pomoce | Drewniane podstawy | 1 szt. | Drewniane prostokątne podstawy wykonane z drewna bukowego o wymiarze 27-30cm x 12-15cm grubość min. 5 cm  Podstawy posiadają w pionie i poziomie wystające kołki dzięki któremu są dostosowane do montowania i łączenia się ze sobą torów/kładek. W skład zestawu wchodzi 5 szt. podstaw.  Produkt posiada certyfikat zgodny z normą WE 2016/2031 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **104.** | Sala SI 047-Pomoce | Pomoc terapeutyczna | 1 szt. | Miękkie tęczowe wyspy - pomoc terapeutyczna w formie okrągłych kolorowych podestów, wykonane z tworzywa miękkiego pokryte antypoślizgową gumą. W różnych kolorach i fakturze, z możliwością nakładania na siebie. W zestawie sześć okręgów w 3 rozmiarach i 3 różnych fakturach z możliwością obciążenia go min. 75kg, wraz z torbą. 1- w rozmiarze 10-14cm x 35-42cm  2- w rozmiarach 6-9cm x 25-30cm  3- w rozmiarach 10-15cm x 30-35cm od 3 lat.  Produkt posiada deklarację zgodności CE - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **105.** | Sala SI 047-Pomoce | Pomoc terapeutyczna | 1 szt. | Okrąg rehabilitacyjny z antypoślizgowym spodem o średnicy 38-40cm i wys. 8cm, wykonany z gumy.  Produkt posiada deklarację zgodności z normą REACH - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **106.** | Sala SI 047-Pomoce | Pomoc sensoryczna | 1 szt. | Huśtawka nożna - pomoc dydaktyczna do balansowania ciała i koordynacji ruchowej, element w całości wykonany z tworzywa sztucznego wraz z antypoślizgiem z gumy, obciążenie do 70-80 kg , wymiary 50/60cm x 20 / 25cm. Produkt posiada deklarację zgodności z Dyrektywą 2009/48/EC , PN-EN 71-1:2014, PN-EN 71-2:2011+A1:2014, PN-EN 71-3:2013+A1:2014 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **107.** | Sala SI 047-Pomoce | Pomoc sensoryczna | 1 szt. | Drabinka składająca się z 10 szczebli wykonanych z tworzywa sztucznego, połączonych na stałe taśmą o długości min. 4 metry, powyżej 3 lat.  Produkt posiada deklarację zgodności CE - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **108.** | Sala SI 047-Pomoce | Pomoc sensoryczna | 1 szt. | Komplet stóp w formie szczudeł w kształcie bajkowych wzorów wraz z umocowanymi sznurkami o dł. 65-70cm. Wymiar 10-15cm o wys. 7-10cm, wykonane z drewna. Od 3 lat.  Produkt posiada deklarację zgodności CE - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **109.** | Sala SI 047-Pomoce | Pomoc sensoryczna | 1 szt. | Letnie narty - dwie podstawki do założenia na buty do użytku jednej lub dwóch osób, z możliwością łączenia. Każda podstawka wyposażona w rączkę, sznurek i zaczepy regulowane. Wymiar 37-40cm x 12-14cm x 2-5cm. Od 3 lat.  Produkt posiada deklarację zgodności CE - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **110.** | Sala SI 047-Pomoce | Pomoc sensoryczna | 1 szt. | Mata z kieszeniami o długości min. 200/210cm, szerokość 35/40cm składająca się z 5 kwadratowych elementów połączonych na rzep lub zatrzaski, każdy z elementów posiada kieszeń do uzupełnienia. Wykonana z trakinypoliestrowej. Od 3 lat.   Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **111.** | 0.48 Sala Integracji Sensorycznej | Podwieszka trapezan | 1 szt. | Drążek o dł. 55-60cm zakończony dwoma trójkątnymi uchwytami rehabilitacyjnymi wraz zamocowanymi na końcach linami o długości 1,5-2m z regulacją oraz możliwym obciążeniem min 70kg  Posiada certyfikat zgodności wyrobu medycznego - dokument do oferty    Okres gwarancji 24 m-ce  Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **112.** | 0.48 Sala Integracji Sensorycznej | Ławka gimnastyczna | 4 szt. | Ławka gimnastyczna z zaczepem na drabinkę z lakierowanego drewna iglastego wyposażona w wsporniki stalowe łączące elementy ławki oraz niebrudzące stopki z gumy; krawędzie płyty, belki oraz nóg są zaokrąglone. Po odwróceniu belka ławki o szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia, wysokość min 30cm . Długość ławeczki 2 m,  Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 913+A1:2022-02 - dokument do oferty   Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **113.** | 0.48 Sala Integracji Sensorycznej | Roller z uchwytami | 2 szt. | Maksi roller z uchwytami, wymiar 35/40cm x 35/40cm x 60/65cm obciążenie minimum 70kg  Produkt posiada deklarację zgodności z normą PN EN 71-1:2011+A3:2014, PN-EN3 71-2:2011+A1:2014, PN-EN 71-3:2013 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce  Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **114.** | 0.48 Sala Integracji Sensorycznej | Trampolina | 1 szt. | Trampolina składana o średnicy 100-110cm , wysokości 20-25cm na 4 stabilnych nogach obciążenie do min 42kg , na bokach min 10cm kołnierz chroniący.  Produkt posiada deklarację zgodności CE - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **115.** | 0.56 sala żłobkowa ŻÓŁTA | Ścianka sensoryczna | 1 szt. | ścianki sensoryczne - 2 sztuki składające się w jeden obraz obydwa wykonane z sklejki  1 część zawiera: przesuwane , drążek, lustro , fakturowane szkło, piankowe kształty ruchome, fakturowana trawka i odczepiane na zatrzaski materiały, wymiar 135x 120 cm - +/-5cm  2 część zawiera : pałeczkę do wystukiwania, 6 ruchomych elementów sensorycznych każdy wypełniony inną zawartością, 2x przesuwane, bawełniane elementy mocowane na zatrzaski, szklane ruchome koło  wymiar 150 x 100cm +/- 5cm   Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 71-2+A1:2014-06, PN-EN 71-3+A1:2014-12, PN-EN 71-3:2013+A2:2017-12 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **116.** | 0.29 SALA PRZEDSZKOLNA - Biedronki sala3 dodatkowe | Skrzynia | 1 szt. | Skrzynia wykonana z płyty 18mm wraz z dnem w kolorze białym, pod dnem skrzynia zawiera 4 kółka plastikowo kauczukowe z hamulcami Front skrzyni wykonany z dłuższej płyty 18mm MDF foliowanej w kolorze LIMONKOWYM - uchwyt wpuszczony.   Wymiar skrzyni wewnątrz 65/70cm x 30/35cm x wys.25-30cm Wymiar frontu : 72/75 x 35/40cm   Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **117.** | 0.29 SALA PRZEDSZKOLNA - Biedronki sala3- dodatkowe | Skrzynia | 1 szt. | Skrzynia wykonana z płyty 18mm wraz z dnem w kolorze białym, pod dnem skrzynia zawiera 4 kółka plastikowe z wykończeniem kauczukowo/gumowym (nie plastikowe) z hamulcami  Front skrzyni wykonany z dłuższej płyty 18mm MDF foliowanej w kolorze BIAŁYM - uchwyt wpuszczony.  Wymiar skrzyni wewnątrz 65/70cm x 30/35cm x wys.25-30cm  Wymiar frontu: 72/75 x 35/40cm   Produkt posiadać certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **118.** | 0.30 sala PRZEDSZKOLNA Ślimaki sala1 | Materac | 1 szt. | Materac składany z trzech części połączonych ze sobą w odcieniach ciemnoszarym , wykonana jako medyczna kształtka rehabilitacyjna wykonany z tkaniny PCV – wolną od ftalanów, trudnopalną zgodnie z normami PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2, odporną na ścieranie: wymiary min 180/200cm x 60/70cm 5/10 cm grubości  Produkt posiada dokument Atest PZH, oraz Certyfikat Oeko-Tex Standard 100, CPSIA, GB 18401:2010, ISO 17050-1 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **119.** | 0.25 SALA PRZEDSZKOLNA - Motyle sala 2 | Materac | 1 szt. | Materac 3-częściowy z PCV składany z wystającymi elementami np.. nóżkami, uszkami i łapkami przedstawiającą bajkową postać np.. Kurkę misia w kolorach jasnego beżu Wymiary bez wystających aplikacji poza obrys 180/2190 cm x 80/90cm x 5/7 cm  Produkt posiada certyfikat oekotex oraz atest PZH - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **120.** | 0.29 SALA PRZEDSZKOLNA - Biedronki sala 3 | Materac | 2 szt. | Materac 3-częściowy z PCV składany z wystającymi elementami np. nóżkami, uszkami i łapkami przedstawiającą bajkową postać misia w kolorze niebieskim, wymiary 190/210 cm x 110/120cm x 5/7 cm   Produkt posiada certyfikat oekotex oraz atest PZH - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce  Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **121.** | 0.48 Sala Integracji Sensorycznej | Materac gimnastyczny | 6 szt. | Materac o grubości 2-3cm z możliwością złożenia na 3 części o wymiarze 155-160x 60-65cm  Posiada certyfikat zgodności wyrobu medycznego - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **122.** | 0.48 Sala Integracji Sensorycznej | Mata | 1 szt. | Maty min. 6 elementów wym. 30-35cm o grubości 2-3 cm sensoryczne z wyżłobieniami z materiału TPE  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **123.** | 0.56 sala żłobkowa ŻÓŁTA | Materace | 2 szt. | Szare materace z tkaniny PCV na końcu dodatkowo z wystającymi elementami trawy mocowany na rzep o wymiarach 130/140cm x 50/55cm , 5/7cm grubości   Zawiera atest higieniczny PZH- dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **124.** | 0.56 sala żłobkowa ŻÓŁTA | Materac | 1 szt. | Materac wykonany z tkaniny PCV wypełniony pianką.  Wymiar materaca 110/115cm x 55/60cm x 14/20cm  Produkt posiada Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **125.** | 0.30 sala PRZEDSZKOLNA Ślimaki sala1 | Łóżeczko | 20 szt. | Łóżeczko dla dzieci łóżeczka o wymiarze 130-135cm wysoki na 12-15cm szeroki 55-58cm. Możliwość sztaplowania łóżeczek. Stelaż łóżka wykonana z metalu zaś podłoże z tworzywa sztucznego ala siatka przepuszczająca powietrze wraz z 4 plastikowymi nogami w kolorze niebieski,  Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 716-1+AC:2019-07- dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **126.** | 0.30 sala PRZEDSZKOLNA Ślimaki sala1 | Wózek na łóżeczka | 2 szt. | Wózek na 16 łóżeczek wymiary pasujące do leżaków min 130/135cm x 55/60cm wys. 10/12cm  wykonany z rury metalowej - stalowej 18/20mm, kolor biały  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 716-1+AC:2019-07 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **127.** | żłobek | Leżaczek bujaczek malucha | 4 szt. | Metalowa konstrukcja wykonana ze stalowych rurek, umożliwiająca bujanie leżaka, wyposażony w pałąk z 3 wiszącymi zabawkami, ma możliwość regulacji oparcia, posiada trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, maksymalne obciążenie 18 kg, wymiary 46 x 65 x 49 cm  Produkt posiada deklarację zgodności CE - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **128.** | żłobek | Leżaczek bujaczek malucha ze stolikiem | 4 szt. | Metalowa konstrukcja wykonana ze stalowych rurek, umożliwiająca bujanie leżaka, wyposażony w pałąk z 2 wiszącymi zabawkami -małpką i żyrafą oraz demontowalny stolik , ma możliwość regulacji oparcia, posiada trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, maksymalne obciążenie 18 kg, wymiary 45 x 80 x 65 cm   Produkt posiada deklarację zgodności CE - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **129.** | żłobek | Łóżeczko przedszkolne szare | 15 szt. | Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze,  Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nóżki łóżeczka, Wym. 132,5 x 59 x 12 cm, maksymalne obciążenie 60 kg   Produkt posiada certyfikat zgodny z normą PN-EN 716-1+AC:2019-07 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **130.** | żłobek | Łóżeczko przedszkolne niebieskie | 15 szt. | Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze,  Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nóżki łóżeczka, Wym. 132,5 x 59 x 12 cm, maksymalne obciążenie 60 kg   Produkt posiada certyfikat zgodny z normą PN-EN 716-1+AC:2019-07 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **131.** | 0.30 sala PRZEDSZKOLNA Ślimaki sala1 | Przesuwanka - aplikacja ścienna | 1 szt. | Ścienna aplikacja z min 4 torami typu zygag oraz 4 uchwytami, wykonana z płyty mdf w kolorze biało niebieskim z motywem górskim , szczyty 3 wierzchołki na jednej z gór pokryta część lustrem bezpiecznym  Wymiar min 150-155cm x 105-110cm  Produkt posiada dokument zgodny z EN 71-1: 2014+A1:2018, EN 71-2: 2020, EN 71-3:2019+ A1:2021- dokumenty do protokołu odbioru  Okres gwarancji 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **132.** | 0.30 sala PRZEDSZKOLNA Ślimaki sala1 | Tablica | 4 szt. | Sucho ścieralna magnetyczna tablica o wymiarze 75x118 cm, grubość 1 cm,  montaż na ścianie  Produkt posiada certyfikat zgodny z normą PN-EN 14434:2010 – dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **133.** | 0.50 Gabinet Dyrektora | Tablica | 1 szt. | Tablica grubość 10mm o powierzchni magnetycznej sucho ścieralnej w kolorze zielonym o rozmiar 100/150 mmm  Produkt posiada certyfikat zgodny z normą PN-EN 14434:2010 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **134.** | 0.51 Pomieszczenie Księgowej DODATKOWE | Tablica | 2 szt. | Korkowa tablica z aluminiową ramą o wymiarach min 100 x 200 cm , wnętrze szare   Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1434:2010 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **135.** | 0.51 Pomieszczenie Księgowej DODATKOWE | Tablica | 1 szt. | Korkowa tablica z aluminiową ramą o wymiarach min 90 x 120 cm , wnętrze szare   Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1434:2010 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **136.** | 0.56 sala żłobkowa ŻÓŁTA | Tablica | 4 szt. | Tablica magnetyczna suchościeralna w metalowej ramie, wymiary 100x150cm  Produkt zgodny z Dyrektywa 2009/48/EC, EN 71-1:2014, EN 71-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2013+A1:2014 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **137.** | 0.53 SZATNIA/WÓZKOWNIA | Tablica | 2 szt. | Korkowa tablica z drewnianą ramą o wymianach min 1m x 2m  Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 434:2010 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **138.** | 0.29 SALA PRZEDSZKOLNA - Biedronki sala3-dodatkowe | Aplikacja ścienna | 2 szt. | Dekoracja montowana na ścianie wykonana z materiału wyciszającego pomieszczenie w kolorze zielonym w kształcie listka z tworzywa PET, listek z motywem 3d wystającymi elementami budowy liścia nerwu głównego i bocznych, montowane do ściany za pomocą kleju o wymiarach min szerokość 40-45cm wysokość 75-70cm o grubości 3 cm  Produkt posiada dokument zgodny z OEKTO-TEXPN-EN 13501-1+A1:2010, REACH - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **139.** | 0.56 sala żłobkowa ŻÓŁTA | Aplikacja ścienna | 1 szt. | Aplikacja ścienna wykonana z filcu i HDF - to stymulowania sensorycznego - aplikacji w kształcie drzewa z 3 koronami o wymiarach min 130/150cm x 160 /165cm wraz z 3 dodatkowymi elementami zwierzątek o wymiarach min 14/30cm   Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **140.** | 0.56 sala żłobkowa ŻÓŁTA | Aplikacja ścienna | 4 szt. | Dekoracja montowana na ścianie wykonana z materiału w kolorze szarym w kształcie chmurki z tworzywa PET, można na nich zawieszać prace plastyczne za pomocą pinezek , montowane do ściany za pomocą kleju o wymiarach min szerokość 150-155cm wysokość 85-90cm o grubości 1,5 cm  Dekoracja służy także jako wyciszenie pomieszczeń  Produkt posiada dokument zgodny z OEKTO-TEXPN-EN 13501-1+A1:2010,REACH - dokument do oferty   Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **141.** | 0.55 I 0 54 sala żłobkowa ZIELONA | Aplikacja ścienna | 1 szt. | Ścienna aplikacja o grubości min 9/12mm składająca się 3 elementów , konar drzewa w kolorze drewna z min 2 gałęziami oraz min 2-3 koronami w kolorze zieleni, korony wykonane z recyklingu materiał "PET"   wymiar drzewa: 225/230 x 250/260 cm.   Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 71-2:2021-05 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **142.** | 0.55 I 0 54 sala żłobkowa ZIELONA | Panel ścienny | 2 szt. | Panel ścienny lub stolikowy wykonany z sklejki w kształcie fali/trawy z wyfrezowanym wzorem , wewnątrz panelu wyplenienie z cekin które po przesunięciu ręką zmieniają kolor/odcień, wymiar 60/65cm x 30/40cm   Produkt posiada deklarację zgodności CE - dokument do oferty Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **143.** | 0.55 I 0 54 sala żłobkowa ZIELONA | Aplikacja ścienna | 2 szt. | Ścienna Aplikacja z płyty hdf przedstawiająca ptaka , w odcieniach niebieskiego brązu , częściowo wykonany z filcu, wymiar min 30/35cm x 15/20cm   Produkt posiada certyfikat potwierdzający zgodność produktu z Dyrektywą 2006/121/WE, Dyrektywą 67/548/EWG, REACH - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **144.** | 0.55 I 0 54 sala żłobkowa ZIELONA | Aplikacja ścienna | 1 szt. | Aplikacja ścienne wykonana z filcu i HDF - to stymulowania sensorycznego - aplikacji w kształcie niedźwiedzia o wymiarach min 75/80cm x 40/45 cm   Produkt posiada deklarację zgodności z normą REACH - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | |  | | |
| **145.** | 0.55 I 0 54 sala żłobkowa ZIELONA | Aplikacja ścienna | 1 szt. | Ścienna Aplikacja z płyty hdf przedstawiająca dzikie zwierzę sarna, w odcieniach brązu, tułów wykonany z filcu, wymiar min 50/55cm x 75/80cm   Produkt posiada certyfikat potwierdzający zgodność produktu z Dyrektywą 2006/121/WE, Dyrektywą 67/548/EWG, REACH - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | |  | | |
| **146.** | 0.55 I 0 54 sala żłobkowa ZIELONA | Panel ścienny | 1 szt. | Panel ścienny z płyty mdf o gr. 15 mm w kształcie konia przesuwankę z 8 kolorowymi koralikami z przesuwanką, wraz z dźwignią oraz 4 zębatki odstaje od ściany na 5 cm ,wym. 35-40cm x 55-60 cm  Produkt posiada deklarację zgodności CE - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | |  | | |
| **147.** | 0.55 I 0 54 sala żłobkowa ZIELONA | Panel ścienny | 1 szt. | Panel ścienny z płyty mdf o gr. 15 mm w kształcie żyrafy wyposażona w puzzle do przesuwania 16 elementowe na które składają się 4 obrazki po 5 cm odstaje od ściany na 3 cm wym. 35-40cm x 55-60 cm  Produkt posiada deklarację zgodności CE - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **148.** | 0.55 I 0 54 sala żłobkowa ZIELONA | Panel ścienny | 1 szt. | Panel ścienny z płyty mdf o gr. 15 mm w kształcie żabki w formie liczydła z 50 koralikami o śr. minimum 3 cm i gr. minimum 1,5 cm o na 5 metalowych prętach o śr. minimum 0,4 cm. po 10 koralików w każdym z 5 kolorów umieszczonych, odstaje od ściany na 4,5 cm. , wym. 35-40cm x 55-60 cm.  Produkt posiada deklarację zgodności CE - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | |  | | |
| **149.** | 0.53 SZATNIA/WÓZKOWNIA | Panel ścienny | 1 szt. | Ścianka manipulacyjna wykonana z sklejki bukowej 18mm przedstawiające kwiatki z co najmniej 7 elementami sensorycznymi typu przesuwanka, suwak, lusterko materiały sensoryczne pcv i futerka, listki i kwiatki elementy do nauki zapinana na zatrzaski. Montowany na ścianie o wymiarach w tolerancji 120cm/130cm x 100/120cm.   Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 71-2+A1:2014-06, PN-EN 71-3:2013+A2:2017 - dokument do oferty   Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | |  | | |
| **150.** | 0.53 SZATNIA/WÓZKOWNIA | Panel ścienny | 1 szt. | Manipulacyjny panel z bajkowymi wzorami kwiatów z elementami sensorycznymi, przesuwanką na drucie, listki z tkaniny pcv odczepiane w dwóch kwiatach wraz z płatkami, przesuwanka z drewnianymi uchwytami - 2szt., koło z fakturowanym elementem pluszu przesuwanka całość wykonana z sklejki długość 120/130cm x 110/120cm  Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 71-2+A1:2014-06, PN-EN 71-3:2013+A2:2017 - dokument do oferty   Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | |  | | |
| **151.** | 0.53 SZATNIA/WÓZKOWNIA | Panel ścienny | 1 szt. | Manipulacyjny panel z bajkowymi wzorami drzewami z min 2 koronami z elementami sensorycznymi, przesuwanką na drucie, listki z tkaniny pcv odczepiane  w dwóch koronach, przesuwanka z drewnianym uchwytem, drążek metalowy z materiałami z zapięciami piszczałka i owoc, całość wykonana z sklejki  Całość o wymiarach 130/140cm x 130/140cm  Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 71-2+A1:2014-06, PN-EN 71-3:2013+A2:2017 - dokument do oferty.  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **152.** | 0.30 sala PRZEDSZKOLNA Ślimaki sala1 | Dywan | 1 szt. | Dywan, obszyty od spodu bez użycia kleju i innych substancji utwardzających w całości runa, przędza pojedyncza, skład runa 100% PP heat-set frise. Jednolity kolor w odcieniach szarości. Wymiary minimalne 3x4m , wysokość runa min 7 mm.   Produkt posiada dokument potwierdzający klasyfikację ogniową zgodną z PN-EN 13501-1+A1:2010- dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **153.** | 0.25 SALA PRZEDSZKOLNA - Motyle sala 2 | Dywan | 1 szt. | Dywan, obszyty od spodu bez użycia kleju i innych substancji utwardzających w całości runa, przędza pojedyncza, skład runa 100% PP heat-set frise. Jednolity kolor w odcieniach ZIELONEGO Wymiary minimalne 3X4m , wysokość runa min 7 mm.  Okres gwarancji 24 m-ce  Produkt posiada dokument potwierdzający klasyfikację ogniową zgodną z PN-EN 13501-1+A1:2010 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **154.** | 0.29 SALA PRZEDSZKOLNA - Biedronki sala 3 | Dywan | 1 szt. | Dywan, obszyty od spodu bez użycia kleju i innych substancji utwardzających w całości runa, przędza pojedyncza, skład runa 100% PP heat-set frise. Jednolity kolor w odcieniach jasnoszarego, na krótszych bokach po 6 kwadratów w odcieniach zielono-niebieskim.  Wymiary minimalne 3X4m , wysokość runa min 7 mm.  Produkt posiada dokument potwierdzający klasyfikację ogniową zgodną z PN-EN 13501-1+A1:2010 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **155.** | 0.33 SALA PRZEDSZKOLNA - Żabki sala 4 | Dywan | 1 szt. | Dywan, obszyty od spodu bez użycia kleju i innych substancji utwardzających w całości runa, przędza pojedyncza, skład runa 100% PP heat-set frise. Jednolity kolor w odcieniach szarości. Wymiary minimalne 3x4m , wysokość runa min 7 mm.   Produkt posiada dokument potwierdzający klasyfikację ogniową zgodną z PN-EN 13501-1+A1:2010- dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap I: termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy |  |
| **156.** | 0.41, 0.42, 0.43 Gabinety specjalistów WRAZ Z SALA DODATKOWĄ 0.40 DODATKOWE | Dywan | 1 szt. | Dywan, obszyty od spodu bez użycia kleju i innych substancji utwardzających w całości runa, przędza pojedyncza, skład runa 100% PP heat-set frise. Jednolity kolor w odcieniach NIEBIESKIEGO W kształcie koła o średnicy 100cm , wysokość runa min 7 mm.   Produkt posiada dokument potwierdzający klasyfikację ogniową zgodną z PN-EN 13501-1+A1:2010 - dokument do protokołu odbioru  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **157.** | 0.41, 0.42, 0.43 Gabinety specjalistów WRAZ Z SALA DODATKOWĄ 0.40 DODATKOWE | Dywan | 1 szt. | Dywan, obszyty od spodu bez użycia kleju i innych substancji utwardzających w całości runa, przędza pojedyncza, skład runa 100% PP heat-set frise. Jednolity kolor w odcieniach ZIELONEGO W kształcie koła o średnicy 100cm , wysokość runa min 7 mm.   Produkt posiada dokument potwierdzający klasyfikację ogniową zgodną z PN-EN 13501-1+A1:2010 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **158.** | 0.41, 0.42, 0.43 Gabinety specjalistów WRAZ Z SALA DODATKOWĄ 0.40 DODATKOWE | Dywan | 1 szt. | Dywan, obszyty od spodu bez użycia kleju i innych substancji utwardzających w całości runa, przędza pojedyncza, skład runa 100% PP heat-set frise. Jednolity kolor w odcieniach SZAREGO W kształcie koła o średnicy 100cm , wysokość runa min 7 mm.   Produkt posiada dokument potwierdzający klasyfikację ogniową zgodną z PN-EN 13501-1+A1:2010 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | |  | | |
| **159.** | 0.41, 0.42, 0.43 Gabinety specjalistów WRAZ Z SALA DODATKOWĄ 0.40 DODATKOWE | Dywan | 1 szt. | Dywan, obszyty od spodu bez użycia kleju i innych substancji utwardzających w całości runa, przędza pojedyncza, skład runa 100% PP heat-set frise. Jednolity kolor w odcieniach PRZYGASZONEJ ZIELENI - np. oliwkowy W kształcie koła o średnicy 100cm , wysokość runa min 7 mm.   Produkt posiada dokument potwierdzający klasyfikację ogniową zgodną z PN-EN 13501-1+A1:2010 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **160.** | żłobek | Dywan szary w białe kropki | 1 szt. | Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza, pokryty środkiem uniepalniającym, wysokość runa: 7 mm, wymiar 3x4m.  Posiada Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **161.** | żłobek | Dywan jednokolorowy - zielony | 1 szt. | Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza, pokryty środkiem uniepalniającym, wysokość runa: 7 mm, wymiar 3x4m.  Posiada Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **162.** | 0.41, 0.42, 0.43 Gabinety specjalistów WRAZ Z SALA DODATKOWĄ 0.40 DODATKOWE | Lustro | 1 szt. | Bezpieczne lustro, z folią uniemożliwiającą stłuczenie na drobne elementy. Rama wykonana ze sklejki.  Wymiary powierzchni lustra 60/62 x 120/ 122 + rama  Produkt posiada certyfikat zgodny z normą PN-EN 1036-1:20008 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **163.** | WC 0.9, 0.46, 0.36, 0.27, 0.32, 0.35 | Lustro | 15 szt. | Lustro kwadratowe z ramką o wymiarze min 45-50cm  lustro o wymiarach min 40-45cm Grubość płyty foliowanej w kolorze żółtym min 1cm   Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 1036-2:2008 - dokument do oferty  Okres gwarancji 24 m-ce Termin dostawy: Etap I - 10 szt. - 30 dni od zawarcia umowy i Etap II - 5 szt. - do 30.11.2025 r. | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | |  | | |
| **164.** | żłobek | Lustro | 5 szt. | Lustro kwadratowe z ramką o wymiarze min. 45-50cm, lustro o wymiarach min. 40-45cm Grubość płyty foliowanej w kolorze żółtym min. 1cm   Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 1036-2:2008 - dokument do oferty   Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |
| **165.** | 0.56 sala żłobkowa ŻÓŁTA | Pojemnik | 12 szt. | Plastikowy pojemnik z pokrywą o wym. 34-36x23-25 wys. 20-25cm   Okres gwarancji 24 m-ce Etap II: termin dostawy do 30.11.2025 r. |  |

