Postępowanie nr: ZBRR.2710.9.2025.GK; załącznik nr 1

|  |  |
| --- | --- |
| NAZWA WYKONAWCY |  |
| ADRES |  |
| KRS: |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| TELEFON, FAKS |  |
| E-MAIL |  |

***FORMULARZ OFERTOWY***

Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią postępowania i załącznikami pn.: **Dostawa automatycznego mikrotomu z wibrującym ostrzem (wibratomu) dla Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie ich obsługi i eksploatacji.**  oświadczamy, że przedmiot zamówienia opisany szczegółowo w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, zobowiązujemy się zrealizować w zakresie ustalonym w umowie (**do ………….dni** od dnia podpisania umowy),za cenę ofertową:

**Tabela 1.**

|  |
| --- |
| **PLN** |
|  | cena ofertowa netto |  |
|  | Wartość podatku VAT (…....%)\*(iloczyn ceny ofertowej netto i stawki podatku VAT) |  |
|  | cena ofertowa brutto(suma ceny ofertowej netto i wartości podatku VAT) |  |
|  | Producent, typ oraz modelproponowanego urządzenia |  |

Słownie: ..................................................................................................................................... brutto

1. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy z załącznikami przedstawiony w zapytaniu ofertowym.
2. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
4. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Oświadczamy, że nie znajdujemy się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
6. Oświadczamy, że gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

 ………………………………… ………………………………………………….

**(miejscowość, data) (podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)**

 Postępowanie nr:ZBRR.2710.9.2025.GK

załącznik nr 2

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE**

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: **Dostawa automatycznego mikrotomu z wibrującym ostrzem (wibratomu) dla Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie ich obsługi i eksploatacji.**

Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy (nieużywany), nie powystawowy, i spełniał wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | Minimalne parametry wymagane | **Parametry oferowane****(wypełnia Oferent)**Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać.Wykonawca winien jest podać termin gwarancji w miesiącach (poz. 29.) |
| **A** | **B** | **C** |
| **Parametry techniczne**  |
|  |
|  | **Parametry techniczne automatycznego mikrotomu z wibrującym ostrzem** | **WYPEŁNIA WYKONAWCA:****Producent:****…………………………….****Model:****…………………………….****Nr katalogowy:****…………………………….**\*Bądź inne cechy jednoznacznie wskazujących na zaoferowany produkt…………………………………………. |
|  | Możliwość pracy w trybie cięcia w pełni automatycznego oraz półautomatycznego ze sterowaniem poprzez oddzielny panel. |  |
|  | Panel sterowania z wyświetlaczem LCD pozwalający obsługiwać co najmniej następujące funkcje:* oświetlenie LED oraz regulacja natężenia za pomocą pokrętła z minimum pięcioma stopniami.
* przełączanie trybu półautomatycznego i automatycznego
* wizualne wskazanie osiągnięcia granicznych pozycji wanny na bufor wraz z preparatem
* dokładne pionowe przesuwanie wanny na bufor wraz z preparatem poprzez użycie pokrętła z wyborem minimum trzech kroków 1µm, 10µm lub 100µm w trybie półautomatycznym.
* Wizualne wskazanie osiągnięcia granicznych pozycji ostrza.
* Zaprogramowana grubość cięcia wyświetlana stale na wyświetlaczu w czasie procesu cięcia.
* wybór trybu pracy – cięcie pojedyncze lub ciągłe. Wizualne wskazanie wybranego trybu.
* Ustawienia okna cięcia pozostają zapamiętane przy przełączaniu trybów z automatycznego na półautomatyczny i z powrotem. Możliwość wyłączenia ustawionego okna cięcia.
* włączanie i wyłączanie procesu cięcia.
* chwilowe przerwanie procesu cięcia i jego wznowienie lub definitywne zakończenie.
* zapisywanie zestawów parametrów dla minimum 8 Użytkowników
 |  |
|  | Minimalne zakresy parametrów pracy urządzenia:* ustawianie grubości cięcia dla trybu automatycznego w zakresie minimum od 0µm do 1000µm w krokach co 1µm.
* regulacja retrakcji co najmniej w zakresie 0 – 100µm, w skokach co 10µm, przy użyciu pokrętła.
* przesuwanie ostrza do tyłu i do przodu i regulacja szybkości co najmniej w zakresie od 1 do 5 mm/s, w skokach co 0,5 mm/s.
* regulacja amplitudy w zakresie 0 – 3 mm, w skokach co 0,05 mm.
* ustawianie okna cięcia, zakres od 0,5mm do 45mm.
* szybkości automatycznego cięcia co najmniej w zakresie 0,01 – 1,5 mm/s przy użyciu pokrętła
 |  |
|  | Minimalne wymagane wyposażenie:* wanienka na lód zakładana na zasadzie szuflady, wyposażona w oparcia dla rąk oraz magnetyczny system przytrzymywania wanienki na bufor
* wanienka na bufor wykonana z metalu, pojemność robocza 125ml, ze zintegrowanymi magnesami do mocowania w wanience na lód i magnetycznym uchwytem na krążki z preparatami
* minimum 1 krążek niekierunkowy na preparaty o wysokości 20mm
* minimum 1 krążek niekierunkowy na preparaty o wysokości 10mm
* minimum 1 krążek kierunkowy z możliwością pochylenia i wskazaniami pochylenia 0°, 5° i 10°
* minimum 1 kriomanipulator do przenoszenia krążków z preparatami
* pokrywa na wanienkę na bufor wykonana z pleksi
* osłona przeciw kurzowa
* minimum 1 butelka kleju cyjanoakrylanowego 10g
 |  |
|  | Możliwość cięcia preparatów biologicznych w buforze. |  |
|  | Całkowity pionowy ruch preparatu minimum 20mm |  |
|  | Całkowity zakres cięcia minimum 45mm |  |
|  | Orientacja preparatu – możliwy obrót o 360°. |  |
|  | Regulowany kąt przyłożenia noża. Dostępne minimum trzy pozycje: 15°, 18° i 21°. |  |
|  | Uchwyt na ostrza wymienne z możliwością montażu ostrzy przez różnych producentów oraz mocowania noży szafirowych. |  |
|  | Uchwyt na ostrza wymienne z możliwością stosowania tradycyjnej żyletki dwustronnej bez konieczności jej rozcinania. |  |
|  | Urządzenie wyposażone w szkło powiększające o powiększeniu przynajmniej 2x wraz z pokrywą na szkło oraz zintegrowaną szczeliną do podłączenia oświetlenia. |  |
|  | Urządzenie wyposażone w dodatkowy mechanizm służący do sprawdzenia optymalnej pozycji noża po wymianie oraz zminimalizowania pionowych wibracji ostrza.  |  |
| Inne |  |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy |  |  |  |
|  | Instalacja i szkolenie pracowników bez dodatkowych opłat |  |  |  |
|  | Oferowany renomowany serwis |  |  |  |

……………………………………. ………………………………………………………………………………………………….

**(miejscowość, data)  (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)**

 Postępowanie nr:ZBRR.2710.9.2025.GK;

Załącznik nr 3

…………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE**

Będąc upoważnionym do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu pn.:

**Dostawa automatycznego mikrotomu z wibrującym ostrzem (wibratomu) dla Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie ich obsługi i eksploatacji,**

oświadczam, że przedsiębiorstwo nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego, a także znajduje się w sytuacji finansowej i organizacyjnej pozwalającej na realizację przedmiotowego zamówienia.

 ……………………………………… ………………………………………………………………….

(miejscowość, data) (podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

Nr postępowania: ZBRR.2710.9.2025.GK,

Załącznik nr 4

**Zamawiający:**

**Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław**

**Wykonawca:**

|  |
| --- |
|  |

*Pełna nazwa/firma, adres,* w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**reprezentowany przez:**

|  |
| --- |
|  |

*Imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Na potrzeby prowadzonego przez Uniwersytet Wrocławski postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**Dostawa automatycznego mikrotomu z wibrującym ostrzem (wibratomu) dla Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie ich obsługi i eksploatacji,**

 oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu w niniejszym postępowaniu na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 w związku art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)1.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

1 Zamawiający, na podstawie przepisów art. 7.1 w związku art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach” wykluczy z postępowania:

1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

**Po wypełnieniu plik należy opatrzyć zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**