

**SKARB PAŃSTWA**

**31. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY w ZGIERZU**

**ZASTĘPCA KOMENDANTA**

**ppłk Sławomir JĘDRZEJEWSKI**

Zgierz, dnia 25 kwietnia 2025 r.

**Do Wykonawców**

**Dotyczy:** *V udzielenia odpowiedzi na zapytania Wykonawców - numer sprawy 60/ZP/25.*

1. Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust.   
   2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.   
   z 2024 poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego   
   z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu na:

***DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ ARTYKUŁÓW***

***I WYROBÓW MEDYCZNYCH***

***NR SPRAWY: 60/ZP/25***

w związku z powyższym, zamawiający 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy,   
ul. Konstantynowska 85, 95-100 Zgierz udziela następujących wyjaśnień:

**PYTANIE 1:**

***dot. Załącznik nr 1. Formularz cenowy***

*ZADANIE NR 47 - WÓZEK WIELOFUNKCYJNY – 1szt.*

1. *Czy Zamawiający dopuści wózek wielofunkcyjny po poniższych parametrach:*

*Wózek: szafka z 5-szufladami (wysokość frontów: 2x97mm; 1x156mm, 2x175mm)*

*WYPOSAŻENIE:*

*-1x wysuwany blat boczny,*

*- 2x szyna instrumentalna do zawieszanie wyposażenia dodatkowego*

*-1x uchwyt z pojemnikiem na ostre przedmioty*

*1x wysięgnik kroplówki z regulacją wysokości*

*1x uchwyt na butlę z tlenem*

*1x kosz na odpady*

*WYKONANIE:*

*- blat z tworzywa ABS w kolorze białym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm*

*- szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało, front lakierowany na kolor wg palety RAL, prowadnice szuflady z samodociągiem, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, wyposażona w uchwyt do prowadzenia*

*- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS w kolorze białym, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą*

*Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek w formie bryły o wymiarach ok. 54x40 mm [wysokość x szerokość], (oprócz kosz na odpady) z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm*

*Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 670x570x1000 mm*

*Wymiary szafki: 600x500x805 mm*

*Wymiary powierzchni użytkowej szuflad:*

*(przy wysokości frontów 2x97mm): 525x440x82 mm*

*(przy wysokości frontu 1x156mm): 525x440x141 mm*

*(przy wysokości frontów 2x175mm): 525x440x150 mm*

*[szerokość/głębokość/wysokość].*

***dot. Załącznik nr 1. Formularz cenowy***

1. *Czy Zamawiający dopuści wózek wielofunkcyjny po poniższych parametrach:*

*Wózek: szafka z 5-szufladami (wysokość frontów: 2x97mm; 1x156mm, 2x175mm)*

*WYPOSAŻENIE:*

*-1x wysuwany blat boczny,*

*- 2x szyna instrumentalna do zawieszanie wyposażenia dodatkowego*

*-1x uchwyt z pojemnikiem na ostre przedmioty*

*1x wysięgnik kroplówki z regulacją wysokości*

*1x uchwyt na butlę z tlenem*

*1x kosz na odpady*

*WYKONANIE:*

*- blat stalowy lakierowany proszkowo na biało, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm w kolorze frontów*

*- szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało, front lakierowany na kolor wg palety RAL wzornik TECHMED, prowadnice szuflady z samodociągiem, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, wyposażona w uchwyt do prowadzenia*

*- podstawa stalowa lakierowana proszkowo na biało, z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą*

*Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek w formie bryły o wymiarach ok. 54x40 mm [wysokość x szerokość], (oprócz kosz na odpady) z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm*

*Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm*

*Wymiary szafki: 600x500x805 mm*

*Wymiary powierzchni użytkowej szuflad:*

*(przy wysokości frontów 2x97mm): 525x440x82 mm*

*(przy wysokości frontu 1x156mm): 525x440x141 mm*

*(przy wysokości frontów 2x175mm): 525x440x150 mm*

*[szerokośćxgłębokośćxwysokość]*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuszcza wózek *dopuszcza wózek wielofunkcyjny po poniższych parametrach:*

*Wózek: szafka z 5-szufladami (wysokość frontów: 2x97mm; 1x156mm, 2x175mm)*

*WYPOSAŻENIE:*

*-1x wysuwany blat boczny,*

*- 2x szyna instrumentalna do zawieszanie wyposażenia dodatkowego*

*-1x uchwyt z pojemnikiem na ostre przedmioty*

*1x wysięgnik kroplówki z regulacją wysokości*

*1x uchwyt na butlę z tlenem*

*1x kosz na odpady*

*WYKONANIE:*

*- blat z tworzywa ABS w kolorze białym lub blat stalowy lakierowany proszkowo na biało, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm – 50 mm*

*- szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało, front lakierowany na kolor wg palety RAL, prowadnice szuflady z samodociągiem, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, wyposażona w uchwyt do prowadzenia*

*- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS w kolorze białym lub podstawa stalowa lakierowana proszkowo na biało, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą*

*Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek w formie bryły o wymiarach ok. 54x40 mm [wysokość x szerokość], (oprócz kosz na odpady) z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm*

*Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 660-670x550-570x1000 mm*

*Wymiary szafki: 600x500x805 mm*

*Wymiary powierzchni użytkowej szuflad:*

*(przy wysokości frontów 2x97mm): 525x440x82 mm*

*(przy wysokości frontu 1x156mm): 525x440x141 mm*

*(przy wysokości frontów 2x175mm): 525x440x150 mm*

*[szerokość/głębokość/wysokość].*

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 – Formularza cenowego w zakresie zadań, których dotyczy produkt.

Zmodyfikowany Formularz cenowy stanowi Załącznik nr 1 do pisma. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

**PYTANIE 3:**

*„Czy Zamawiający wymaga, aby wózek wielofunkcyjny był wyrobem medycznym   
w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych?”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga, aby wózek wielofunkcyjny był wyrobem medycznym   
w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

**PYTANIE 4:**

*„Czy Zamawiający wymaga, aby producent wózka wielofunkcyjnego posiadał certyfikaty Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 oraz Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001?”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wymaga aby producent wózka wielofunkcyjnego posiadał certyfikaty Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 oraz Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001, Zamawiający zgodnie z zapisami SWZ wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe   
w tym deklaracje lub certyfikaty zgodności na przedmiot oferty, wystawione przez uprawniony podmiot, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia   
07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024, poz. 1620) w języku polskim.

2. Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią, a treścią dokumentu zamówienia, Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza zmiany do SWZ   
w postaci modyfikacji Formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

**Zamawiający informuje, że nie ulega termin składania ofert. Termin składania ofert 12.05.2025 o godz. 10:10, termin otwarcia ofert na dzień 12.05.2025 r. godz. 10:20.**

*Załącznik nr 1 – Zmodyfikowany Formularz cenowy*

**ppłk Sławomir JĘDRZEJEWSKI**

M. MORAWSKA-RACZYŃSKA/SZP/261 442 185

25.04.2025 r.

T2712 B5

e-mail:m.morawska-raczynska@ron.mil.pl