**Wycinka drzew w pasie zieleni Zakład Utylizacyjny Gdańsk**

**Zadanie:**

* Usługa Wycinka drzew - ( Topola Euroamerykańska) – 8 szt., wielkość pnia ze średnicami między 110-180 cm,
* Drzewa wysokość drzew powyżej 15m, z dużymi uszkodzeniami korony , posuszem gałęzi, licznymi ,wyłamaniami i ubytkami gałęzi i kory po wichurach oraz częściowym obumarciem. Drzewa maja charakter złomu oraz wywrotów zagrażających bezpieczeństwu obiektów i ludzi.
* Z uwagi na trudno dostępny teren zalecane częściowe prace leśniczo – arborystyczne.

Położenie w bezpośrednim otoczeniu ogrodzenia panelowego oraz obiektów przemysłowych. Możliwość częściowego demontażu ogrodzenia, w celu przeprowadzenia prac.

**Zakres:**

1. Wycinka i położenie kłody drzew z zachowaniem wszystkich zasad prac niebezpiecznych i przepisami BHP dla tego typu prac.
2. Przecinka, selekcja i wywóz do miejsca składowania zgodnie z zaleceniami Zamawiającego./ lub odbiór pociętego drewna we własnym zakresie i użytek.
3. Uporządkowanie terenu po wycince
* Wizja lokalna konieczna z uwagi na określenie warunków wykonania usługi - na miejscu, dostępność po umówieniu w terenie.
* Prosimy o przesyłanie ofert, z ceną całkowitą usługi, Jeśli istnieje - konieczność zastosowania podnośnika koszowego HDS, oraz innych technologii przewidzianych dla tego typu prac, prosimy o wskazanie kosztów dodatkowych wynikających z ich przeprowadzenia
* Konieczne uprawnienia pracowników do prac leśnych oraz niezbędne wyposażenie.
* Czas wykonania prac do 14 dni od momentu wejścia na teren.
* Wszelkie dodatkowe informacje- udzielone bezpośrednio podczas wizji lokalnej.